비상소화장치 설치 운영실태 조사서

관리번호 (설치일자)		서초소방서-21호 (1989. 06. 01)							관할소방서 (안전센터)					서초소방서 방배119안전센터
설치위치		서울특별시 서초구 전원말안길 31							연결되는 소화전				지상식 3033호
설치지역 구분		소방차 진입곤란 주거 밀집지역
소방서와의 거리				소방서			8 km				안전센터 (지역대)					3 km
소화전과의 연결 방식에 따른 구분								소방호스에 따른 구분
일체형 ( 0 )	분리형 지상식( ), 지하식( )							일반형( )				릴호스형( 0 )					복합형( )
비상소화장치 함의 크기, 재질, 색채				가로 120㎝ × 높이 145㎝ × 측면 폭(너비) 60㎝ ※ 측면 폭이란 비소장치 전면과 후면의 깊이를 의미 재질 및 색채 : 스테인리스 , 붉은색
내부비치 물품현황			고무내장형호스(65mm 본, 40mm 본,) 소방용릴호스(25mm 50m 1본), 소화전 핸들(지상식 1개, 지하식 0개), 스탠드 파이프 개, 소화기 2개, 기타( )
소화전의 방수압력 및 방수량					0.25Mpa / 350L/min					가압펌프 설치여부					미설치
설치 계약시 검정제품 사용 요구 여부						소방호스( 0,X ), 관창( 0,X ), 소화전( 0,X ), 소화기( 0,X ), 소화전함( 0,X ), 기타( )
검정제품 사용여부						소방호스( 0 ), 관창( 0 ), 소화전( 0 ), 소화기( 0 ), 소화전함( X ), 기타( )

	< 구분별 작성 방법 >
□ 소화전과의 연결 방식에 따른 구분 : 일체형(소화전이 내부에 있는 형태), 분리형(소화전이 비상소화장치함 외부에 설치되어 있는 형태) □ 소방호스에 따른 구분 : 일반형(고무내장형 소방호스만 사용할 수 있는 형태), 릴호스형(릴호스 방식으로만 사용할 수 있는 방식), 복합형(일반형, 릴호스형 겸용 사용 방식) □ 설치지역에 따른 분류 : 소방차 진입이 곤란한 주거 밀집지역, 전통시장 지역, 고지대지역, 원거리 소방관서 지역, 중요문화재 지역, 화재경계지구, 기타지역

2016년 11월 24일

조사자 :  소방장  신 규 호

확인자 :  센터장  배 상 관

비상소화장치 설치 운영실태 조사서

관리번호 (설치일자)		서초소방서-26호 (1996. 05. 18)							관할소방서 (안전센터)					서초소방서 방배119안전센터
설치위치		서울특별시 서초구 전원말2길 24							연결되는 소화전				지상식 6267호
설치지역 구분		소방차 진입곤란 주거 밀집지역
소방서와의 거리				소방서			8 km				안전센터 (지역대)					3 km
소화전과의 연결 방식에 따른 구분								소방호스에 따른 구분
일체형 ( )	분리형 지상식( ), 지하식( 0 )							일반형(0 )				릴호스형( )					복합형( )
비상소화장치 함의 크기, 재질, 색채				가로 120㎝ × 높이 145㎝ × 측면 폭(너비) 60㎝ ※ 측면 폭이란 비소장치 전면과 후면의 깊이를 의미 재질 및 색채 : 스테인리스 , 붉은색
내부비치 물품현황			고무내장형호스(65mm 본, 40mm 10본,) 소방용릴호스(25mm 50m 본), 소화전 핸들(지상식 개, 지하식 1개), 스탠드 파이프 1개, 소화기 2개, 기타( )
소화전의 방수압력 및 방수량					0.25Mpa / 350L/min					가압펌프 설치여부					미설치
설치 계약시 검정제품 사용 요구 여부						소방호스( 0,X ), 관창( 0,X ), 소화전( 0,X ), 소화기( 0,X ), 소화전함( 0,X ), 기타( )
검정제품 사용여부						소방호스( 0 ), 관창( 0 ), 소화전( 0 ), 소화기( 0 ), 소화전함( X ), 기타( )

	< 구분별 작성 방법 >
□ 소화전과의 연결 방식에 따른 구분 : 일체형(소화전이 내부에 있는 형태), 분리형(소화전이 비상소화장치함 외부에 설치되어 있는 형태) □ 소방호스에 따른 구분 : 일반형(고무내장형 소방호스만 사용할 수 있는 형태), 릴호스형(릴호스 방식으로만 사용할 수 있는 방식), 복합형(일반형, 릴호스형 겸용 사용 방식) □ 설치지역에 따른 분류 : 소방차 진입이 곤란한 주거 밀집지역, 전통시장 지역, 고지대지역, 원거리 소방관서 지역, 중요문화재 지역, 화재경계지구, 기타지역

2016년 11월 24일

조사자 :   소방장  신 규 호

확인자 :  센터장  배 상 관

비상소화장치 설치 운영실태 조사서

관리번호 (설치일자)		서초소방서-36호 (1998. 11. 01)							관할소방서 (안전센터)					서초소방서 방배119안전센터
설치위치		서울특별시 서초구 전원말8길 24							연결되는 소화전				지상식 10137호
설치지역 구분		소방차 진입곤란 주거 밀집지역
소방서와의 거리				소방서			8.5 km				안전센터 (지역대)					3.5 km
소화전과의 연결 방식에 따른 구분								소방호스에 따른 구분
일체형 ( 0 )	분리형 지상식( ), 지하식( )							일반형( )				릴호스형( )					복합형( )
비상소화장치 함의 크기, 재질, 색채				가로 120㎝ × 높이 145㎝ × 측면 폭(너비) 60㎝ ※ 측면 폭이란 비소장치 전면과 후면의 깊이를 의미 재질 및 색채 : 스테인리스 , 붉은색
내부비치 물품현황			고무내장형호스(65mm 본, 40mm 10본,) 소방용릴호스(25mm 50m 본), 소화전 핸들(지상식 1개, 지하식 0개), 스탠드 파이프 개, 소화기 2개, 기타( )
소화전의 방수압력 및 방수량					0.25Mpa / 350L/min					가압펌프 설치여부					미설치
설치 계약시 검정제품 사용 요구 여부						소방호스( 0,X ), 관창( 0,X ), 소화전( 0,X ), 소화기( 0,X ), 소화전함( 0,X ), 기타( )
검정제품 사용여부						소방호스( 0 ), 관창( 0 ), 소화전( 0 ), 소화기( 0 ), 소화전함( X ), 기타( )

	< 구분별 작성 방법 >
□ 소화전과의 연결 방식에 따른 구분 : 일체형(소화전이 내부에 있는 형태), 분리형(소화전이 비상소화장치함 외부에 설치되어 있는 형태) □ 소방호스에 따른 구분 : 일반형(고무내장형 소방호스만 사용할 수 있는 형태), 릴호스형(릴호스 방식으로만 사용할 수 있는 방식), 복합형(일반형, 릴호스형 겸용 사용 방식) □ 설치지역에 따른 분류 : 소방차 진입이 곤란한 주거 밀집지역, 전통시장 지역, 고지대지역, 원거리 소방관서 지역, 중요문화재 지역, 화재경계지구, 기타지역

2016년 11월 24일

조사자 :   소방장  신 규 호

확인자 :  센터장  배 상 관

비상소화장치 설치 운영실태 조사서

관리번호 (설치일자)		서초소방서-37호 (1998. 11. 01)							관할소방서 (안전센터)					서초소방서 방배119안전센터
설치위치		서울특별시 서초구 방배선행길 15							연결되는 소화전				지상식 8111호
설치지역 구분		소방차 진입곤란 주거 밀집지역
소방서와의 거리				소방서			6.5 km				안전센터 (지역대)					1.5 km
소화전과의 연결 방식에 따른 구분								소방호스에 따른 구분
일체형 ( 0 )	분리형 지상식( ), 지하식( )							일반형( 0 )				릴호스형( )					복합형( )
비상소화장치 함의 크기, 재질, 색채				가로 120㎝ × 높이 145㎝ × 측면 폭(너비) 60㎝ ※ 측면 폭이란 비소장치 전면과 후면의 깊이를 의미 재질 및 색채 : 스테인리스 , 붉은색
내부비치 물품현황			고무내장형호스(65mm 본, 40mm 10본,) 소방용릴호스(25mm 50m 본), 소화전 핸들(지상식 1개, 지하식 0개), 스탠드 파이프 개, 소화기 2개, 기타( )
소화전의 방수압력 및 방수량					0.25Mpa / 350L/min					가압펌프 설치여부					미설치
설치 계약시 검정제품 사용 요구 여부						소방호스( 0,X ), 관창( 0,X ), 소화전( 0,X ), 소화기( 0,X ), 소화전함( 0,X ), 기타( )
검정제품 사용여부						소방호스( 0 ), 관창( 0 ), 소화전( X ), 소화기( 0 ), 소화전함( X ), 기타( )

	< 구분별 작성 방법 >
□ 소화전과의 연결 방식에 따른 구분 : 일체형(소화전이 내부에 있는 형태), 분리형(소화전이 비상소화장치함 외부에 설치되어 있는 형태) □ 소방호스에 따른 구분 : 일반형(고무내장형 소방호스만 사용할 수 있는 형태), 릴호스형(릴호스 방식으로만 사용할 수 있는 방식), 복합형(일반형, 릴호스형 겸용 사용 방식) □ 설치지역에 따른 분류 : 소방차 진입이 곤란한 주거 밀집지역, 전통시장 지역, 고지대지역, 원거리 소방관서 지역, 중요문화재 지역, 화재경계지구, 기타지역

2016년 11월 24일

조사자 :   소방장  신 규 호

확인자 :  센터장  배 상 관

비상소화장치 설치 운영실태 조사서

관리번호 (설치일자)		서초소방서-48호 (1998. 11. 01)							관할소방서 (안전센터)					서초소방서 방배119안전센터
설치위치		서울특별시 서초구 남부순환로296가길 6							연결되는 소화전				지상식 30898호
설치지역 구분		소방차 진입곤란 주거 밀집지역
소방서와의 거리				소방서			6.5 km				안전센터 (지역대)					1.5 km
소화전과의 연결 방식에 따른 구분								소방호스에 따른 구분
일체형 ( 0 )	분리형 지상식( ), 지하식( )							일반형( 0 )				릴호스형( )					복합형( )
비상소화장치 함의 크기, 재질, 색채				가로 120㎝ × 높이 145㎝ × 측면 폭(너비) 60㎝ ※ 측면 폭이란 비소장치 전면과 후면의 깊이를 의미 재질 및 색채 : 스테인리스 , 붉은색
내부비치 물품현황			고무내장형호스(65mm 본, 40mm 10본,) 소방용릴호스(25mm 50m 본), 소화전 핸들(지상식 1개, 지하식 0개), 스탠드 파이프 개, 소화기 2개, 기타( )
소화전의 방수압력 및 방수량					0.25Mpa / 350L/min					가압펌프 설치여부					미설치
설치 계약시 검정제품 사용 요구 여부						소방호스( 0,X ), 관창( 0,X ), 소화전( 0,X ), 소화기( 0,X ), 소화전함( 0,X ), 기타( )
검정제품 사용여부						소방호스( 0 ), 관창( 0 ), 소화전( 0 ), 소화기( 0 ), 소화전함( X ), 기타( )

	< 구분별 작성 방법 >
□ 소화전과의 연결 방식에 따른 구분 : 일체형(소화전이 내부에 있는 형태), 분리형(소화전이 비상소화장치함 외부에 설치되어 있는 형태) □ 소방호스에 따른 구분 : 일반형(고무내장형 소방호스만 사용할 수 있는 형태), 릴호스형(릴호스 방식으로만 사용할 수 있는 방식), 복합형(일반형, 릴호스형 겸용 사용 방식) □ 설치지역에 따른 분류 : 소방차 진입이 곤란한 주거 밀집지역, 전통시장 지역, 고지대지역, 원거리 소방관서 지역, 중요문화재 지역, 화재경계지구, 기타지역

2016년 11월 24일

조사자 :   소방장  신 규 호

확인자 :  센터장  배 상 관

비상소화장치 설치 운영실태 조사서

관리번호 (설치일자)		서초소방서-58호 (1998. 11. 01)							관할소방서 (안전센터)					서초소방서 방배119안전센터
설치위치		서울특별시 서초구 남부순환로297가길 30							연결되는 소화전				지상식 30778호
설치지역 구분		소방차 진입곤란 주거 밀집지역
소방서와의 거리				소방서			6.5 km				안전센터 (지역대)					1.5 km
소화전과의 연결 방식에 따른 구분								소방호스에 따른 구분
일체형 ( 0 )	분리형 지상식( ), 지하식( )							일반형( )				릴호스형( )					복합형( )
비상소화장치 함의 크기, 재질, 색채				가로 120㎝ × 높이 145㎝ × 측면 폭(너비) 60㎝ ※ 측면 폭이란 비소장치 전면과 후면의 깊이를 의미 재질 및 색채 : 스테인리스 , 붉은색
내부비치 물품현황			고무내장형호스(65mm 본, 40mm 10본,) 소방용릴호스(25mm 50m 본), 소화전 핸들(지상식 1개, 지하식 0개), 스탠드 파이프 개, 소화기 2개, 기타( )
소화전의 방수압력 및 방수량					0.25Mpa / 350L/min					가압펌프 설치여부					미설치
설치 계약시 검정제품 사용 요구 여부						소방호스( 0,X ), 관창( 0,X ), 소화전( 0,X ), 소화기( 0,X ), 소화전함( 0,X ), 기타( )
검정제품 사용여부						소방호스( 0 ), 관창( 0 ), 소화전( 0 ), 소화기( 0 ), 소화전함( X ), 기타( )

	< 구분별 작성 방법 >
□ 소화전과의 연결 방식에 따른 구분 : 일체형(소화전이 내부에 있는 형태), 분리형(소화전이 비상소화장치함 외부에 설치되어 있는 형태) □ 소방호스에 따른 구분 : 일반형(고무내장형 소방호스만 사용할 수 있는 형태), 릴호스형(릴호스 방식으로만 사용할 수 있는 방식), 복합형(일반형, 릴호스형 겸용 사용 방식) □ 설치지역에 따른 분류 : 소방차 진입이 곤란한 주거 밀집지역, 전통시장 지역, 고지대지역, 원거리 소방관서 지역, 중요문화재 지역, 화재경계지구, 기타지역

2016년 11월 24일

조사자 :   소방장  신 규 호

확인자 :  센터장  배 상 관

비상소화장치 설치 운영실태 조사서

관리번호 (설치일자)		서초소방서-77호 (1998. 11. 01)							관할소방서 (안전센터)					서초소방서 방배119안전센터
설치위치		서울특별시 서초구 남부순환로292길 27							연결되는 소화전				저수탱크
설치지역 구분		소방차 진입곤란 주거 밀집지역
소방서와의 거리				소방서			6.5 km				안전센터 (지역대)					1.5 km
소화전과의 연결 방식에 따른 구분								소방호스에 따른 구분
일체형 ( )	분리형 지상식( ), 지하식( )							일반형( 0 )				릴호스형( )					복합형( )
비상소화장치 함의 크기, 재질, 색채				가로 120㎝ × 높이 145㎝ × 측면 폭(너비) 60㎝ ※ 측면 폭이란 비소장치 전면과 후면의 깊이를 의미 재질 및 색채 : 스테인리스 , 붉은색
내부비치 물품현황			고무내장형호스(65mm 본, 40mm 10본,) 소방용릴호스(25mm 50m 본), 소화전 핸들(지상식 개, 지하식 0개), 스탠드 파이프 개, 소화기 2개, 기타( )
소화전의 방수압력 및 방수량					0.25Mpa / 350L/min					가압펌프 설치여부					설치
설치 계약시 검정제품 사용 요구 여부						소방호스( 0,X ), 관창( 0,X ), 소화전( 0,X ), 소화기( 0,X ), 소화전함( 0,X ), 기타( )
검정제품 사용여부						소방호스( X ), 관창( X ), 소화전( 해당없음), 소화기( 0 ),소화전함(해당없음), 기타( )

	< 구분별 작성 방법 >
□ 소화전과의 연결 방식에 따른 구분 : 일체형(소화전이 내부에 있는 형태), 분리형(소화전이 비상소화장치함 외부에 설치되어 있는 형태) □ 소방호스에 따른 구분 : 일반형(고무내장형 소방호스만 사용할 수 있는 형태), 릴호스형(릴호스 방식으로만 사용할 수 있는 방식), 복합형(일반형, 릴호스형 겸용 사용 방식) □ 설치지역에 따른 분류 : 소방차 진입이 곤란한 주거 밀집지역, 전통시장 지역, 고지대지역, 원거리 소방관서 지역, 중요문화재 지역, 화재경계지구, 기타지역

2016년 11월 24일

조사자 :   소방장  신 규 호

확인자 :  센터장  배 상 관

비상소화장치 설치 운영실태 조사서

관리번호 (설치일자)		서초소방서-87호 (2014. 10. 31)							관할소방서 (안전센터)					서초소방서 방배119안전센터
설치위치		서울특별시 서초구 전원말2길 26							연결되는 소화전				지상식 30892호
설치지역 구분		소방차 진입곤란 주거 밀집지역
소방서와의 거리				소방서			8 km				안전센터 (지역대)					3 km
소화전과의 연결 방식에 따른 구분								소방호스에 따른 구분
일체형 ( 0 )	분리형 지상식( ), 지하식( )							일반형( 0 )				릴호스형( )					복합형( )
비상소화장치 함의 크기, 재질, 색채				가로 120㎝ × 높이 145㎝ × 측면 폭(너비) 60㎝ ※ 측면 폭이란 비소장치 전면과 후면의 깊이를 의미 재질 및 색채 : 스테인리스 , 붉은색
내부비치 물품현황			고무내장형호스(65mm 본, 40mm 10본,) 소방용릴호스(25mm 50m 본), 소화전 핸들(지상식 1개, 지하식 0개), 스탠드 파이프 개, 소화기 2개, 기타( )
소화전의 방수압력 및 방수량					0.25Mpa / 350L/min					가압펌프 설치여부					미설치
설치 계약시 검정제품 사용 요구 여부						소방호스( 0,X ), 관창( 0,X ), 소화전( 0,X ), 소화기( 0,X ), 소화전함( 0,X ), 기타( )
검정제품 사용여부						소방호스( 0 ), 관창( 0 ), 소화전( 0 ), 소화기( 0 ), 소화전함( X ), 기타( )

	< 구분별 작성 방법 >
□ 소화전과의 연결 방식에 따른 구분 : 일체형(소화전이 내부에 있는 형태), 분리형(소화전이 비상소화장치함 외부에 설치되어 있는 형태) □ 소방호스에 따른 구분 : 일반형(고무내장형 소방호스만 사용할 수 있는 형태), 릴호스형(릴호스 방식으로만 사용할 수 있는 방식), 복합형(일반형, 릴호스형 겸용 사용 방식) □ 설치지역에 따른 분류 : 소방차 진입이 곤란한 주거 밀집지역, 전통시장 지역, 고지대지역, 원거리 소방관서 지역, 중요문화재 지역, 화재경계지구, 기타지역

2016년 11월 24일

조사자 :   소방장  신 규 호

확인자 :  센터장  배 상 관

비상소화장치 설치 운영실태 조사서

관리번호 (설치일자)		서초소방서-29호 (1997. 05. 18)							관할소방서 (안전센터)					서초소방서 방배119안전센터
설치위치		서울특별시 서초구 명달로9길 117-17							연결되는 소화전				지하식 3049호
설치지역 구분		소방차 진입곤란 주거 밀집지역
소방서와의 거리				소방서			4 km				안전센터 (지역대)					2 km
소화전과의 연결 방식에 따른 구분								소방호스에 따른 구분
일체형 (O)	분리형 지상식( ), 지하식( )							일반형( )				릴호스형(O)					복합형( )
비상소화장치 함의 크기, 재질, 색채				가로 120㎝ × 높이 145㎝ × 측면 폭(너비) 60㎝ ※ 측면 폭이란 비소장치 전면과 후면의 깊이를 의미 재질 및 색채 : 스테인리스 , 붉은색
내부비치 물품현황			고무내장형호스(65mm 본, 40mm 본,) 소방용릴호스(25mm 50m 1본) 소화전 핸들(지상식 1개, 지하식 1개), 스탠드 파이프 개, 소화기 2개, 기타( )
소화전의 방수압력 및 방수량					0.25Mpa / 350L/min					가압펌프 설치여부					미설치
설치 계약시 검정제품 사용 요구 여부						소방호스(O,X), 관창(O,X), 소화전(O,X), 소화기(O,X), 소화전함(O,X), 기타( )
검정제품 사용여부						소방호스(O), 관창(O), 소화전(O), 소화기(O), 소화전함(X), 기타( )

	< 구분별 작성 방법 >
□ 소화전과의 연결 방식에 따른 구분 : 일체형(소화전이 내부에 있는 형태), 분리형(소화전이 비상소화장치함 외부에 설치되어 있는 형태) □ 소방호스에 따른 구분 : 일반형(고무내장형 소방호스만 사용할 수 있는 형태), 릴호스형(릴호스 방식으로만 사용할 수 있는 방식), 복합형(일반형, 릴호스형 겸용 사용 방식) □ 설치지역에 따른 분류 : 소방차 진입이 곤란한 주거 밀집지역, 전통시장 지역, 고지대지역, 원거리 소방관서 지역, 중요문화재 지역, 화재경계지구, 기타지역

2016년     11월     26일

조사자 : 소방장 송영민

확인자 : 센터장 배상관

비상소화장치 설치 운영실태 조사서

관리번호 (설치일자)		서초소방서-32호 (1997. 10. 01)							관할소방서 (안전센터)					서초소방서 방배119안전센터
설치위치		서울특별시 서초구 서초대로16길 12							연결되는 소화전				지하식 308
설치지역 구분		소방차 진입곤란 주거 밀집지역
소방서와의 거리				소방서			2.5 km				안전센터 (지역대)					1.8 km
소화전과의 연결 방식에 따른 구분								소방호스에 따른 구분
일체형 ( )	분리형 지상식( ), 지하식(O)							일반형(O)				릴호스형( )					복합형( )
비상소화장치 함의 크기, 재질, 색채				가로 120㎝ × 높이 145㎝ × 측면 폭(너비) 60㎝ ※ 측면 폭이란 비소장치 전면과 후면의 깊이를 의미 재질 및 색채 : 스테인리스 , 붉은색
내부비치 물품현황			고무내장형호스(65mm 본, 40mm 10본,) 소방용릴호스( mm m 본), 소화전 핸들(지상식 개, 지하식 1개), 스탠드 파이프 1개, 소화기 2개, 기타( )
소화전의 방수압력 및 방수량					0.25Mpa / 350L/min					가압펌프 설치여부					미설치
설치 계약시 검정제품 사용 요구 여부						소방호스(O,X), 관창(O,X), 소화전(O,X), 소화기(O,X), 소화전함(O,X), 기타( )
검정제품 사용여부						소방호스(O), 관창(O), 소화전(O), 소화기(O), 소화전함(X), 기타( )

	< 구분별 작성 방법 >
□ 소화전과의 연결 방식에 따른 구분 : 일체형(소화전이 내부에 있는 형태), 분리형(소화전이 비상소화장치함 외부에 설치되어 있는 형태) □ 소방호스에 따른 구분 : 일반형(고무내장형 소방호스만 사용할 수 있는 형태), 릴호스형(릴호스 방식으로만 사용할 수 있는 방식), 복합형(일반형, 릴호스형 겸용 사용 방식) □ 설치지역에 따른 분류 : 소방차 진입이 곤란한 주거 밀집지역, 전통시장 지역, 고지대지역, 원거리 소방관서 지역, 중요문화재 지역, 화재경계지구, 기타지역

2016년     11월     26일

조사자 : 소방장 송영민

확인자 : 센터장 배상관

비상소화장치 설치 운영실태 조사서

관리번호 (설치일자)		서초소방서-35호 (1998. 11. 01)							관할소방서 (안전센터)					서초소방서 방배119안전센터
설치위치		서울특별시 서초구 청두곶4길 5							연결되는 소화전				지상식 8117호
설치지역 구분		소방차 진입곤란 주거 밀집지역
소방서와의 거리				소방서			3.4 km				안전센터 (지역대)					1.4 km
소화전과의 연결 방식에 따른 구분								소방호스에 따른 구분
일체형 (O)	분리형 지상식( ), 지하식( )							일반형(O)				릴호스형( )					복합형( )
비상소화장치 함의 크기, 재질, 색채				가로 120㎝ × 높이 145㎝ × 측면 폭(너비) 60㎝ ※ 측면 폭이란 비소장치 전면과 후면의 깊이를 의미 재질 및 색채 : 스테인리스 , 붉은색
내부비치 물품현황			고무내장형호스(65mm 본, 40mm 10본,) 소방용릴호스( mm m 본), 소화전 핸들(지상식 1개, 지하식 1개), 스탠드 파이프 개, 소화기 3개, 기타( )
소화전의 방수압력 및 방수량					0.25Mpa / 350L/min					가압펌프 설치여부					미설치
설치 계약시 검정제품 사용 요구 여부						소방호스(O,X), 관창(O,X), 소화전(O,X), 소화기(O,X), 소화전함(O,X), 기타( )
검정제품 사용여부						소방호스(O), 관창(O), 소화전(O), 소화기(O), 소화전함(X), 기타( )

	< 구분별 작성 방법 >
□ 소화전과의 연결 방식에 따른 구분 : 일체형(소화전이 내부에 있는 형태), 분리형(소화전이 비상소화장치함 외부에 설치되어 있는 형태) □ 소방호스에 따른 구분 : 일반형(고무내장형 소방호스만 사용할 수 있는 형태), 릴호스형(릴호스 방식으로만 사용할 수 있는 방식), 복합형(일반형, 릴호스형 겸용 사용 방식) □ 설치지역에 따른 분류 : 소방차 진입이 곤란한 주거 밀집지역, 전통시장 지역, 고지대지역, 원거리 소방관서 지역, 중요문화재 지역, 화재경계지구, 기타지역

2016년     11월     26일

조사자 : 소방장 송영민

확인자 : 센터장 배상관

비상소화장치 설치 운영실태 조사서

관리번호 (설치일자)		서초소방서-38호 (1998. 11. 01)							관할소방서 (안전센터)					서초소방서 방배119안전센터
설치위치		서울특별시 서초구 방배중앙로5길 35-13							연결되는 소화전				지상식 8099호
설치지역 구분		소방차 진입곤란 주거 밀집지역
소방서와의 거리				소방서			2.8 km				안전센터 (지역대)					2.2 km
소화전과의 연결 방식에 따른 구분								소방호스에 따른 구분
일체형 (O)	분리형 지상식( ), 지하식( )							일반형(O)				릴호스형( )					복합형( )
비상소화장치 함의 크기, 재질, 색채				가로 120㎝ × 높이 145㎝ × 측면 폭(너비) 60㎝ ※ 측면 폭이란 비소장치 전면과 후면의 깊이를 의미 재질 및 색채 : 스테인리스 , 붉은색
내부비치 물품현황			고무내장형호스(65mm 본, 40mm 10본,) 소방용릴호스( mm m 본), 소화전 핸들(지상식 1개, 지하식 1개), 스탠드 파이프 개, 소화기 2개, 기타( )
소화전의 방수압력 및 방수량					0.25Mpa / 350L/min					가압펌프 설치여부					미설치
설치 계약시 검정제품 사용 요구 여부						소방호스(O,X), 관창(O,X), 소화전(O,X), 소화기(O,X), 소화전함(O,X), 기타( )
검정제품 사용여부						소방호스(O), 관창(O), 소화전(O), 소화기(O), 소화전함(X), 기타( )

	< 구분별 작성 방법 >
□ 소화전과의 연결 방식에 따른 구분 : 일체형(소화전이 내부에 있는 형태), 분리형(소화전이 비상소화장치함 외부에 설치되어 있는 형태) □ 소방호스에 따른 구분 : 일반형(고무내장형 소방호스만 사용할 수 있는 형태), 릴호스형(릴호스 방식으로만 사용할 수 있는 방식), 복합형(일반형, 릴호스형 겸용 사용 방식) □ 설치지역에 따른 분류 : 소방차 진입이 곤란한 주거 밀집지역, 전통시장 지역, 고지대지역, 원거리 소방관서 지역, 중요문화재 지역, 화재경계지구, 기타지역

2016년     11월     26일

조사자 : 소방장 송영민

확인자 : 센터장 배상관

비상소화장치 설치 운영실태 조사서

관리번호 (설치일자)		서초소방서-39호 (1998. 11. 01)							관할소방서 (안전센터)					서초소방서 방배119안전센터
설치위치		서울특별시 서초구 효령로26길 40							연결되는 소화전				지상식 30691호
설치지역 구분		소방차 진입곤란 주거 밀집지역
소방서와의 거리				소방서			4 km				안전센터 (지역대)					1.8 km
소화전과의 연결 방식에 따른 구분								소방호스에 따른 구분
일체형 (O)	분리형 지상식( ), 지하식( )							일반형( )				릴호스형(O)					복합형( )
비상소화장치 함의 크기, 재질, 색채				가로 120㎝ × 높이 145㎝ × 측면 폭(너비) 60㎝ ※ 측면 폭이란 비소장치 전면과 후면의 깊이를 의미 재질 및 색채 : 스테인리스 , 붉은색
내부비치 물품현황			고무내장형호스(65mm 본, 40mm 본,) 소방용릴호스(25mm 50m 1본), 소화전 핸들(지상식 1개, 지하식 1개), 스탠드 파이프 개, 소화기 2개, 기타( )
소화전의 방수압력 및 방수량					0.25Mpa / 350L/min					가압펌프 설치여부					미설치
설치 계약시 검정제품 사용 요구 여부						소방호스(O,X), 관창(O,X), 소화전(O,X), 소화기(O,X), 소화전함(O,X), 기타( )
검정제품 사용여부						소방호스(O), 관창(O), 소화전(O), 소화기(O), 소화전함(X), 기타( )

	< 구분별 작성 방법 >
□ 소화전과의 연결 방식에 따른 구분 : 일체형(소화전이 내부에 있는 형태), 분리형(소화전이 비상소화장치함 외부에 설치되어 있는 형태) □ 소방호스에 따른 구분 : 일반형(고무내장형 소방호스만 사용할 수 있는 형태), 릴호스형(릴호스 방식으로만 사용할 수 있는 방식), 복합형(일반형, 릴호스형 겸용 사용 방식) □ 설치지역에 따른 분류 : 소방차 진입이 곤란한 주거 밀집지역, 전통시장 지역, 고지대지역, 원거리 소방관서 지역, 중요문화재 지역, 화재경계지구, 기타지역

2016년     11월     26일

조사자 : 소방장 송영민

확인자 : 센터장 배상관

비상소화장치 설치 운영실태 조사서

관리번호 (설치일자)		서초소방서-40호 (1998. 11. 01)							관할소방서 (안전센터)					서초소방서 방배119안전센터
설치위치		서울특별시 서초구 명달로9길 117-17							연결되는 소화전				지상식 8102호
설치지역 구분		소방차 진입곤란 주거 밀집지역
소방서와의 거리				소방서			3.4km				안전센터 (지역대)					2.2km
소화전과의 연결 방식에 따른 구분								소방호스에 따른 구분
일체형 (O)	분리형 지상식( ), 지하식( )							일반형( )				릴호스형(O)					복합형( )
비상소화장치 함의 크기, 재질, 색채				가로 120㎝ × 높이 145㎝ × 측면 폭(너비) 60㎝ ※ 측면 폭이란 비소장치 전면과 후면의 깊이를 의미 재질 및 색채 : 스테인리스 , 붉은색
내부비치 물품현황			고무내장형호스(65mm 본, 40mm 본,) 소방용릴호스(25mm 50m 1본), 소화전 핸들(지상식 1개, 지하식 1개), 스탠드 파이프 개, 소화기 3개, 기타( )
소화전의 방수압력 및 방수량					0.25Mpa / 350L/min					가압펌프 설치여부					미설치
설치 계약시 검정제품 사용 요구 여부						소방호스(O,X), 관창(O,X), 소화전(O,X), 소화기(O,X), 소화전함(O,X), 기타( )
검정제품 사용여부						소방호스(O), 관창(O), 소화전(O), 소화기(O), 소화전함(X), 기타( )

	< 구분별 작성 방법 >
□ 소화전과의 연결 방식에 따른 구분 : 일체형(소화전이 내부에 있는 형태), 분리형(소화전이 비상소화장치함 외부에 설치되어 있는 형태) □ 소방호스에 따른 구분 : 일반형(고무내장형 소방호스만 사용할 수 있는 형태), 릴호스형(릴호스 방식으로만 사용할 수 있는 방식), 복합형(일반형, 릴호스형 겸용 사용 방식) □ 설치지역에 따른 분류 : 소방차 진입이 곤란한 주거 밀집지역, 전통시장 지역, 고지대지역, 원거리 소방관서 지역, 중요문화재 지역, 화재경계지구, 기타지역

2016년     11월     26일

조사자 : 소방장 송영민

확인자 : 센터장 배상관

비상소화장치 설치 운영실태 조사서

관리번호 (설치일자)		서초소방서-44호 (1998. 11. 01)							관할소방서 (안전센터)					서초소방서 방배119안전센터
설치위치		서울특별시 서초구 방배중앙로7길 34							연결되는 소화전				지상식 8087호
설치지역 구분		소방차 진입곤란 주거 밀집지역
소방서와의 거리				소방서			3.3km				안전센터 (지역대)					2km
소화전과의 연결 방식에 따른 구분								소방호스에 따른 구분
일체형 (O)	분리형 지상식( ), 지하식( )							일반형(O)				릴호스형( )					복합형( )
비상소화장치 함의 크기, 재질, 색채				가로 120㎝ × 높이 145㎝ × 측면 폭(너비) 60㎝ ※ 측면 폭이란 비소장치 전면과 후면의 깊이를 의미 재질 및 색채 : 스테인리스 , 붉은색
내부비치 물품현황			고무내장형호스(65mm 본, 40mm 10본,) 소방용릴호스( mm m 본), 소화전 핸들(지상식 1개, 지하식 1개), 스탠드 파이프 개, 소화기 2개, 기타( )
소화전의 방수압력 및 방수량					0.25Mpa / 350L/min					가압펌프 설치여부					미설치
설치 계약시 검정제품 사용 요구 여부						소방호스(O,X), 관창(O,X), 소화전(O,X), 소화기(O,X), 소화전함(O,X), 기타( )
검정제품 사용여부						소방호스(O), 관창(O), 소화전(O), 소화기(O), 소화전함(X), 기타( )

	< 구분별 작성 방법 >
□ 소화전과의 연결 방식에 따른 구분 : 일체형(소화전이 내부에 있는 형태), 분리형(소화전이 비상소화장치함 외부에 설치되어 있는 형태) □ 소방호스에 따른 구분 : 일반형(고무내장형 소방호스만 사용할 수 있는 형태), 릴호스형(릴호스 방식으로만 사용할 수 있는 방식), 복합형(일반형, 릴호스형 겸용 사용 방식) □ 설치지역에 따른 분류 : 소방차 진입이 곤란한 주거 밀집지역, 전통시장 지역, 고지대지역, 원거리 소방관서 지역, 중요문화재 지역, 화재경계지구, 기타지역

2016년     11월     26일

조사자 : 소방장 송영민

확인자 : 센터장 배상관

비상소화장치 설치 운영실태 조사서

관리번호 (설치일자)		서초소방서-47호 (2014. 10. 01)							관할소방서 (안전센터)					서초소방서 방배119안전센터
설치위치		서울특별시 서초구 방배중앙로7길 17							연결되는 소화전				지상식 8088호
설치지역 구분		소방차 진입곤란 주거 밀집지역
소방서와의 거리				소방서			3.2km				안전센터 (지역대)					2.1km
소화전과의 연결 방식에 따른 구분								소방호스에 따른 구분
일체형 (O)	분리형 지상식( ), 지하식( )							일반형( )				릴호스형(O)					복합형( )
비상소화장치 함의 크기, 재질, 색채				가로 120㎝ × 높이 145㎝ × 측면 폭(너비) 60㎝ ※ 측면 폭이란 비소장치 전면과 후면의 깊이를 의미 재질 및 색채 : 스테인리스 , 붉은색
내부비치 물품현황			고무내장형호스(65mm 본, 40mm 본,) 소방용릴호스(25mm 50m 1본), 소화전 핸들(지상식 1개, 지하식 1개), 스탠드 파이프 개, 소화기 2개, 기타( )
소화전의 방수압력 및 방수량					0.25Mpa / 350L/min					가압펌프 설치여부					미설치
설치 계약시 검정제품 사용 요구 여부						소방호스(O,X), 관창(O,X), 소화전(O,X), 소화기(O,X), 소화전함(O,X), 기타( )
검정제품 사용여부						소방호스(O), 관창(O), 소화전(O), 소화기(O), 소화전함(X), 기타( )

	< 구분별 작성 방법 >
□ 소화전과의 연결 방식에 따른 구분 : 일체형(소화전이 내부에 있는 형태), 분리형(소화전이 비상소화장치함 외부에 설치되어 있는 형태) □ 소방호스에 따른 구분 : 일반형(고무내장형 소방호스만 사용할 수 있는 형태), 릴호스형(릴호스 방식으로만 사용할 수 있는 방식), 복합형(일반형, 릴호스형 겸용 사용 방식) □ 설치지역에 따른 분류 : 소방차 진입이 곤란한 주거 밀집지역, 전통시장 지역, 고지대지역, 원거리 소방관서 지역, 중요문화재 지역, 화재경계지구, 기타지역

2016년     11월     26일

조사자 : 소방장 송영민

확인자 : 센터장 배상관

비상소화장치 설치 운영실태 조사서

관리번호 (설치일자)		서초소방서-73호 (2002. 05. 03)							관할소방서 (안전센터)					서초소방서 방배119안전센터
설치위치		서울특별시 서초구 서초대로28길 17							연결되는 소화전				지상식 3635호
설치지역 구분		소방차 진입곤란 주거 밀집지역
소방서와의 거리				소방서			2.0km				안전센터 (지역대)					2.4km
소화전과의 연결 방식에 따른 구분								소방호스에 따른 구분
일체형 (O)	분리형 지상식( ), 지하식( )							일반형(O)				릴호스형( )					복합형( )
비상소화장치 함의 크기, 재질, 색채				가로 120㎝ × 높이 145㎝ × 측면 폭(너비) 60㎝ ※ 측면 폭이란 비소장치 전면과 후면의 깊이를 의미 재질 및 색채 : 스테인리스 , 붉은색
내부비치 물품현황			고무내장형호스(65mm 본, 40mm 10본,) 소방용릴호스( mm m 본), 소화전 핸들(지상식 1개, 지하식 1개), 스탠드 파이프 개, 소화기 2개, 기타( )
소화전의 방수압력 및 방수량					0.25Mpa / 350L/min					가압펌프 설치여부					미설치
설치 계약시 검정제품 사용 요구 여부						소방호스(O,X), 관창(O,X), 소화전(O,X), 소화기(O,X), 소화전함(O,X), 기타( )
검정제품 사용여부						소방호스(O), 관창(O), 소화전(O), 소화기(O), 소화전함(X), 기타( )

	< 구분별 작성 방법 >
□ 소화전과의 연결 방식에 따른 구분 : 일체형(소화전이 내부에 있는 형태), 분리형(소화전이 비상소화장치함 외부에 설치되어 있는 형태) □ 소방호스에 따른 구분 : 일반형(고무내장형 소방호스만 사용할 수 있는 형태), 릴호스형(릴호스 방식으로만 사용할 수 있는 방식), 복합형(일반형, 릴호스형 겸용 사용 방식) □ 설치지역에 따른 분류 : 소방차 진입이 곤란한 주거 밀집지역, 전통시장 지역, 고지대지역, 원거리 소방관서 지역, 중요문화재 지역, 화재경계지구, 기타지역

2016년     11월     26일

조사자 : 소방장 송영민

확인자 : 센터장 배상관

비상소화장치 설치 운영실태 조사서

관리번호 (설치일자)		서초소방서-78호 (2002. 02. 05)							관할소방서 (안전센터)					서초소방서 방배119안전센터
설치위치		서울특별시 서초구 효령로28길 16							연결되는 소화전				저수탱크
설치지역 구분		소방차 진입곤란 주거 밀집지역
소방서와의 거리				소방서			3km				안전센터 (지역대)					1.4 km
소화전과의 연결 방식에 따른 구분								소방호스에 따른 구분
일체형 (O)	분리형 지상식( ), 지하식( )							일반형(O)				릴호스형( )					복합형( )
비상소화장치 함의 크기, 재질, 색채				가로 120㎝ × 높이 145㎝ × 측면 폭(너비) 60㎝ ※ 측면 폭이란 비소장치 전면과 후면의 깊이를 의미 재질 및 색채 : 스테인리스 , 붉은색
내부비치 물품현황			고무내장형호스(65mm 본, 40mm 10본,) 소방용릴호스( mm m 본), 소화전 핸들(지상식 개, 지하식 개), 스탠드 파이프 개, 소화기 2개, 기타( )
소화전의 방수압력 및 방수량					0.25Mpa / 350L/min					가압펌프 설치여부					설치
설치 계약시 검정제품 사용 요구 여부						소방호스(O,X), 관창(O,X), 소화전(해당없음), 소화기(O,X), 소화전함(해당없음), 기타( )
검정제품 사용여부						소방호스(O), 관창(O), 소화전(해당없음), 소화기(O), 소화전함(해당없음), 기타( )

	< 구분별 작성 방법 >
□ 소화전과의 연결 방식에 따른 구분 : 일체형(소화전이 내부에 있는 형태), 분리형(소화전이 비상소화장치함 외부에 설치되어 있는 형태) □ 소방호스에 따른 구분 : 일반형(고무내장형 소방호스만 사용할 수 있는 형태), 릴호스형(릴호스 방식으로만 사용할 수 있는 방식), 복합형(일반형, 릴호스형 겸용 사용 방식) □ 설치지역에 따른 분류 : 소방차 진입이 곤란한 주거 밀집지역, 전통시장 지역, 고지대지역, 원거리 소방관서 지역, 중요문화재 지역, 화재경계지구, 기타지역

2016년     11월     26일

조사자 : 소방장 송영민

확인자 : 센터장 배상관

비상소화장치 설치 운영실태 조사서

관리번호 (설치일자)		서초소방서-88호 (2014. 10. 31)							관할소방서 (안전센터)					서초소방서 방배119안전센터
설치위치		서울특별시 서초구 도구로1길 37							연결되는 소화전				지하식 287호
설치지역 구분		소방차 진입곤란 주거 밀집지역
소방서와의 거리				소방서			3.6km				안전센터 (지역대)					1km
소화전과의 연결 방식에 따른 구분								소방호스에 따른 구분
일체형 ( )	분리형 지상식( ), 지하식(O)							일반형(O)				릴호스형( )					복합형( )
비상소화장치 함의 크기, 재질, 색채				가로 120㎝ × 높이 145㎝ × 측면 폭(너비) 60㎝ ※ 측면 폭이란 비소장치 전면과 후면의 깊이를 의미 재질 및 색채 : 스테인리스 , 붉은색
내부비치 물품현황			고무내장형호스(65mm 본, 40mm 10본,) 소방용릴호스( mm m 본), 소화전 핸들(지상식 1개, 지하식 1개), 스탠드 파이프 1개, 소화기 2개, 기타( )
소화전의 방수압력 및 방수량					0.25Mpa / 350L/min					가압펌프 설치여부					미설치
설치 계약시 검정제품 사용 요구 여부						소방호스(O,X), 관창(O,X), 소화전(O,X), 소화기(O,X), 소화전함(O,X), 기타( )
검정제품 사용여부						소방호스(O), 관창(O), 소화전(O), 소화기(O), 소화전함(X), 기타( )

	< 구분별 작성 방법 >
□ 소화전과의 연결 방식에 따른 구분 : 일체형(소화전이 내부에 있는 형태), 분리형(소화전이 비상소화장치함 외부에 설치되어 있는 형태) □ 소방호스에 따른 구분 : 일반형(고무내장형 소방호스만 사용할 수 있는 형태), 릴호스형(릴호스 방식으로만 사용할 수 있는 방식), 복합형(일반형, 릴호스형 겸용 사용 방식) □ 설치지역에 따른 분류 : 소방차 진입이 곤란한 주거 밀집지역, 전통시장 지역, 고지대지역, 원거리 소방관서 지역, 중요문화재 지역, 화재경계지구, 기타지역

2016년     11월     26일

조사자 : 소방장 송영민

확인자 : 센터장 배상관

비상소화장치 설치 운영실태 조사서

관리번호 (설치일자)		서초소방서-19호 (1989. 08. 01)							관할소방서 (안전센터)					서초소방서 방배119안전센터
설치위치		서울특별시 서초구 효령로20라길 39							연결되는 소화전				지하식 222호
설치지역 구분		소방차 진입곤란 주거 밀집지역(고지대)
소방서와의 거리				소방서			4 km				안전센터 (지역대)					1 km
소화전과의 연결 방식에 따른 구분								소방호스에 따른 구분
일체형 ( )	분리형 지상식( ), 지하식( 0 )							일반형( 0 )				릴호스형( )					복합형( )
비상소화장치 함의 크기, 재질, 색채				가로 120㎝ × 높이 145㎝ × 측면 폭(너비) 60㎝ ※ 측면 폭이란 비소장치 전면과 후면의 깊이를 의미 재질 및 색채 : 스테인리스
내부비치 물품현황			고무내장형호스(65mm 본, 40mm 10 본,) 소방용릴호스(25mm 50m 본), 소화전 핸들(지상식 개, 지하식 1개), 스탠드 파이프 1개, 소화기 3개, 기타( )
소화전의 방수압력 및 방수량					0.25Mpa / 350L/min					가압펌프 설치여부					미설치
설치 계약시 검정제품 사용 요구 여부						소방호스( 0,X ), 관창( 0,X ), 소화전( 0,X ), 소화기( 0,X ), 소화전함( 0,X ), 기타( )
검정제품 사용여부						소방호스( X ), 관창( X ), 소화전( ), 소화기( 0 ), 소화전함( X ), 기타( )

	< 구분별 작성 방법 >
□ 소화전과의 연결 방식에 따른 구분 : 일체형(소화전이 내부에 있는 형태), 분리형(소화전이 비상소화장치함 외부에 설치되어 있는 형태) □ 소방호스에 따른 구분 : 일반형(고무내장형 소방호스만 사용할 수 있는 형태), 릴호스형(릴호스 방식으로만 사용할 수 있는 방식), 복합형(일반형, 릴호스형 겸용 사용 방식) □ 설치지역에 따른 분류 : 소방차 진입이 곤란한 주거 밀집지역, 전통시장 지역, 고지대지역, 원거리 소방관서 지역, 중요문화재 지역, 화재경계지구, 기타지역

2016년 11월 27일

조사자 :  소방장  성    일

확인자 :  센터장  배 상 관

비상소화장치 설치 운영실태 조사서

관리번호 (설치일자)		서초소방서-23호 (1995. 05. 14)							관할소방서 (안전센터)					서초소방서 방배119안전센터
설치위치		서울특별시 서초구 효령로 20길 27							연결되는 소화전				지상식 217호
설치지역 구분		소방차 진입곤란 주거 밀집지역(고지대)
소방서와의 거리				소방서			4 km				안전센터 (지역대)					2 km
소화전과의 연결 방식에 따른 구분								소방호스에 따른 구분
일체형 ( 0 )	분리형 지상식( ), 지하식( )							일반형( 0 )				릴호스형( )					복합형( )
비상소화장치 함의 크기, 재질, 색채				가로 120㎝ × 높이 145㎝ × 측면 폭(너비) 60㎝ ※ 측면 폭이란 비소장치 전면과 후면의 깊이를 의미 재질 및 색채 : 스테인리스
내부비치 물품현황			고무내장형호스(65mm 본, 40mm 10 본,) 소방용릴호스(25mm 50m 본), 소화전 핸들(지상식 1 개, 지하식 1개), 스탠드 파이프 1개, 소화기 3개, 기타( )
소화전의 방수압력 및 방수량					0.25Mpa / 350L/min					가압펌프 설치여부					미설치
설치 계약시 검정제품 사용 요구 여부						소방호스( 0,X ), 관창( 0,X ), 소화전( 0,X ), 소화기( 0,X ), 소화전함( 0,X ), 기타( )
검정제품 사용여부						소방호스( X ), 관창( X ), 소화전( X ), 소화기( 0 ), 소화전함( X ), 기타( )

	< 구분별 작성 방법 >
□ 소화전과의 연결 방식에 따른 구분 : 일체형(소화전이 내부에 있는 형태), 분리형(소화전이 비상소화장치함 외부에 설치되어 있는 형태) □ 소방호스에 따른 구분 : 일반형(고무내장형 소방호스만 사용할 수 있는 형태), 릴호스형(릴호스 방식으로만 사용할 수 있는 방식), 복합형(일반형, 릴호스형 겸용 사용 방식) □ 설치지역에 따른 분류 : 소방차 진입이 곤란한 주거 밀집지역, 전통시장 지역, 고지대지역, 원거리 소방관서 지역, 중요문화재 지역, 화재경계지구, 기타지역

2016년 11월 27일

조사자 :  소방장  성    일

확인자 :  센터장  배 상 관

비상소화장치 설치 운영실태 조사서

관리번호 (설치일자)		서초소방서-24호 (1989. 08. 01)							관할소방서 (안전센터)					서초소방서 방배119안전센터
설치위치		서울특별시 서초구 효령로20마길 4-21							연결되는 소화전				지하식 220호
설치지역 구분		소방차 진입곤란 주거 밀집지역(고지대)
소방서와의 거리				소방서			4 km				안전센터 (지역대)					1 km
소화전과의 연결 방식에 따른 구분								소방호스에 따른 구분
일체형 ( )	분리형 지상식( ), 지하식( 0 )							일반형( 0 )				릴호스형( )					복합형( )
비상소화장치 함의 크기, 재질, 색채				가로 95㎝ × 높이 130㎝ × 측면 폭(너비) 60㎝ ※ 측면 폭이란 비소장치 전면과 후면의 깊이를 의미 재질 및 색채 : 스테인리스
내부비치 물품현황			고무내장형호스(65mm 본, 40mm 10 본,) 소방용릴호스(25mm 50m 본), 소화전 핸들(지상식 개, 지하식 1개), 스탠드 파이프 1개, 소화기 3개, 기타( )
소화전의 방수압력 및 방수량					0.25Mpa / 350L/min					가압펌프 설치여부					미설치
설치 계약시 검정제품 사용 요구 여부						소방호스( 0,X ), 관창( 0,X ), 소화전( 0,X ), 소화기( 0,X ), 소화전함( 0,X ), 기타( )
검정제품 사용여부						소방호스( X ), 관창( X ), 소화전( ), 소화기( 0 ), 소화전함( X ), 기타( )

	< 구분별 작성 방법 >
□ 소화전과의 연결 방식에 따른 구분 : 일체형(소화전이 내부에 있는 형태), 분리형(소화전이 비상소화장치함 외부에 설치되어 있는 형태) □ 소방호스에 따른 구분 : 일반형(고무내장형 소방호스만 사용할 수 있는 형태), 릴호스형(릴호스 방식으로만 사용할 수 있는 방식), 복합형(일반형, 릴호스형 겸용 사용 방식) □ 설치지역에 따른 분류 : 소방차 진입이 곤란한 주거 밀집지역, 전통시장 지역, 고지대지역, 원거리 소방관서 지역, 중요문화재 지역, 화재경계지구, 기타지역

2016년 11월 27일

조사자 :  소방장  성    일

확인자 :  센터장  배 상 관

비상소화장치 설치 운영실태 조사서

관리번호 (설치일자)		서초소방서-41호 (1989. 11. 01)							관할소방서 (안전센터)					서초소방서 방배119안전센터
설치위치		서울특별시 서초구 효령로14바길 25							연결되는 소화전				지상식 8112호
설치지역 구분		소방차 진입곤란 주거 밀집지역(고지대)
소방서와의 거리				소방서			4 km				안전센터 (지역대)					1 km
소화전과의 연결 방식에 따른 구분								소방호스에 따른 구분
일체형 ( 0 )	분리형 지상식( ), 지하식( )							일반형( 0 )				릴호스형( )					복합형( )
비상소화장치 함의 크기, 재질, 색채				가로 120㎝ × 높이 145㎝ × 측면 폭(너비) 60㎝ ※ 측면 폭이란 비소장치 전면과 후면의 깊이를 의미 재질 및 색채 : 스테인리스
내부비치 물품현황			고무내장형호스(65mm 본, 40mm 10 본,) 소방용릴호스(25mm 50m 본), 소화전 핸들(지상식 1 개, 지하식 개), 스탠드 파이프 1개, 소화기 2개, 기타( )
소화전의 방수압력 및 방수량					0.25Mpa / 350L/min					가압펌프 설치여부					미설치
설치 계약시 검정제품 사용 요구 여부						소방호스( 0,X ), 관창( 0,X ), 소화전( 0,X ), 소화기( 0,X ), 소화전함( 0,X ), 기타( )
검정제품 사용여부						소방호스( 0 ), 관창( X ), 소화전( 0 ), 소화기( 0 ), 소화전함( X ), 기타( )

	< 구분별 작성 방법 >
□ 소화전과의 연결 방식에 따른 구분 : 일체형(소화전이 내부에 있는 형태), 분리형(소화전이 비상소화장치함 외부에 설치되어 있는 형태) □ 소방호스에 따른 구분 : 일반형(고무내장형 소방호스만 사용할 수 있는 형태), 릴호스형(릴호스 방식으로만 사용할 수 있는 방식), 복합형(일반형, 릴호스형 겸용 사용 방식) □ 설치지역에 따른 분류 : 소방차 진입이 곤란한 주거 밀집지역, 전통시장 지역, 고지대지역, 원거리 소방관서 지역, 중요문화재 지역, 화재경계지구, 기타지역

2016년 11월 27일

조사자 :  소방장  성    일

확인자 :  센터장  배 상 관

비상소화장치 설치 운영실태 조사서

관리번호 (설치일자)		서초소방서-42호 (1998. 11. 01)							관할소방서 (안전센터)					서초소방서 방배119안전센터
설치위치		서울특별시 서초구 효령로14길53							연결되는 소화전				지상식 8115호
설치지역 구분		소방차 진입곤란 주거 밀집지역(고지대)
소방서와의 거리				소방서			4 km				안전센터 (지역대)					1 km
소화전과의 연결 방식에 따른 구분								소방호스에 따른 구분
일체형 ( 0 )	분리형 지상식( ), 지하식( )							일반형( 0 )				릴호스형( )					복합형( )
비상소화장치 함의 크기, 재질, 색채				가로 120㎝ × 높이 145㎝ × 측면 폭(너비) 60㎝ ※ 측면 폭이란 비소장치 전면과 후면의 깊이를 의미 재질 및 색채 : 스테인리스
내부비치 물품현황			고무내장형호스(65mm 본, 40mm 10 본,) 소방용릴호스(25mm 50m 본), 소화전 핸들(지상식 1개, 지하식 개), 스탠드 파이프 개, 소화기 3개, 기타( )
소화전의 방수압력 및 방수량					0.25Mpa / 350L/min					가압펌프 설치여부					미설치
설치 계약시 검정제품 사용 요구 여부						소방호스( 0,X ), 관창( 0,X ), 소화전( 0,X ), 소화기( 0,X ), 소화전함( 0,X ), 기타( )
검정제품 사용여부						소방호스( X ), 관창( X ), 소화전( X ), 소화기( 0 ), 소화전함( X ), 기타( )

	< 구분별 작성 방법 >
□ 소화전과의 연결 방식에 따른 구분 : 일체형(소화전이 내부에 있는 형태), 분리형(소화전이 비상소화장치함 외부에 설치되어 있는 형태) □ 소방호스에 따른 구분 : 일반형(고무내장형 소방호스만 사용할 수 있는 형태), 릴호스형(릴호스 방식으로만 사용할 수 있는 방식), 복합형(일반형, 릴호스형 겸용 사용 방식) □ 설치지역에 따른 분류 : 소방차 진입이 곤란한 주거 밀집지역, 전통시장 지역, 고지대지역, 원거리 소방관서 지역, 중요문화재 지역, 화재경계지구, 기타지역

2016년 11월 27일

조사자 :  소방장  성    일

확인자 :  센터장  배 상 관

비상소화장치 설치 운영실태 조사서

관리번호 (설치일자)		서초소방서-43호 (1998. 11. 01)							관할소방서 (안전센터)					서초소방서 방배119안전센터
설치위치		서울특별시 서초구 효령로14마길 1							연결되는 소화전				지상식 8116호
설치지역 구분		소방차 진입곤란 주거 밀집지역(고지대)
소방서와의 거리				소방서			4 km				안전센터 (지역대)					1 km
소화전과의 연결 방식에 따른 구분								소방호스에 따른 구분
일체형 ( 0 )	분리형 지상식( ), 지하식( )							일반형( 0 )				릴호스형( )					복합형( )
비상소화장치 함의 크기, 재질, 색채				가로 120㎝ × 높이 145㎝ × 측면 폭(너비) 60㎝ ※ 측면 폭이란 비소장치 전면과 후면의 깊이를 의미 재질 및 색채 : 스테인리스
내부비치 물품현황			고무내장형호스(65mm 본, 40mm 10 본,) 소방용릴호스(25mm 50m 본), 소화전 핸들(지상식 1개, 지하식 1개), 스탠드 파이프 개, 소화기 3개, 기타( )
소화전의 방수압력 및 방수량					0.25Mpa / 350L/min					가압펌프 설치여부					미설치
설치 계약시 검정제품 사용 요구 여부						소방호스( 0,X ), 관창( 0,X ), 소화전( 0,X ), 소화기( 0,X ), 소화전함( 0,X ), 기타( )
검정제품 사용여부						소방호스( X ), 관창( X ), 소화전( X ), 소화기( 0 ), 소화전함( X ), 기타( )

	< 구분별 작성 방법 >
□ 소화전과의 연결 방식에 따른 구분 : 일체형(소화전이 내부에 있는 형태), 분리형(소화전이 비상소화장치함 외부에 설치되어 있는 형태) □ 소방호스에 따른 구분 : 일반형(고무내장형 소방호스만 사용할 수 있는 형태), 릴호스형(릴호스 방식으로만 사용할 수 있는 방식), 복합형(일반형, 릴호스형 겸용 사용 방식) □ 설치지역에 따른 분류 : 소방차 진입이 곤란한 주거 밀집지역, 전통시장 지역, 고지대지역, 원거리 소방관서 지역, 중요문화재 지역, 화재경계지구, 기타지역

2016년 11월 27일

조사자 :  소방장  성    일

확인자 :  센터장  배 상 관

비상소화장치 설치 운영실태 조사서

관리번호 (설치일자)		서초소방서-45호 (1998. 11. 01)							관할소방서 (안전센터)					서초소방서 방배119안전센터
설치위치		서울특별시 서초구 효령로20마길 12							연결되는 소화전				지상식 8114호
설치지역 구분		소방차 진입곤란 주거 밀집지역(고지대)
소방서와의 거리				소방서			4 km				안전센터 (지역대)					1 km
소화전과의 연결 방식에 따른 구분								소방호스에 따른 구분
일체형 ( 0 )	분리형 지상식( ), 지하식( )							일반형( 0 )				릴호스형( )					복합형( )
비상소화장치 함의 크기, 재질, 색채				가로 120㎝ × 높이 145㎝ × 측면 폭(너비) 60㎝ ※ 측면 폭이란 비소장치 전면과 후면의 깊이를 의미 재질 및 색채 : 스테인리스
내부비치 물품현황			고무내장형호스(65mm 본, 40mm 10 본,) 소방용릴호스(25mm 50m 본), 소화전 핸들(지상식 1개, 지하식 개), 스탠드 파이프 개, 소화기 3개, 기타( )
소화전의 방수압력 및 방수량					0.25Mpa / 350L/min					가압펌프 설치여부					미설치
설치 계약시 검정제품 사용 요구 여부						소방호스( 0,X ), 관창( 0,X ), 소화전( 0,X ), 소화기( 0,X ), 소화전함( 0,X ), 기타( )
검정제품 사용여부						소방호스( X ), 관창( X ), 소화전( X ), 소화기( 0 ), 소화전함( X ), 기타( )

	< 구분별 작성 방법 >
□ 소화전과의 연결 방식에 따른 구분 : 일체형(소화전이 내부에 있는 형태), 분리형(소화전이 비상소화장치함 외부에 설치되어 있는 형태) □ 소방호스에 따른 구분 : 일반형(고무내장형 소방호스만 사용할 수 있는 형태), 릴호스형(릴호스 방식으로만 사용할 수 있는 방식), 복합형(일반형, 릴호스형 겸용 사용 방식) □ 설치지역에 따른 분류 : 소방차 진입이 곤란한 주거 밀집지역, 전통시장 지역, 고지대지역, 원거리 소방관서 지역, 중요문화재 지역, 화재경계지구, 기타지역

2016년 11월 27일

조사자 :  소방장  성    일

확인자 :  센터장  배 상 관

비상소화장치 설치 운영실태 조사서

관리번호 (설치일자)		서초소방서-46호 (1998. 11. 01)							관할소방서 (안전센터)					서초소방서 방배119안전센터
설치위치		서울특별시 서초구 효령로20다길 6-15							연결되는 소화전				지상식 8113호
설치지역 구분		소방차 진입곤란 주거 밀집지역(고지대)
소방서와의 거리				소방서			4 km				안전센터 (지역대)					1 km
소화전과의 연결 방식에 따른 구분								소방호스에 따른 구분
일체형 ( 0 )	분리형 지상식( ), 지하식( )							일반형( 0 )				릴호스형( )					복합형( )
비상소화장치 함의 크기, 재질, 색채				가로 120㎝ × 높이 145㎝ × 측면 폭(너비) 60㎝ ※ 측면 폭이란 비소장치 전면과 후면의 깊이를 의미 재질 및 색채 : 스테인리스
내부비치 물품현황			고무내장형호스(65mm 본, 40mm 10 본,) 소방용릴호스(25mm 50m 본), 소화전 핸들(지상식 1개, 지하식 개), 스탠드 파이프 개, 소화기 3개, 기타( )
소화전의 방수압력 및 방수량					0.25Mpa / 350L/min					가압펌프 설치여부					미설치
설치 계약시 검정제품 사용 요구 여부						소방호스( 0,X ), 관창( 0,X ), 소화전( 0,X ), 소화기( 0,X ), 소화전함( 0,X ), 기타( )
검정제품 사용여부						소방호스( X ), 관창( X ), 소화전( X ), 소화기( 0 ), 소화전함( X ), 기타( )

	< 구분별 작성 방법 >
□ 소화전과의 연결 방식에 따른 구분 : 일체형(소화전이 내부에 있는 형태), 분리형(소화전이 비상소화장치함 외부에 설치되어 있는 형태) □ 소방호스에 따른 구분 : 일반형(고무내장형 소방호스만 사용할 수 있는 형태), 릴호스형(릴호스 방식으로만 사용할 수 있는 방식), 복합형(일반형, 릴호스형 겸용 사용 방식) □ 설치지역에 따른 분류 : 소방차 진입이 곤란한 주거 밀집지역, 전통시장 지역, 고지대지역, 원거리 소방관서 지역, 중요문화재 지역, 화재경계지구, 기타지역

2016년 11월 27일

조사자 :  소방장  성    일

확인자 :  센터장  배 상 관

비상소화장치 설치 운영실태 조사서

관리번호 (설치일자)		서초소방서-49호 (1996. 12. 01)							관할소방서 (안전센터)					서초소방서 방배119안전센터
설치위치		서울특별시 서초구 효령로20가길30							연결되는 소화전				지상식 6290호
설치지역 구분		소방차 진입곤란 주거 밀집지역(고지대)
소방서와의 거리				소방서			4 km				안전센터 (지역대)					1 km
소화전과의 연결 방식에 따른 구분								소방호스에 따른 구분
일체형 ( 0 )	분리형 지상식( ), 지하식( )							일반형( 0 )				릴호스형( )					복합형( )
비상소화장치 함의 크기, 재질, 색채				가로 120㎝ × 높이 145㎝ × 측면 폭(너비) 60㎝ ※ 측면 폭이란 비소장치 전면과 후면의 깊이를 의미 재질 및 색채 : 스테인리스
내부비치 물품현황			고무내장형호스(65mm 본, 40mm 10 본,) 소방용릴호스(25mm 50m 본), 소화전 핸들(지상식 1개, 지하식 개), 스탠드 파이프 개, 소화기 3개, 기타( )
소화전의 방수압력 및 방수량					0.25Mpa / 350L/min					가압펌프 설치여부					미설치
설치 계약시 검정제품 사용 요구 여부						소방호스( 0,X ), 관창( 0,X ), 소화전( 0,X ), 소화기( 0,X ), 소화전함( 0,X ), 기타( )
검정제품 사용여부						소방호스( X ), 관창( X ), 소화전( X ), 소화기( 0 ), 소화전함( X ), 기타( )

	< 구분별 작성 방법 >
□ 소화전과의 연결 방식에 따른 구분 : 일체형(소화전이 내부에 있는 형태), 분리형(소화전이 비상소화장치함 외부에 설치되어 있는 형태) □ 소방호스에 따른 구분 : 일반형(고무내장형 소방호스만 사용할 수 있는 형태), 릴호스형(릴호스 방식으로만 사용할 수 있는 방식), 복합형(일반형, 릴호스형 겸용 사용 방식) □ 설치지역에 따른 분류 : 소방차 진입이 곤란한 주거 밀집지역, 전통시장 지역, 고지대지역, 원거리 소방관서 지역, 중요문화재 지역, 화재경계지구, 기타지역

2016년 11월 27일

조사자 :  소방장  성    일

확인자 :  센터장  배 상 관

비상소화장치 설치 운영실태 조사서

관리번호 (설치일자)		서초소방서-59호 (1998. 10. 01)							관할소방서 (안전센터)					서초소방서 방배119안전센터
설치위치		서울특별시 서초구 효령로18길30							연결되는 소화전				지하식 9132호
설치지역 구분		소방차 진입곤란 주거 밀집지역(고지대)
소방서와의 거리				소방서			4 km				안전센터 (지역대)					1 km
소화전과의 연결 방식에 따른 구분								소방호스에 따른 구분
일체형 ( )	분리형 지상식( ), 지하식( 0 )							일반형( 0 )				릴호스형( )					복합형( )
비상소화장치 함의 크기, 재질, 색채				가로 120㎝ × 높이 145㎝ × 측면 폭(너비) 60㎝ ※ 측면 폭이란 비소장치 전면과 후면의 깊이를 의미 재질 및 색채 : 스테인리스
내부비치 물품현황			고무내장형호스(65mm 본, 40mm 10 본,) 소방용릴호스(25mm 50m 본), 소화전 핸들(지상식 1 개, 지하식 1 개), 스탠드 파이프 1 개, 소화기 2개, 기타( )
소화전의 방수압력 및 방수량					0.25Mpa / 350L/min					가압펌프 설치여부					미설치
설치 계약시 검정제품 사용 요구 여부						소방호스( 0,X ), 관창( 0,X ), 소화전( 0,X ), 소화기( 0,X ), 소화전함( 0,X ), 기타( )
검정제품 사용여부						소방호스( X ), 관창( X ), 소화전( ), 소화기( 0 ), 소화전함( X ), 기타( )

	< 구분별 작성 방법 >
□ 소화전과의 연결 방식에 따른 구분 : 일체형(소화전이 내부에 있는 형태), 분리형(소화전이 비상소화장치함 외부에 설치되어 있는 형태) □ 소방호스에 따른 구분 : 일반형(고무내장형 소방호스만 사용할 수 있는 형태), 릴호스형(릴호스 방식으로만 사용할 수 있는 방식), 복합형(일반형, 릴호스형 겸용 사용 방식) □ 설치지역에 따른 분류 : 소방차 진입이 곤란한 주거 밀집지역, 전통시장 지역, 고지대지역, 원거리 소방관서 지역, 중요문화재 지역, 화재경계지구, 기타지역

2016년 11월 27일

조사자 :  소방장  성    일

확인자 :  센터장  배 상 관