□ 국내·외 규제기준 비교

❍ 주거지 연직 면조도(침입광 평가기준) 최대허용치[단위: lm/m2]

조명환경 관리구역*	한국 (서울시)	유사한 조명구역에서 평가 기준
		CIE, ILE	독일	슬로베니아**	일본
제1종	10	0~2	1	0.2~2	2
제2종		1~5	1~3	1~5	5
제3종		2~10	1~5	2~10	10
제4종	25 (준공업:15)	5~25	5~15	5~25	25
*조명환경관리구역 제1종: 과도한 인공조명이 자연환경에 부정적인 영향 미치는 구역 제2종: 농립수산업, 동·식물 생장에 부정적인 영향 미치는 구역 제3종: 국민의 안전과 편의를 위해 인공조명 필요한 구역 제4종: 상업활동을 위해 일정 수준 이상의 인공조명 필요한 구역 **슬로베니아의 경우 조명과 창문 사이 거리에 따라 구역 구분

❍ 발광표면 휘도 평균[단위: cd/m2]

조명환경 관리구역	한국		CIE	CIE, ILE
	광고조명	장식조명	광고조명	장식조명
	24:00이후	-	유사한 조명구역에서 평가 기준
제1종	50	5	50	0
제2종	400		400	5
제3종	800	15	800	10
제4종	1000	25	1000	25