서부간선도로 일반도로화 및 친환경공간조성 실시설계용역

관계기관 자료 협조 요청

2019. 9.

	서울특별시 도시기반시설본부

			위 치 도

	Ⅰ		사업개요

사 업 명

• 서부간선도로 일반도로화 및 친환경공간조성 실시설계용역

사업목적

• 서부간선도로의 상습 교통정체 및 지역단절 문제 해소를 위해 추진 중인 서부간선 지하도로 건설사업과 연계하여 서부간선도로 지상부 일반도로화 및 친환경 도로공간 조성방안을 마련하는데 그 목적이 있음

사업의 주요내용

□ 사업구간 : 서울특별시 영등포구 양평동 (목동교) ~ 금천구 독산동 (금천교)

□ 사업규모

• 일반도로화 : 연장 8.1km, 폭 15.0m

• 친환경공간 조성 : 친환경적인 도로공간 조성(119,000㎡)

□ 설계기간 : 2019.7.16 ~ 2020.11.15.

□ 설계용역사

• (주)유신, (주)도화엔지니어링, (주)진우엔지니어링코리아, (주)경동엔지니어링, (주)도진엔지니어링

사업추진현황 및 계획

’13. 09. ~ ’15. 02.	: 타당성조사 및 기본계획
’16. 05. ~ ’19. 03.	: 기본설계 완료 (서부간선지하도로 공사 착공 `16.3)
’19. 07.	: 서부간선도로 일반도로화 및 친환경공간조성 실시설계용역 착수
’19. 08. 30.	: 실시설계 착수보고회
~ ’19. 11.	: 최적 노선 선정 및 관련기관 의견수렴, 주민설명회
~ ’20. 08.	: 상세설계 수행, 제영향평가 (소규모환경, 재해영향평가 등 수행)
~ ’20. 10.	: 건설기술심의 및 실시계획 인가 협의
’20. 11	: 실시설계 용역 준공

	2		일정 및 협의기관 목록

일정 및 협의기관

□ 기    간 : 2019. 9월중

□ 협의기관 : 영등포구청 등 6개 기관

번호	협의기관	담당부서	내 용	비고
1	영등포구	도로과	•양평12보행육교, 문래육교 - 준공도면 및 정밀안전점검 자료 등
		치수과	•양평1빗물펌프장 - 펌핑시설물, 방류수로 위치 및 규모 등
2	구로구	도로과	•이씨의 다리(보행육교), 구일역앞육교, 신구로유수지앞 - 보도육교 준공도면 및 정밀안전점검 자료
		치수과	•신도림빗물펌프장, 신구로빗물펌프장 - 펌핑시설물, 방류수로 위치 및 규모 등
3	금천구	도로과	•가산한내보도육교 - 준공도면 및 정밀안전점검 자료 등
		치수과	•가산 제1, 제2빗물펌프장 - 펌핑시설물, 방류수로 위치 및 규모 등
4	강서도로사업소	시설보수과	•도림천하류복개교 - 준공도면, 정밀안전진단보고서 - 구조계산서, 지반조사 보고서 등
5	남부도로사업소	시설보수과	•광명교, 철산교 - 지하차도 및 교량 준공도서(준공도면, 구조계산서, 지반조사보고서), 정밀안전진단(점검)보고서 등
6	서울시설공단	도로시설처 구조물1팀	•목동교, 오목교, 신정교, 오금교, 고척교, 안양천철교, 광명교, 철산교 - 지하차도 및 교량 준공도서(준공도면, 구조계산서, 지반조사보고서), 정밀안전진단(점검)보고서 등
		도로관리처 시설팀	•서부간선도로 도로변(목동~금천교) 방음시설 및 포장 관련 자료 - 준공도면, 설계보고서, 소음분석자료 등