[붙임]

	대기오염 이동측정차량 측정결과 (서울대공원 캠핑장)

1		배경 및 목적

□ 대기오염 이동측정차량의 효율적 운영으로 대기환경정책 수립에 필요한 기초 자료 확보

□ 다중이용시설의 대기질 현황 파악

※ (관련 근거) 「대기환경보전법」제3조(상시측정), 「대기오염측정망 설치․운영지침('11.3월, 환경부)」

2		개 요

□ (측정지점) 서울대공원 캠핑장

- 소재지 : 경기도 과천시 막계동 산 59-2

- 측정구분 : 다중이용시설

□ (측정기간) ’15. 10. 26.～11. 2.(8일간)

□ (측정항목) NO2, PM-10, PM-2.5, SO2, CO, O3 등

3		측정 결과

〈일반 대기질〉

□ (NO2) 일평균 측정값이 0.010～0.012ppm으로 측정되었으며, 24시간 환경기준(0.06ppm) 모두 만족함

□ (PM-10) 일평균 측정값이 18∼34㎍/㎥로 측정되었으며, 예보등급이 좋음~ 보통 수준으로 24시간 환경기준(100㎍/㎥)을 만족함

□ (PM-2.5) 일평균 측정값이 12∼17㎍/㎥로 측정되었으며, 예보등급이 좋음~ 보통 수준으로 24시간 환경기준(50㎍/㎥)을 만족함

□ (SO2) 일평균 측정값이 0.001ppm으로 측정되어, 24시간 환경기준(0.05ppm) 및 1시간 환경기준(0.15ppm)을 모두 만족함

□ (CO) 1시간 최고값 0.3~0.5ppm, 8시간 최고값 0.2~0.3ppm으로 측정되어 환경기준 대비 매우 낮은 것으로 나타남

□ (O3) 1시간 최고값이 0.037~0.044ppm로 측정되어 1시간 환경기준(0.1ppm)을 만족하였으며, 8시간 최고값은 0.030~0.035ppm으로 측정되어 8시간 환경기준(0.06ppm)을 만족함

측정항목	NO2 (ppm)	PM-10 (㎍/㎥)	PM-2.5 (㎍/㎥)	SO2 (ppm)	CO (ppm) (1시간 최고값) (8시간 최고값)	O3 (ppm) (1시간 최고값) (8시간 최고값)
측정기간 평균값	0.011	27	14	0.001	0.5 0.3	0.044 0.035
10.27.	0.010	34	17	0.001	0.5 0.3	0.037 0.033
10.28.	0.012	28	12	0.001	0.3 0.2	0.044 0.035
10.29.	0.010	18	14	0.001	0.4 0.3	0.038 0.030
환경기준	0.06 / 일 0.1 / 시간	100 / 일	50 / 일	0.05 / 일 0.15 / 시간	25 / 시간 9 / 8시간	0.1 / 시간 0.06 / 8시간

※ 측정기간 기상 상황(서울대공원 캠핑장) : 평균기온 9.4도, 평균습도 61%

※ 11.30~11.2 정전 및 이동차 철수

〈BTEX〉

□ (Benzene) 일평균 측정값이 0.14～0.18ppb로 측정되었으며, 전체 측정기간 평균값은 0.15ppb로 연간 환경기준(1.5ppb)을 만족함

측정항목	Benzene (ppb)	Toluene (ppb)	mpXylene (ppb)	Ethylbenzene (ppb)
측정기간 평균값	0.15	1.49	0.10	0.09
10.27.	0.18	1.77	0.10	0.09
10.28.	0.14	1.44	0.10	0.08
10.29.	0.14	1.19	0.09	0.08
환경기준	5㎍/㎥/년 (≒1.5ppb/년)	해	당	없 음

4		인근 측정소와 비교

□ (NO2) 이동차 평균측정값이 0.011ppm으로 인근 지자체 운영측정소(별양동측정소) 평균측정값 0.022ppm과 비교시 0.011ppm 낮게 나타남

□ (PM-10) 이동차 평균측정값이 27㎍/㎥으로 인근 지자체 운영측정소(별양동측정소) 평균측정값 33㎍/㎥과 비교시 비슷한 수준으로 나타남

측정항목	이동측정차량 (포천시 영중면사무소)						별양동측정소 (과천시 별양동 16 문원초등학교)
	NO2 (ppm)	PM-10 (㎍/㎥)	PM-2.5 (㎍/㎥)	SO2 (ppm)	CO* (ppm)	O3* (ppm)	NO2 (ppm)	PM-10 (㎍/㎥)	PM-2.5 (㎍/㎥)	SO2 (ppm)	CO* (ppm)	O3* (ppm)
측정기간 평균값	0.011	27	14	0.001	0.2	0.028	0.022	33	-	0.003	0.4	0.023
10.27.	0.010	34	17	0.001	0.2	0.029	0.018	41	-	0.003	0.4	0.026
10.28.	0.012	28	12	0.001	0.2	0.026	0.025	35	-	0.003	0.4	0.020
10.29.	0.010	18	14	0.001	0.2	0.027	0.023	24	-	0.003	0.4	0.023

※ 이동측정차량과 별양동측정소의 이격거리 약 2.7km

* CO 및 O3는 평균값

참고  측정지점 위치도.  끝.

[참고] 측정지점 위치도

측정지점