문서요청번호			영등포구 교통행정과-3964			담당자	김판곤	요청일자		`15.10.20
사업명		영중로 보행환경 개선사업
공사 내용		사업 개요		- 위치 : 서울시 영등포구 영중로(영등포역~시장사거리) L=390m - 면적 : 총 1,200㎡ - 보차도 경계석 : 255m
		사업 기간		2016. 3. ~ 2016. 8.
		발주자		영등포구청
		용역사		㈜ GT엔지니어링
검토요청사항				보도포장 설계도서 지도점검
설계도서 검토내용
연번	구분				검 토 사 항				참고자료
1	설계도면 시방서				•설계도면 및 시방서 목록 누락
2	설계도면				•철거계획평면도, 포장계획평면도 구간표시 누락
3	설계도면 시방서				•용어 수정 - 블럭 → 블록				•서울시 「보도공사 설계시공 매뉴얼」 (P.111)
4	설계도서				•보행안전구역(2m) 및 띠블럭 설치 재검토 -“장애없는 보도디자인 가이드라인”이 “서울시 보도공사 설계·시공 매뉴얼”로 대체됨에 따라 띠블럭에 의한 “보행안전구역” 설치의 현실적 필요성 재검토 요망				•서울시 「보도공사 설계시공 매뉴얼」(P11) 1.3 타 지침과의 관계
5	설계도서				•“가로시설물영역” 과 “보행영역”을 구분하여 보행영역 내의 보행지장물 이전 설치 - 새로 확폭되는 구간을 “보행영역”으로 활용할 경우라면 Block1-2구간의 이정표, 분전반, Block1-3의 지장물(명칭누락), 가로수 이전 필요 - 보도 안쪽을 “보행영역”으로 설정할 경우 다수의 지장물 이설 필요				•서울시 「보도 위 시설물 설계 및 관리기준」(1-1-2)
6	설계도면				•이면도로(폭10m이하의 경우) 접속부 HUMP식 횡단보도 적용 검토 - 이면도로 접속부(HUMP 설치구간) 종단 횡단 단면도 작성				•서울시 「보도공사 설계시공 매뉴얼」 (P.20)
7	설계도면				•포장단면상세도에 보도경사 명시 •포장단면상세도에 L형측구 횡단구배 명시
8	설계도면				•가로수 - 간격 조정 검토( 6~8m) - Block 3-3 버스정류장 앞 가로수 이식 또는 철거 검토 - Block 3-6 버스정류장 앞 가로수 이식 또는 철거 검토				•서울시 「보도 위 시설물 설계 및 관리기준」(2-4)
9	설계도면				•가로등주 - Block 3-6 버스정류장 소화전 및 가로등주 이설 검토
10	설계도면				•측구 압축강도 명시( 24 Mpa) (해당도면 : 포장구조물 상세도)				•도로측구 시공관리 계획 (토목부-17201, 2014. 9. 3)
11	설계도면 시방서				•용어 수정 - 보차도경계석 → 보차도경계석(수직형Ⅰ, 급경사형) •보도의 횡단기울기 준수 및 표시 (해당도면 : 포장단면 상세도 (1~2))				•서울시 「보도공사 설계시공 매뉴얼」 (P.19, 45)
12	설계도면 시방서				•강우·강설시 미끄럼방지를 위한 보도상 미끄럼 저항기준 표시 - 적용대상 : 블록류, 경계석, 점자블록 (해당도면 : 포장단면 상세도 , 턱낮춤구간 상세도)				•서울시 「보도공사 설계시공 매뉴얼」 (P.66)
13	설계도면				•장애인유도블럭 상세도 - 재질 명시				•서울시 「보도공사 설계시공 매뉴얼」 (P.66)
14	설계도면 시방서				•공사안내표지판 다국어 겸용 표기 - 한글, 영어, 중국어 겸용표기 •공사안내표지판 설치 위치 표기				•효율적인 보도공사 안내방법 개선 (보도환경개선과-3918, 2012.12.12.) •서울시 「보도공사 설계시공 매뉴얼」 (P.33~34)
15	설계도면 시방서				∙ 보도공사실명제, 보행안전도우미 등 관련 사항 반영 - 실명제 설치위치, 보행안전도우미 배치 위치 등				∙보도공사 실명제 시행 계획 (도로관리과-8452, 2012.5.11) ∙보도공사실명제 디자인 개선 계획 (보도환경개선과-1450, 2013.1.30) ∙보행안전도우미 배치 의무화 시행계획 (도로관리과-8406, 2012.5.10.) ∙보도공사장 보행안전도우미 배치 의무화 확대시행(보도환경개선과-4545, 2012.12.27) ∙보도공사장 보행안전도우미 배치기준 개선(보도환경개선과-15023, 2013.10.14.) ∙보행안전도우미 교육과정 설치・운영 및 인증제 시행계획(행정2부시장 방침 제133호, 2014.4.17.) ∙보행안전도우미 배치기준 개선계획(보도환경개선과-4310 : 2015.04.01.)
행정 사항	- 사업 기간중 현장지도점검을 받을 수 있도록 조치하시기 바람 (보도관련 공사 설계 및 현장 지도점검 의무화 세부 시행계획, 행정2부시장 방침 제411호) - 실시설계용역 준공 3개월 전 지도점검 의뢰 (보도공사 지도 점검 개선계획 : 보도환경개선과-3489:2015.03.17.) - 보도공사 착공 6개월 전 지도점검 의뢰 (보도공사 지도 점검 개선계획 : 보도환경개선과-3489:2015.03.17.) - 각종 참고자료는 서울시 홈페이지(보도블록 자료실)에서 검색 가능 ∙ 홈페이지 주소 : http://safe.seoul.go.kr/specifications?pageno=1

설계 검토의견(보도포장분야)

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□