설계 검토의견(보도포장분야)

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

문서요청번호			택지조성팀-3964			담당자	김재훈	요청일자		`15. 6. 19
사업명		동남권 유통단지 기반시설(탄천우안 및 서측도로)보도개설공사
공사 내용		사업 개요		- 위치 : 서울시 강남구 율현동 116 ~ 자곡동 46번지 일원 - 면적 : 총 4,088㎡ (틈새형성블록 : 3,343㎡, 자체투수블록 : 745㎡) - 보차도 경계석 : 1,982m - 볼라드 : 6개소
		사업 기간		2008. 12. 12. ~ 2015. 10. 13
		발주자		SH공사
		용역사		㈜ GT엔지니어링
검토요청사항				보도포장 설계도서 지도점검
설계도서 검토내용
연번	구분				검 토 사 항				참고자료
1	설계도면				•보도유효폭 1.3m → 2.0m이상 확보 (부득이한 경우 1.5m)				•서울시 「보도공사 설계시공 매뉴얼」 (P.19) •도로의 구조 · 시설기준에 관한 규칙 제16조
2					•용어 수정 - 투수블록 포장 · 틈새블럭포장 → 투수블록포장(틈새성형블록) · 투수블럭포장 → 투수블록포장(자체투수블록) (해당도면 : 모든 설계도면)				•서울시 「보도공사 설계시공 매뉴얼」 (P.111)
3					•측구 압축강도 상향 조정 (18 → 24 Mpa) (해당도면 : 포장구조물 상세도)				•도로측구 시공관리 계획 (토목부-17201, 2014. 9. 3)
4					•차량진출입로 포장 자재 형상 및 패턴 변경 - 형상 : 200 × 200 → 200 × 100 - 패턴 : 하중전달력이 좋은 지그재그 패턴 사용 (해당도면 : 턱낮춤구간상세도(1)) •차량진출입로 너비 축소 - 9m → 6m이하 (해당도면 : 포장계획평면도 (4))				•서울시 「보도공사 설계시공 매뉴얼」 (P.19, 136)

연번	구분	검 토 사 항	참고자료
5	설계도면	•용어 수정 - 보차도경계석 → 보차도경계석(수직형Ⅰ, 급경사형) •보도의 횡단기울기 준수 및 표시 (해당도면 : 포장단면 상세도 (1~2))	•서울시 「보도공사 설계시공 매뉴얼」 (P.19, 45)
6		•강우·강설시 미끄럼방지를 위한 보도상 미끄럼 저항기준 표시 - 적용대상 : 블록류, 경계석, 점자블록 (해당도면 : 포장단면 상세도 , 턱낮춤구간 상세도)	•서울시 「보도공사 설계시공 매뉴얼」 (P.66)
7		•공사안내표지판 다국어 겸용 표기 - 한글, 영어, 중국어 겸용표기 •공사안내표지판 설치 위치 표기	•효율적인 보도공사 안내방법 개선 (보도환경개선과-3918, 2012.12.12.) •서울시 「보도공사 설계시공 매뉴얼」 (P.33~34)
8		•보도공사 실명제 표지판 설치 (해당도면 : 포장계획도)	•서울시 「보도공사 설계시공 매뉴얼」 (P.63)
9		•점자블록 설치 검토 - 횡단보도 음향신호기의 설치현황 및 계획을 확인하여 신호기 전면 점자블록 설치 (해당도면 : 포장계획평면도(1,6,12,19))	•보도 턱 낮춤 및 점자블록 설치기준개선계획(보도환경개선과-5040, 2015. 4. 15)
10		•점자블록 설치(횡단보도) - 횡단보도 주변 (해당도면 : 포장계획평면도 (19)) - 볼라드 주변 (해당도면 : 볼라드가 표현된 모든 도면)	보도 턱 낮춤 및 점자블록 설치기준개선계획 (보도환경개선과-5040, 2015. 4. 15)
11		•포장게획도면 KEY-MAP 작성 (해당도면 : 포장계획평면도, 블록별포장마감상세도)
행정 사항	- 사업 기간중 현장지도점검을 받을 수 있도록 조치하시기 바람 (보도관련 공사 설계 및 현장 지도점검 의무화 세부 시행계획, 행정2부시장 방침 제411호) - 각종 참고자료는 서울시 홈페이지(보도블록 자료실)에서 검색 가능 ∙ 홈페이지 주소 : http://safe.seoul.go.kr/specifications?pageno=1