여름철(풍수해)대비 상수도시설물 점검결과

< 강서수도사업소 >

□ 점검대상

○ 배수지 :  9개소 (지역 4개소, 1차 5개소)

○ 가압시설 : 15개소 ( 가압장 5개소, 증압장 10개소)

○ 현수관로 : 1개소 0.04㎞ (일반 오류육교 1개소 D=400㎜×1열)

○ 공동구 : 1개소 9.6㎞, D=80~800㎜

□ 점검개요

○ 여름철 풍수해 기간 : 2015. 5. 15 ~ 10. 15(5개월간)

- 우기전 안전점검 추진기간 : 2015.5.13. ~ 5.30(3주간)

○ 점검일 : 2015. 5. 18

○ 점검자 : 상수도사업본부 시설관리과 홍석천외 2인

○ 주요점검사항

- 지역배수지, 가압장 시설물 분야 안전상태 점검

□ 점검결과

○ 적출건수 : 2건(조치완료 2)

○ 적출내용 및 조치사항

- 우장산배수지 홈통 연결부위 없음 : 조치 완료

- 목동배수지 제초작업 지시 : 조치완료

□ 향후 계획

○ 시설물 순찰 철저 및 돌발사고 시 신속한 상황체계 유지

붙임 : 적출사항 정부 전․후 사진대지

[ 붙임 ]

적출사항 정비 전․후 사진대지

< 강서수도사업소 >

적출 내용	완료 내용
적출 내용	완료 내용
적출 내용	향후 조치 계획 내용