설날 대비 상수도시설물 점검결과

<급수운영과>

□ 점검대상

○ 배 수 지: 5개소 (지역 2개소, 1차 3개소)

○ 가압시설: 5개소 (가압장 2개소, 증압장 3개소)

○ 현수관로: 1개소 1.46㎞ (한강 1개소 1.46㎞)

□ 점검개요

○ 점검기간: 2017. 1. 13.(금) ~ 1. 19.(목)

○ 점 검 자: 권기섭 외2인

○ 주요점검사항

- 소화기 등 소화장비 비치 및 작동상태

- 사무실 내 전열기 등 홪재위험 장비 사용 여부

- 시설물 내 유리창 방풍 관리상태

- 배수지 유출입 밸브 작동 및 관리상태

- 배수지 수위계, 수질측정 장치등 작동 및 관리상태

- 구조물 균열, 파손, 누수 등 시설물 안전상태

- 축대, 옹벽, 절개지 및 성토부 법면 안전상태

- 배수로 파손 및 토사, 낙엽 등 적치상태

- 낙뢰사고에 대한 보호시설 설치 여부

- 가압장 기전설비 작동 및 관리상태 등

□ 점검결과

○ 적출건수: 없음

- 본부: 지적사항 없음

- 자체: 지적사항 없음