■ 과속방지턱 설치 규정

과속방지턱은 도로법 제3조 및 도로법 시행령 제1조의3의 도로부속물로서 도로법 제39조 및 도로의 구조 시설기준에 관한 규정 제30조에 의하여 도로교통의 안전증진을 도모하고 교통사고를 예방하기 위하여 설치하는 과속 방지 시설이다.

(도로안전시설 설치 및 관리지침)

구체적인 설치장소는 보행도, 차도의 구분이 없는 도로로서 보행자가 많거나 어린이의 놀이로 교통사고 위험이 있다고 판단되는 도로, 차량 통행보다 보행 교통이 우선시되는 학교앞 , 유치원, 어린이놀이터, 마을통과지점 ,지역, 도로에서 차량의 통행속도를 30km/시 이하로 제한함으로써 보행자의 통행 안전을 확보하고 지역 생활의 환경을 보호할 필요가 있는 구간으로  한다

원칙적으로 설치길이 3.6m, 높이 10cm의 규격을 적용하는 것이 타당하다 단 도로폭이 6m 미만의 소로등에서는 설치길이2.0m, 높이7.5cm를 적용할 수 있다

설치를 금하는 장소는 교차로로부터 15m이내, 건널목으로부터 20m.이내, 버스정류장으로부터 20m이내, 교량, 지하도, 터널, 어두운 곳 등