물놀이형 수경시설 운영관리자 이행수칙

□ 수질기준

검 사 항 목	수 질 기 준
1) 수소이온농도(pH)	5.8 ～ 8.6
2) 탁 도(NTU)	4 이하
3) 대장균(개체수/100mL)	200 미만
4) 유리잔류염소(염소소독 실시시 해당, mg/L)	0.4∼4.0

○ 가동 개시일 기준 운영기간 동안 1회/15일 이상 검사 실시

○ 먹는물 수질검사기관 또는 수질오염물질 측정대행업자에게 수질검사 의뢰

□ 관리기준

○ 수심 등 : 수심 30cm이하 유지, 부유물․침전물 수시 점검, 제거

○ 저류조 : 주 1회 이상 청소 또는 사용되는 물은 주 1회 이상 교체 또는 1일 1회 이상 여과기 통과

○ 소  독 : 소독제를 저류조 등에 투입하거나 소독시설을 설치

○ 안내판 : 이용자가 쉽게 볼 수 있는 곳에 운영자 연락처, 수질검사 일자 및 결과, 이용자 주의사항 등을 게시

○ 수질기준 초과 시 : 지체없이 시설 개방 중지, 소독 또는 청소․용수 교체 등 조치 및 수질 재검사, 기준 충족 후 시설 재개방

□ 수질 및 안전 권고사항

○ 녹물이 발생되지 않도록 배관 관리

○ 바닥 물고임 현상이 발생하지 않도록 관리

○ 수경시설 바닥은 쉽게 미끄러지지 않는 재질로 설치

○ 경미한 부상에 대비하여 구급함을 구비

○ 수시로 시설물의 돌출부 및 날카로운 이물질 유무 확인

○ 가동 전 전체 청소(유리파편 및 이물질 청소)

○ 물놀이장 이물질을 수시로 제거(배수구, 노즐입구 등)

○ 수경시설 이용 전/후 샤워 가능한 수도시설 설치 권고