겨울철 대비 상수도시설물 점검결과

< 급수운영과 >

□ 점검대상

○ 배수지 :   2개소 (지역 1개소, 1차 1개소)

○ 가압시설 : 5개소 (가압장 2개소, 증압장 3개소)

○ 현수관로 : 1개소 0.021㎞ ( 일반 1개소 0.021㎞)

○ 공동구 :   1개소 6.59㎞

○ 지하철 공사장 : 4개소 되메우기 완료

□ 점검개요

○ 점검기간 : 2018. 10. 29.(월)~ 11.16.(금)

○ 점검자 : 한호진 외 6인(본부 시설관리과 조인영 외1인)

○ 주요점검사항

- 석축,옹벽,절개지,급경사지,입간판 등 취약 시설물 안전점검

- 지하 시설물 배수펌프의 기능 등 침수우려 해소

- 구조적 균열, 붕괴, 전도 등 징후 여부

□ 점검결과

○ 적출건수 : 6건(조치 중 6건)

○ 적출내용 및 조치사항

- 공동구내 배관도색 등 6건 : 11월중 조치예정

□ 향후 계획

○ 주기적인 점검으로 경미하거나 긴급한 정비사항은 시설물 정비공사 연간단가 계약업체에 작업 지시하여 즉시 보수