2019년도 교통사고 다발 어린이보호구역 안전진단 및 설계용역

서울형 어린이보호구역 개선 유형(안)

□ 서울시 어린이보호구역에 일괄적으로 적용하는 4가지 개선사항 외 추가적으로 논의된 개선 내용으로 정리함

[표 ] 서울형 어린이보호구역 일괄적용 사항

구분	내용	비고
01	LED 발광형 표지판	어린이보호구역 기종점
02	옐로카펫	학교 주출입구(정문 또는 후문)
03	고원식 횡단보도	학교 주출입구(정문 또는 후문)
04	보행로 및 전동형 볼라드	기 보도 설치된 곳 제외 학교 주변 주 통학로

[표 ] 유형 별 서울형 어린이보호구역 개선 내용

개선유형	개선(안)	내용	적용검토 지점
토목	노란 신호등	어린이보호구역내 신호등의 경우 신호기를 노란색상으로 도색 (가능할 경우 지주 포함)	공통사항
토목	간이 중앙분리대 설치	-	구일초교, 서정초교, 한산초교, 대명초교, 미아초교

[표 계속] 유형 별 서울형 어린이보호구역 개선 내용

개선유형	개선(안)	내용	적용검토 지점
토목	드랍존(drop-zone) 설치	어린이의 안전을 위한 승하차 구역 설치(가능한 초등학교를 시범적으로 설치) (예시 : 제주도 한라초등학교)	구로남초교, 구일초교, 중대부속초교, 묵현초교, 미아초교, 문현초교, 창일초교, 창원초교, 신동초교, 양재초교, 언주초교, 자곡초교
토목	태양광 표지병 설치	학교 주출입구(정문 또는 후문) 횡단보도에 설치	공통사항
토목	초등학교 정문 정비	정문 주변의 보도와 연속성을 가지기 위해 고압블럭 등을 이용하여 보도와 같은 재질의 포장으로 정비	공통사항
토목	노면표시 및 유색포장	유색포장의 경우 암적색 통일	공통사항

[표 계속] 유형 별 서울형 어린이보호구역 개선 내용

개선유형	개선(안)	내용	적용검토 지점
토목	불법주정차 방지 고려	단속카메라, 도로폭 축소 등을 이용하여 불법주정차를 방지하고 필요한 경우 노상주차면 제거 고려	공통사항
토목	신형 펜스 설치	노후 및 구형 펜스를 신형 펜스로 교체	공통사항
토목	교차로 면적 축소	보도 채움 및 R값 줄이기 고려	공통사항
운영	통합표지판 설치	어린이보호구역 내 기존 표지판의 각도, 양면식, 수목에 의한 시야방해 등을 고려하여 정비	공통사항
운영	속도 표출기 설치	초등학교 정문을 포함한 주출입구에 속도 표출기 설치하거나 이설	공통사항
운영	지능형 스마트 보행안전 시스템(스몸비 방지 시스템)	일부지점 요청_향후 추가 설치 가능	오류남초교, 창신초교, 혜화초교, 창문초교, 신동초교
운영	투광기 설치	집중조명시설이 필요한 횡단보도에 설치	한산초교, 혜화초교, 은빛초교, 대명초교
운영	차량통행 제한속도 하향	어린이보호구역내 제한속도 하향 검토 50km/h 구간 → 30km/h 30km/h 구간 → 10km/h	공통사항