중블록별 공급량 분석

□ 총 괄 표

○ 공급량 현황

(단위 : 천㎥, %)

중블록명	2020. 2월 공급량				분석내용	비 고
	2019년	2020년	증감량	증감율
계	11,075	11,299	224	2.02
대현산 11	842	622	-220	-26.13	특이사항 없음
대현산 17	648	1,069	421	64.97	중블록간 혼용 해소로 공급량 정상화
아차산 2	685	686	1	0.15	특이사항 없음
아차산 3	2,924	2,886	-38	-1.30	특이사항 없음
용마 1	2,144	2,153	9	0.42	특이사항 없음
용마 2	1,680	1,699	19	1.13	특이사항 없음
용마 3	174	160	-14	-8.05	특이사항 없음
용마 4	487	539	52	10.68	특이사항 없음
용마 5	417	201	-216	-51.80	중블록간 혼용 해소로 공급량 정상화
월곡 1	434	436	2	0.46	특이사항 없음
공릉 7	639	848	209	32.71	특이사항 없음

1.

대현산11중블록

------------------

(양주호)

○ 현 황

구 분	인구수	수전수	누 수 현 황		누 수 탐 지		공공용수 사용량(㎥)
			건 수	방지량(㎥)	건 수	방지량(㎥)
2019년	91,179	14,124	3	28	1	40	-
2020년	90,194	14,291	4	31	2	54	-
증 · 감	985(감)	164(증)	1(증)	3(증)	1(증)	14(증)	-

○ 공급량 증감 현황

구 분	공 급 량 (㎥)		증 감 량 (㎥)	비고 (유량 감시 시스템상의 공급량 일치여부)
	2019년 당월	2020년 당월	전년동월대비
2월 공급량	842,169	622,292	219,877	일치
일평균공급량	30,013	21,192	8,821	일치

※ 비고란에 2019년 유량감시 시스템상의 공급량과 일치여부(일치, 불일치) 및  불일치 사유 기재

[ 최근 3년간 월별 공급량 현황 ]

○ 유수율 현황                                              (단위 : %)

구 분	계	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
2019년	96.36	100.09	57.67	90.97	60.27	118.57	99.36	156.35	92.01	117.27	90.32	109.47	81.73
2018년	94.92	96.81	60.53	111.57	85.39	157.24	70.01	116.57	76.77	122.85	65.66	113.89	61.71
증 ․감	1.24	3.28	-2.86	-20.6	-25.12	-38.67	29.35	39.78	15.24	-5.58	-5.58	-4.42	20.02

공급량 증․감에 따른 분석 및 추진내용
요소 분석	- 2020년 2월 공급량은 622천㎥으로 전년 대비 220천㎥ 증가하였음. - 누수현황은 2019년 대비 1건 증가(방지량 3㎥ 감소) - 누수탐지는 2019년 대비 1건 증가(방지량 14㎥ 증가)
공급량증감 원인	- 전년도 대비 인구수 985명 감소, 수전수 164 증가 - 전년도 대비 누수탐지로 인한 방지량 14㎥ 증가
유수율분석	12월 현재 유수율: 96.36%
문제점 및 대책	- 전년도에 비하여 공급량이 감소하였으며, 유수율 목표 달성을 위하여 지속적인 누수탐지 및 경계밸브 점검이 필요함.
추진 내용	- 유량계 및 경계밸브 이상유무 점검 - 재개발지역 지속적인 순찰로 도수 및 누수발생 확인 철저 - 중블록내 누수탐지 및 노후관 정비 등 지속적인 중블록 관리로 공급량 감소 추진

○ 다량급수처 사용량 증감 분석

‘요금관리시스템 메뉴에서 수용가>우수고객 관리>우수고객 방문대상 관리에서 중블록별 조회’하여 수전별 조정량 분석’

- 수전수 : 117개 수전

구 분	조 정 량 (㎥)		증 감 량 (㎥)	증 감 원 인
	2019년 당월	2020년 당월	전년 동월대비
12월 조정량	-	-	-	-

2.

대현산17중블록

------------------

(최진혁)

○ 현 황

구 분	인구수	수전수	누 수 현 황		누 수 탐 지		공공용수 사용량(㎥)
			건 수	방지량(㎥)	건 수	방지량(㎥)
2019년	149,512	16,002	0	0	1	27	0
2020년	147,245	16,015	3	12	0	0	0
증·감	2,267(감)	13(증)	3(증)	12(증)	1(감)	27(감)	-

○ 공급량 증감 현황

구 분	공 급 량 (㎥)		증 감 량 (㎥)	비고 (유량 감시 시스템상의 공급량 일치여부)
	2019년 당월	2020년 당월	전년동월대비
2월 공급량	648,043	1,068,631	420,588(증)	일치
일평균공급량	23,144	36,849	13,705(증)	일치

※ 비고란에 2019년 유량감시 시스템상의 공급량과 일치여부(일치, 불일치) 및 불일치 사유 기재

[ 최근 3년간 월별 공급량 현황 ]

○ 유수율 현황                                              (단위 : %)

구 분	계	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
2019년	97.24	128.53	147.46	170.66	151.65	145.06	98.92	109.95	60.26	57.4	73.03	79.99	99.28
2018년	143.52	188.50	150.79	147.41	122.24	129.73	133.12	178.94	151.7	156.24	117.97	135.33	110.35
증․감	-38.39	-59.97	-3.33	+23.25	+29.41	+15.33	-34.20	-68.99	-91.44	-98.84	-44.94	-55.34	-11.07

공급량 증․감에 따른 분석 및 추진내용
요소 분석	- 2020. 2월 공급량은 1,068천㎥으로 전년 동월 대비 420천㎥ 증가함. - 누수현황은 3건으로 2019년 대비 3건 증가(방지량 12㎥ 증가) - 누수탐지는 0건으로 2019년 대비 1건 감소(방지량 27㎥ 감소)
공급량증감 원인	- 전년도 대비 인구수 2,267명 감소, 수전수 13수전 증가 - 전년도 대비 누수탐지로 인한 방지량 27㎥ 감소
유수율분석	2019. 12월 현재 유수율: 97.24% - 대체 급수운영(수계전환 ‘15.7.6)으로 지속적으로 공급량이 증가하였으나, 2017년 6월 수계환원으로 인하여 현재까지 공급량 안정화 추세임.
문제점 및 대책	- 2019. 12월 유수율은 97.24%이며 인접 대현산11, 용마3중블록과의 지속적인 밸브 점검 실시
추진 내용	- 재개발지역 지속적인 순찰로 도수 및 누수발생 확인 철저 - 퇴수밸브 및 하수도 점검하여 누수징후 집중점검 - 유량계 및 경계밸브 이상 유무 점검 - 지속적인 공급량 관리로 유수율 향상을 위해 노력하겠음.

○ 다량급수처 사용량 증감 분석

‘요금관리시스템 메뉴에서 수용가>우수고객 관리>우수고객 방문대상 관리에서 중블록별 조회’하여 수전별 조정량 분석’

- 수전수 : 63개 수전

구 분	조 정 량 (㎥)		증 감 량 (㎥)	증 감 원 인
	2019년 당월	2020년 당월	전년 동월대비
12월 조정량	-	-	-	-

3.

아차산2중블록

------------------

(강윤구)

○ 현 황

구 분	인구수(명)	수전수(개)	누 수 현 황		누 수 탐 지		공공용수 사용량(㎥)
			건 수	방지량(㎥)	건 수	방지량(㎥)
2019년	114,282	34,938	1	104	5	726	-
2020년	112,451	34,995	4	116	5	323	-
증·감	1,831(감)	57(증)	3(증)	12(증)	-	403(감)

○ 공급량 증감 현황

구 분	공 급 량 (㎥)		증 감 량 (㎥)	비고 (유량 감시 시스템상의 공급량 일치여부)
	2019년 2월	2020년 2월	전년동월대비
2월 공급량	685,390	686,130	740(증)	일치
일평균공급량	24,478	23,660	818(감)	일치

[ 최근 3년간 월별 공급량 현황 ]

○ 유수율 현황                                            (단위 : %)

구 분	계	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
2019년	97.63	70.93	130.01	67.20	122.82	73.62	128.68	72.4	121.55	75.54	119,50	71.20	123.50
2018년	95.77	70.15	122.02	67.47	120.19	73.51	128.56	72.88	125.38	69.33	113.25	71.56	115.18
증 ․감	1.86	0.78	7.99	-0.27	2.63	0.11	0.12	-0.48	-3.83	6.21	6.25	-0.36	8.32

공급량 증․감에 따른 분석 및 추진내용
요소 분석	- 2020년 2월 공급량은 68천㎥으로 전년 대비 740㎥ 증가 - 누수현황은 2019년 대비 3건 증가 (방지량 12㎥ 증가) - 누수탐지는 2019년 대비 동일건 (방지량 403㎥ 감소)
공급량증감 원인	- 전년도 대비 누수로 인한 방지량 391㎥ 감소
유수율분석	2019년 12월 현재 유수율 : 97.63%
문제점 및 대책	전년도에 비하여 공급량이 다소 감소하고 있으며, 유수율 목표 달성을 위하여 지속적인 누수탐지 및 경계밸브 점검이 필요함.
추진 내용	- 유량계 및 경계밸브 이상유무 점검 - 정기적인 순찰 및 대형 시설물점검 관리로 공급량 감소 추진 - 중블록 내 누수탐지 및 노후관 정비 등 지속적인 중블록 관리로 공급량 감소 추진 - 퇴수밸브 및 하수도 점검하여 누수징후 집중점검

○ 다량급수처 사용량 증감 분석

- 수전수 : 64수전

구 분	조 정 량 (㎥)		증 감 량 (㎥)	증 감 원 인
	2019년 당월	2020년 당월	전년 동월대비
12월 조정량	-	-	-	-

4.

아차산3중블록

------------------

(김선찬)

○ 현 황

구 분	인구수	수전수	누 수 현 황		누 수 탐 지		공공용수 사용량(㎥)
			건 수	방지량(㎥)	건 수	방지량(㎥)
2019년	341,534	74,879	19	503	6	325	-
2020년	336,192	76,188	13	190	0	-	-
증·감	5,342(감)	1,309(증)	0	95(증)	7(감)	3,828(감)	-

○ 공급량 증감 현황

구 분	공 급 량 (㎥)		증 감 량 (㎥)	비고 (유량 감시 시스템상의 공급량 일치여부)
	2019년 2월	2020년 2월	전년동월대비
2월 공급량	2,924,496	2,885,776	38,720(감)	일치
일평균공급량	94,338	93,090	1,248(감)	일치

[ 최근 3년간 월별 공급량 현황 ]

○ 유수율 현황                                              (단위 : %)

구 분	계	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
2019년	93.52	86.50	102.61	89.41	97.71	93.02	100.65	91.92	114.52	105.86	102.9	96.7	94.2
2018년	98.50	95.64	95.24	92.08	93.19	92.56	97.85	92.15	94.68	93.38	89.39	93.5	92.5
증 ․감	4.98	-9.14	7.37	-2.67	4.52	0.35	2.7	-0.23	19.84	12.48	13.51	3.22	1.7

공급량 증․감에 따른 분석 및 추진내용
요소 분석	- 2020년 2월 공급량은 2,885천㎥으로 전년(2019년) 대비 38,720㎥ 감소 - 누수현황은 전년 대비 6건 감소(방지량 313㎥ 감소) - 누수탐지는 전년 대비 6건 감소(방지량 325㎥ 감소)
공급량증감 원인	- 전년도 대비 인구수 5,342명 감소, 수전수 1,309 증가 누수량이 전년도에 비해 현저히 감소하고, 지속적인 밸브 점검 및 노후관로 개량으로 공급량이 감소된 것으로 판된됨
유수율분석	- 12월 유수율: 94.2% 겨울철 물사용량 감소 및 누수량 감소로 유수율이 양호한 것으로 판단됨.
문제점 및 대책	- 추가 누수 방지를 위해 누수탐지 및 경계밸브 점검 필요 - 중블록 내 누수탐지 및 노후관 정비 등 지속적인 중블록 관리필요
추진 내용	- 중블록 내 밸브개폐 점검 - 다량 급수처 급감 수전 현장 점검, 블록유량계 이상 유무 확인 - 신축공사장 및 재개발 등 상수도시설물의 집중적인 관리

○ 다량급수처 사용량 증감 분석

- 수전수 : 633수전

구 분	조 정 량 (㎥)		증 감 량 (㎥)	증 감 원 인
	2019년 당월	2020년 당월	전년 동월대비
12월 조정량	-	-	-	-

5.

용마1중블록

------------------

(홍민표)

○ 현 황

구 분	인구수	수전수	누 수 현 황		누 수 탐 지		공공용수 사용량(톤)
			건 수	방지량(톤)	건 수	방지량(톤)
2019년	211,235	72,739	17	71	11	525
2020년	208,335	75,205	14	105	7	739
전년대비증감	감2,900	증2,466	감3	증34	감4	증214

○ 공급량 증감 현황

구 분	공 급 량(㎥)		증 감 량(㎥)	비고 (유량 감시 시스템상의 공급량 일치여부)
	2019 당월	2020년 당월	전년동월대비
2월 공급량	2,144,135	2,083,816	감60,319	일치
일평균공급량	76,576	74,422	감2,154	일치

※ 비고란에 2019년 유량감시 시스템상의 공급량과 일치여부(일치, 불일치) 및  불일치 사유 기재

[ 최근 3년간 월별 공급량 현황 ]

○ 유수율 현황                                            (단위 : %)

구 분	계	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
2019	96.32	95.30	98.65	95.66	95.33	102.76	99.89	101.68	83.66	102.91	89.15	96.80	95.45
2020
증 ․감

공급량 증․감에 따른 분석 및 추진내용
요소 분석	- 2020. 2월 공급량은 2,083천㎥으로 전년 대비 60,319㎥ 감소 - 누수현황은 2019년 대비 3건 감소(방지량 34㎥ 증가) - 누수탐지는 2019년 대비 4건 감소(방지량 214㎥ 증가)
공급량증감 원인	- 전년도 대비 인구수 2,900명 감소, 수전수 2,466 증가 - 전년도 대비 누수로 인한 방지량 248㎥ 증가
유수율분석	`19년12월 현재 유수율 : 95.45%
문제점 및 대책	- 전년도에 비하여 공급량이 감소, 지속적인 누수탐지 및 경계밸브 점검 - 중블록 내 누수탐지 및 노후관 정비 등 지속적인 중블록 관리
추진 내용	- 정기적인 순찰 및 대형 시설물점검 관리로 공급량 감소 추진 - 신축공사장 상수도관 손괴 및 이설공사 시 입회 철저시행으로 감소추진

○ 다량급수처 사용량 증감 분석

‘요금관리시스템 메뉴에서 수용가>우수고객 관리>우수고객 방문대상 관리에서 중블록별 조회’하여 수전별 조정량 분석’

- 수전수 : 221개 수전

구 분	조 정 량(㎥)		증 감 량(㎥)	증 감 원 인
	2018년 당월	2019년 당월	전년 동월대비
11월 조정량	-	-	-	-

6.

용마2중블록

------------------

(박윤선)

○ 현 황

구 분	인구수	수전수	누 수 현 황		누 수 탐 지		공공용수 사용량(㎥)
			건 수	방지량(㎥)	건 수	방지량(㎥)
2019년	259,667	43,146	12	198	3	523
2020년	259,008	43,204	11	63	2	132
증 · 감	감 659	증 58	감 1	감 135	감 1	감 391

○ 공급량 증감 현황

구 분	공 급 량(㎥)		증 감 량(㎥)	비고 (유량 감시 시스템상의 공급량 일치여부)
	2019년 당월	2020년 당월	전년동월대비
2월 공급량	1,680,158	1,699,185	증 19,027	일치
일평균공급량	60,006	58,593	감 1,413	일치

※ 비고란에 2019년 유량감시 시스템상의 공급량과 일치여부(일치, 불일치) 및  불일치 사유 기재

[ 최근 3년간 월별 공급량 현황 ]

○ 유수율 현황                                              (단위 : %)

구 분	계	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
2018	95.75	93.38	90.14	93.59	97.81	98.19	99.74	96.13	99.41	90.81	97.97	95.80	96.82
2019	96.47	91.56	92.78	95.14	91.04	96.58	90.72	93.71	88.26	139.49	102.88	99.31	89.63
증 ․감	0.72	-1.82	2.64	1.55	-6.77	-1.61	-9.02	-2.42	-11.15	48.68	4.91	3.51	-7.19

공급량 증․감에 따른 분석 및 추진내용
요소 분석	- 2020. 2월 일공급량은 58천㎥으로 전년 대비 2천㎥ 감소하였음 - 누수현황은 2019년 대비 1건 감소(방지량 135㎥ 감소) - 누수탐지는 2019년 대비 1건 감소(방지량 391㎥ 감소)
공급량증감 원인	- 전년도 대비 인구수 659명 감소, 수전수 58전 증가
유수율분석	12월 현재 유수율 : 96.47%
문제점 및 대책	- 전년도에 비하여 공급량이 증가, 누수탐지 및 경계밸브 점검이 필요 - 중블록 내 누수탐지 및 노후관 정비 등 지속적인 중블록 관리
추진 내용	- 퇴수밸브 및 블록 경계 제수밸브 점검 - 중블록 및 가압지역 경계 수전 확인․정비 - 신축공사장, 재개발, 재건축 상수도시설물의 집중적인 관리

○ 다량급수처 사용량 증감 분석

‘요금관리시스템 메뉴에서 수용가>우수고객 관리>우수고객 방문대상 관리에서 중블록별 조회’하여 수전별 조정량 분석’

- 수전수 : 262개 수전

구 분	조 정 량(㎥)		증 감 량(㎥)	증 감 원 인
	2018년 당월	2019년 당월	전년 동월대비
12월 조정량	0	0	0	0

7.

용마3중블록

------------------

(박종대)

○ 현 황

구 분	인구수	수전수	누 수 현 황		누 수 탐 지		공공용수 사용량(㎥)
			건 수	방지량(㎥)	건 수	방지량(㎥)
2019년	14,077	2,698	3	13	2	48
2020년	12,202	2,279	6	36	1	40
증 · 감	1,875(감)	419(감)	3(증)	23(증)	1(감)	8(감)

○ 공급량 증감 현황

구 분	공 급 량 (㎥)		증 감 량 (㎥)	비고 (유량 감시 시스템상의 공급량 일치여부)
	2019년 당월	2020년 당월	전년동월대비
2월 공급량	174,052	160,322	13,730(감)	일치
일평균공급량	6,216	5,528	688(감)	일치

※ 비고란에 2020년 유량감시 시스템상의 공급량과 일치여부(일치, 불일치) 및  불일치 사유 기재

[ 최근 3년간 월별 공급량 현황 ]

○ 유수율 현황                                              (단위 : %)

구 분	계	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
2019년	96.24	32.3	150.5	16.4	152.75	15.91	211.32	25.86	212.46	26.04	139.64	29.95	144.28
2018년	93.6	15.7	159.6	14.1	154.3	13.2	152.7	13.2	141.5	20.6	195.9	24.0	246.8
증 ․감	2.64	16.6	-9.1	2.3	-1.55	2.71	58.62	12.66	70.96	5.44	-56.26	5.95	-102.52

공급량 증․감에 따른 분석 및 추진내용
요소 분석	- 2020. 2월 공급량은 160천㎥으로 전년 대비 13.7㎥ 감소하였음. - 누수현황은 2019년 대비 3건 증가(방지량 23㎥ 증가) - 누수탐지는 2019년 대비 1건 감소(방지량 8㎥ 감소)
공급량증감 원인	- 용답동 재개발·재건축으로 인한 전년도 대비 인구수 1,857명 감소, 수전수 419전 감소 - 전년도 대비 누수 방지량 15㎥ 증가
유수율분석	2019년 최종(1~12월) 유수율 : 96.24%(2018년도 대비 2.64% 증가)
문제점 및 대책	특이사항 없음
추진 내용	- 유수율 제고를 위한 용마6,7중블록 통합방침 수립 <급수운영과-9578(‘14.04.29), 배수과-4024(‘14.06.20)> · 블록내 수용가 현황 재검토 · 블록경계 재확인 및 퇴수변 조사 · 블록내 하수관로 집중점검 · 기존 배수관로 노후도 확인 및 노후관로 정비 · 누수 취약관로 집중탐지 · 유량계(DBM-7, DBM-1) 검사 - 재개발예정지구 누수 여부 집중점검

○ 다량급수처 사용량 증감 분석

- 수전수 : 36개 수전

구 분	조 정 량 (㎥)		증 감 량 (㎥)	증 감 원 인
	2019년 당월	2020년 당월	전년 동월대비
12월 조정량	-	-	-	-

8.

용마4중블록

------------------

(최성현)

○ 현 황

구 분	인구수	수전수	누 수 현 황		누 수 탐 지		공공용수 사용량(톤)
			건 수	방지량(톤)	건 수	방지량(톤)
2019년	175,687	36,951	9	78	-	-
2020년	175,716	37,692	6	52	5	1,050
전년대비증감	증 29	증 741	감 3	감 26	증 5	증 1,050

○ 공급량 증감 현황

구 분	공 급 량(㎥)		증 감 량(㎥)	비고 (유량 감시 시스템상의 공급량 일치여부)
	2019년 당월	2020년 당월	전년동월대비
2월 공급량	486,889	539,181	증 52,292	일치
일평균공급량	15,706	17,392	증 1,686	일치

※ 비고란에 2019년 유량감시 시스템상의 공급량과 일치여부(일치, 불일치) 및  불일치 사유 기재

[ 최근 3년간 월별 공급량 현황 ]

○ 유수율 현황                                              (단위 : %)

구 분	계	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
2018	90.50	54.36	120.75	53.80	96.86	94.34	102.1	93.46	103.98	87.94	95.05	70.93	101.18
2019	98.06	72.38	155.89	67.36	155.04	55.45	107.18	70.3	150.19	74.11	89.83	69.7	107.79
증 ․감	7.56	18.02	35.14	13.56	58.18	-38.89	5.08	-23.16	46.21	-13.83	-5.22	-1.23	6.61

공급량 증․감에 따른 분석 및 추진내용
요소 분석	- 2019. 2월 일공급량은 486,889㎥으로 전년 대비 52,292㎥ 증가하였음. - 누수현황은 2019년 대비 3건 감소(방지량 26㎥ 감소) - 누수탐지는 2019년 대비 5건 증가(방지량 1,050㎥ 증가)
공급량증감 원인	- 전년도 대비 인구수 및 수전수가 증가하여 1일 평균공급량의 증가로 전년 동월대비 공급량이 증가하였음.
유수율분석	12월 현재 유수율 : 107.79% 12월 유수율은 전년도 대비 6.61% 감소되었음.
문제점 및 대책	- 전년도에 비하여 공급량이 증가되어 전년 동월과 비슷한 조정량일 경우 유수율이 향상될 것으로 예상됨 - 중블록 내 누수탐지 및 노후관 정비 등 지속적인 중블록 관리
추진 내용	- 신축공사장 현장점검 및 이설공사 시 입회 - 정기적인 순찰 및 대형 시설물점검 관리로 공급량 감소 추진

○ 다량급수처 사용량 증감 분석

‘요금관리시스템 메뉴에서 수용가>우수고객 관리>우수고객 방문대상 관리에서 중블록별 조회’하여 수전별 조정량 분석’

- 수전수 : 106개 수전

구 분	조 정 량(㎥)		증 감 량(㎥)	증 감 원 인
	2018년 당월	2019년 당월	전년 동월대비
10월 조정량	-	-	-

9.

용마5중블록

------------------

(최성현)

○ 현 황

구 분	인구수	수전수	누 수 현 황		누 수 탐 지		공공용수 사용량(톤)
			건 수	방지량(톤)	건 수	방지량(톤)
2019년	55,654	14,456	6	15	-	-
2020년	55,705	14,832	3	15	-	-
전년대비증감	감 109	증 213	감 3	-	-	-

○ 공급량 증감 현황

구 분	공 급 량(㎥)		증 감 량(㎥)	비고 (유량 감시 시스템상의 공급량 일치여부)
	2019년 당월	2020년 당월	전년동월대비
2월 공급량	417,048	201,440	감 215,608	일치
일평균공급량	13,453	6,498	감 6,955	일치

[ 최근 3년간 월별 공급량 현황 ]

○ 유수율 현황                                            (단위 : %)

구 분	계	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
2018	87.63	99.15	55.52	91.12	102.74	93.00	73.03	89.46	102.55	87.84	99.30	79.31	91.92
2019	92.76	75.45	45.52	76.8	45.72	219.06	101.71	78.74	157.27	240.76	169.36	179.29	76.36
증 감	-5.13	-23.7	-10.0	-14.32	-57.02	+126.06	28.68	-10.72	54.72	152.92	70.06	99.98	-15.56

공급량 증․감에 따른 분석 및 추진내용
요소 분석	- 2020. 2월 공급량은 201,440㎥으로 전년 대비 215,608㎥ 감소하였음. - 누수현황은 2019년 대비 3건 감소(방지량은 전년도와 동일)
공급량증감 원인	- 전월대비 공급량은 220,473㎥ 감소하여 중블록 공급량 감소
유수율분석	12월 현재 유수율 : 76.36%
문제점 및 대책	- 중블록 내 누수탐지 및 노후관 정비 등 지속적인 중블록 관리
추진 내용	- 신축공사장 현장점검 및 이설공사 시 입회 - 정기적인 순찰 및 대형 시설물점검 관리로 공급량 감소 추진

○ 다량급수처 사용량 증감 분석

‘요금관리시스템 메뉴에서 수용가>우수고객 관리>우수고객 방문대상 관리에서 중블록별 조회’하여 수전별 조정량 분석’

- 수전수 : 83개 수전

구 분	조 정 량(㎥)		증 감 량(㎥)	증 감 원 인
	2018년 당월	2019년 당월	전년 동월대비
9월 조정량	-	-	-	-

10.

월곡1중블록

------------------

(노운학)

○ 현 황

구 분	인구수	수전수	누 수 현 황		누 수 탐 지		공공용수 사용량(톤)
			건 수	방지량(톤)	건 수	방지량(톤)
2019년 2월	54,041	13,935	6	26	-	-	-
2020년 2월	50,049	12,903	1	4	-	-	-
전년대비 증․감	감3,992	감1,032	감5	감22

○ 공급량 증감 현황

구 분	공 급 량 (㎥)		증 감 량 (㎥)	비고 (유량 감시 시스템상의 공급량 일치여부)
	2019년	2020년	전년 동월대비
2월 공급량	433,641	435,536	증1,895	일치
일평균공급량	14,953	15,018	증65	일치

※ 비고란에 2020년 유량감시 시스템상의 공급량과 일치여부(일치, 불일치) 및  불일치 사유 기재

[ 최근 3년간 월별 공급량 현황 ]

○ 유수율 현황                                              (단위 : %)

구 분	계	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
2018	88.27	56.99	124.45	52.94	95.83	93.80	127.20	66.65	99.97	86.88	90.00	56.64	88.11
2019	95.40	59.23	121.19	53.01	116.61	73,28	137.58	57.29	149.11	84.79	157.36	71.22	104.33
증 ․감	7.13	2.24	3.26	0.07	20.78	20.52	10.38	9.36	49.14	2.09	67.36	14.58	16.22

공급량 증․감에 따른 분석 및 추진내용
요소 분석	- 2020. 2월 공급량은 435천㎥으로 전년 대비 1천㎥(0.43%) 증가 하였으며 - 누수현황은 2019년 6건, 2020년 1건으로 누수 방지량은 22㎥ 감소함 - 누수탐지는 2019년 0건, 2020년 0건
공급량증감 원인	- 전년도 대비 인구수 3,992 감소, 수전수 1,032 감소 - 전년도 대비 누수로 인한 방지량 22㎥ 감소 ※ 노후 배급수관 정비 완료 및 지속적인 블록관리를 통하여 공급량이 점진적으로 감소될 것으로 사료됨
유수율분석	12월 유수율: 95.40%
문제점 및 대책	- 공급량 감소대책 배급수관 정비 •용두동 39번지 일대외 11개소 배급수관(단위사업) 정비공사(공사기간 4월~11월) ‣ 이문동 287-58~288-65호간 D=300mm, L=125m ‣ 휘경동 187-70~183-204호간 D=200mm, L=160m •노후 배급수관 정비(연간단가) 시행(공사기간 6월~11월) ‣ 회기동 64-57~103-18호간 D=300mm, L=50m
추진 계획 내용	- 퇴수밸브 및 블록 경계 제수밸브 - 중블록 및 가압지역 경계 수전 확인․정비 - 중블록내 누수탐지 및 노후관 정비구간 지속 관리로 공급량 감소 추진 - 퇴수밸브 및 블록 경계 제수밸브 점검 - 신축공사장, 재개발, 재건축 상수도시설물의 집중적인 관리

○ 다량급수처 사용량 증감 분석

구 분	조 정 량 (㎥)		증 감 량 (㎥)	증 감 원 인
	2019년	2020년	전년 동월대비
2월 조정량	-	-	-

11.

공릉7중블록

------------------

(서영인)

○ 현 황

구 분	인구수	수전수	누 수 현 황		누 수 탐 지		공공용수 사용량(톤)
			건 수	방지량(톤)	건 수	방지량(톤)
2019년	138,613	31,836	2	6	-	-
2020년	142,872	32,452	4	10	2	72
전년대비증감	증 4,259	증 616	증 2	증 4	증 2	증 72

○ 공급량 증감 현황

구 분	공 급 량 (㎥)		증 감 량 (㎥)	비고 (유량 감시 시스템상의 공급량 일치여부)
	2019년 2월	2020년 2월	전년동월대비
1월 공급량	707,837	683,564	감 24,273	일치
일평균공급량	22,833	22,050	감 783	일치

[ 최근 3년간 월별 공급량 현황 ]

○ 유수율 현황                                              (단위 : %)

구 분	계	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
2019년	96.27	89.29	144.94	88.02	141.11	68.38	121.43	86.06	100.66	75.49	81.03	90.32	119.14
2020년	92.71	92.71
증 ․감	감3.56	증3.42

공급량 증․감에 따른 분석 및 추진내용
요소 분석	- 인구증감 : 전년대비 3.07% 증가함. - 누수현황 분석 : 전년대비 누수량이 증가하였음. - 공급량 감소대책 추진사항 ․ 경계밸브 및 지속적인 퇴수변 점검 ․ 상시 옥외 누수탐지 시행
공급량증감 원인	- 금년 2월 공급량이 683천톤으로 전년 707천톤 대비 공급량이 24천톤 감소 - 전년대비 인구수 및 수전수 증가하였으나 공급량은 전년에 비해 감소함
유수율분석	12월 현재 유수율 : 119.14%
문제점 및 대책	- 용마1+공릉7중블록 공급량 통합운영(관련근거:생산관리과-1549('16.2.11)) ․ 강북정수장 공급수계 생산량 3만톤/일 감축 ⇒ 통합운영관리에 따라 중블록별 정확한 공급량 계측 곤란
추진 내용	- 용마1+공릉7중블록 유량계 설치검토 추진 - 중블록내 누수탐지 및 노후관 정비 등 지속적인 중블록 관리로 공급량 감소 추진 - 정기적인 순찰 및 대형 시설물점검 관리로 공급량 감소 추진 - 신축공사장 현장점검 및 이설공사 시 입회 철저시행으로 감소 추진

○ 다량급수처 사용량 증감 분석

‘요금관리시스템 메뉴에서 수용가>우수고객 관리>우수고객 방문대상 관리에서 중블록별 조회’하여 수전별 조정량 분석’

- 수전수 : 55개 수전

구 분	조 정 량 (㎥)		증 감 량 (㎥)	증 감 원 인
	2018년 당월	2019년 당월	전년 동월대비
12월 조정량	0	0	0