붙임 1.

여름철 종합안전대책 추진 실적

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

▢ 여름철 기간 문제점 및 보완(개선)사항

1. 여름철(풍수해) 대비 사전점검(1차) 결과

가. 점검기간 : 2018.03.12. ~ 03. 25.

나. 점검대상 : 277개역 PSD시설물(종합제어반, 가동도어, 장애물검지

센서, 경보제어반, 승강장조작반, UPS 등)

다. 점 검 자 : 선릉PSD관리소장 외 247명

라. 점검결과

연번	소 속	장 소	점검 결과	조치결과
1	승강장안전문관리단 (동대문역사문화공원PSD관리반)	종각역	상선 기관사측 인터폰 불량	인터폰 교체
2	승강장안전문관리단 (월드컵PSD관리소)	월드컵 경기장역	하선 1-1 연단석 대리석 탈락	재부착
3	승강장안전문관리단 (태릉입구PSD관리소)	월곡역	상선 승강장조작반 인터폰 통신불량	조치 완료
4	승강장안전문관리단 (태릉입구PSD관리소)	중계역	상선 6-4 코킹불량	조치 완료
5	승강장안전문관리단 (태릉입구PSD관리소)	하계역	하선 8-4 코킹불량	조치 완료
6	승강장안전문관리단 (가락시장PSD관리소)	천호역	상선 4-2, 6-4, 하선 6-3 가동도어 패킹 이탈	조치 완료
7	승강장안전문관리단 (가락시장PSD관리소)	천호역	종합제어반 상선 전체닫힘 확인램프 불량	조치 완료

마. 관련사진

연번	점검 조치사항	조치 전	조치 후
1	종각역 상선 기관사측 인터폰 교체
2	월드컵경기장역 하선 1-1 연단석 대리석이 탈락하여 재부착
3	월곡역 상선 승강장조작반 인터폰 통신불량으로 인터폰 교체
4	중계역 상선 6-4 하부바닥 들뜸현상으로 재 부착
5	하계역 하선 8-4 하부바닥 들뜸현상으로 재 부착
6	천호역 상선 4-2, 6-4, 하선 6-3 가동도어 패킹 이탈부분 재취부
7	천호역 종합제어반 상선 전체 닫힘 확인 램프 교체

2. 여름철(풍수해) 대비 사전점검(2차) 결과

가. 점검기간 : 2018.04.09. ~ 04.20.

나. 점검대상 : 용답역 등 23개역(종합제어반, 가동도어, 장애물검지

센서, 경보제어반, 승강장조작반, UPS 등)

다. 점 검 자 : 선릉PSD관리소장 등 177명

라. 점검결과

연번	소 속	장 소	점검 결과	조치결과
1	승강장안전문관리단 (선릉PSD관리소)	잠실나루역	외선 10-2 비상문 하부 바닥 들뜸	조치완료
2	승강장안전문관리단 (태릉PSD관리소)	장암역	UPS실 축전지 청소 요망	조치완료

마. 관련사진

연번	점검 조치사항	조치 전	조치 후
1	잠실나루역 외선 10-2 비상문 하부 바닥 들뜸
2	장암역 UPS실 축전지 청결상태 불량으로 청소

3. 여름철(풍수해) 대비 확인점검 결과

가. 점검기간 : 2018. 6. 4.  ~  6. 15.

나. 점검대상 : 23역(종합제어반, 가동도어, 장애물검지센서 등)

다. 점 검 자 : 선릉PSD관리소장 등 103명

라. 점검결과

연번	소 속	장 소	점검 결과	조치결과
1	승강장안전문관리단 (내방PSD관리소)	뚝섬유원지역	하선 1-1 레이져스캐너 작동불량	각도조정 및 이물질 제거
2	승강장안전문관리단 (내방PSD관리소)	뚝섬유원지역 전원공급실	정류기 전압분배 미흡	전압분배 재조정

마. 관련사진

연번	점검 조치사항	조치 전	조치 후
1	뚝섬유원지역 하선 1-1 레이저스캐너 각도조정 및 이물질제거
2	뚝섬유원지역 전원공급실 정류기 전압 재분배

▢ 여름철 안전대책 추진 실적

구분	추진내용	세부추진실적 (실적위주로 작성)	비고
승강장 안전문 분야	풍수해 대비 시설물 보완 추진 실적	○ 정비대상 : 종합제어반, 가동도어, 장애물검지센서 등 ○ 기간 : 2018. 6. 4. ~ 6. 15. ○ 수량 : 2호선 용답역 등 23개역 ○ 내용 : 취약시설물 기능이상 유무 확인 등
			레이저스캐너 각도조정 및 이물질 제거
			전원공급실 정류기 전압 재분배
〃	태풍대비 추진실적	○ 태풍 “솔릭” 북상대비 승강장안전문 시설물 안전점검 실시 ○ 기간 : 2018. 8. 22. ~ 8. 23. ○ 수량 : 2호선 용답역 등 23개역 ○ 내용 : 비상문, 선로출입문 등 쇄정상태 및 장애물검지센서 작동상태 등
			장애물검지센서 작동상태 확인

▢ 지적사항 조치 현황

구분	위 치	지적 내용	조치결과 및 계획	비고
		해 당	없 음

▢ 수방자재 현황

구 분	모래주머니	모래함	차수판	천막지	비닐	삽	공마대
당초 보유량					24
사용량					-
추가 보충량					-
현 보유량					24

▢ 복구장비 현황

구 분	양수기	수중펌프	펌프	호스	차수막	발전기
당초 보유량
사용량		해 당	없 음
추가 보충량
현 보유량

▢ 피해 및 사고 현황

일시	위 치	피해상황	장애개요	조치방법 (근본적)	비고
			해 당 없 음