우기 터널 안전점검표

공사(시설)명		관 리 주 체
점 검 자		점 검 일

점 검 항 목		점 검 결 과		조 치 내 용
		O,X	내용(위치,상태)
1) 바닥부
철도	◦ 배수 및 배수구 상태
	◦ 도상부 분리 및 균열 등 - 분리면 범위 및 균열 진행성 - 신규 균열 발생 여부
	◦ 침목의 균열발생 및 파손
도로	◦ 포장부 파손
	◦ 배수 및 배수구 상태
2) 본선 라이닝 점검
◦ 라이닝 콘크리트 균열 및 누수 - 파손 및 손상 - 균열 진행성(폭, 길이) - 누수범위 상태 - 재질열화(박리, 박락, 백태, 철근노출 등)
◦ 시공이음부 및 타일부 누수 및 들뜸 - 시공이음부 및 타일부 들뜸 범위 등 - 지하수 용출 및 토사유출 상태
◦ 개착구간 라이닝 상태(균열, 누수)
3) 주변지형 및 기타
◦ 터널 상부 지형변화 여부
◦ 터널 주변 굴착공사 여부
◦ 갱구부 비탈면 및 옹벽 상태
◦ 갱문 상부 배수로 상태 및 기타

우기 교량 안전점검표

공사(시설)명		관 리 주 체
점 검 자		점 검 일

점 검 항 목	점 검 결 과		조 치 내 용
	O,X	내용(위치,상태)
1) 상부구조 상면 (교면, 배수, 난간 및 연석, 신축이음)
◦ 교면포장(아스콘, 콘크리트) 손상 - 균열, 소성변형, 요철, 함몰, 체수
◦ 배수시설(배수구, 배수관) - 파손(Grating, 관), 체수, 막힘
◦ 난간 및 연석 - 난간 파손, 부식 - 연석 파손, 박리(염해, 동결융해)
◦ 신축이음 - 본체 변형, 씰링 파손, 누수, 이상음 - 후타재 파손, 박리(해빙기 - 염해, 동결융해)
2) 상부구조 하면 (바닥판, 거더, 받침)
◦ 바닥판(강바닥판, RC) - 균열, 누수(방수층 손상), 백태 - 도장 손상 및 부식, 체수 - 강바닥판 변형, RC 철근노출
◦ 거더(박스, 플레이트) - 강박스 내부 우수유입 및 체수 (지점부) - 2차부재 변형, 연결부 상태 - 도장 손상 및 부식 - 콘크리트 박스 균열, 누수, 백태
◦ 받침(강재, 탄성) - 가동불량, 앵커볼트 파손 - 거더와 받침연결부 부식, 신축이음 하부 우수유입 - 받침모르타르 균열, 파손(동결융해)
3) 하부구조(교대, 교각, 기초)
◦ 교대 - 흉벽 기울기 이상(측방유동), 토사유실 - 균열, 신축이음 누수, 백태
◦ 교각 - 침하(부등침하), 기울기 이상 - 균열, 누수, 백태
◦ 기초 - 세굴(직접기초 및 말뚝 노출), 침식

우기 상수도 안전점검표

공사(시설)명		관 리 주 체
점 검 자		점 검 일

점 검 항 목	점 검 결 과		조 치 내 용
	O,X	내용(위치,상태)
1) 취수시설
◦ 하상변동 발생 여부
◦ 유하물에 의한 취수저해 여부
◦ 강재 및 콘크리트 손상발생 유무
◦ 각 부위별 체결이상 및 파손 유무
◦ 관로 및 주변 퇴사, 세굴, 관노출 발생유무
2) 취수장, 가압장
◦ 구조물 손상 및 토사퇴적 유무
◦ 각종 밸브 및 배관 손상, 변형발생 유무
◦ 배수펌프고장 유무
◦ 주변 사면 및 옹벽 이상 유무
3) 관로시설
◦ 관 부설환경의 변화 유무(성토, 적치물 등)
◦ 관내·외면 도장의 건전성
◦ 관 보호공 변형 및 누수발생 유무 (하천횡단구간 하상세굴 등)
◦ 각종 밸브실 손상발생 여부
◦ 방식설비 이상 유무
◦ 수로터널 입출구사면 이상 유무

점 검 항 목	점 검 결 과		조 치 내 용
	O,X	내용(위치,상태)
4) 정수시설
◦ 착수정 구조물 변형 발생 유무
◦ 응집침전지 정상작동 여부
◦ 여과지 정상작동 여부
◦ 정수지 정상작동 여부
◦ 송수펌프실 정상작동 여부
◦ 약품저장탱크 정상작동 여부
◦ 배출수 처리시설 정상작동 여부
◦ 장내 배수 및 주변 사면 등 이상 유무
5) 배수지
◦ 구조물 손상 및 토사퇴적 유무
◦ 각종 밸브실 손상발생 여부
◦ 배수 및 주변 사면 등 이상 유무