안전점점 체크리스트

별첨 1.

안전점검 체크리스트

1. 점검대상 : 건축물

2. 점검일시 : 2015.  .  ～ 2015.  .

3. 점검방법 : 육안점검 및 동작시험, 탐사시험

4. 점검내용                                                   (건축분야)

세 부 점 검 사 항	점 검 결 과
피난시설규정 등 건축법상 저촉여부
기둥, 보 등 주요구조부의 손상균열 여부
지반침하 등에 따른 구조물의 위험 여부
철골구조물의 구조내력 저하 여부 - 도장재료 마감 및 부식상태 - 형강 등 관련부재 변위․변형․휨 상태
조명․무대시설․광고탑 등 부속시설 안전 여부
옥상 물탱크․물건 적치 등 과하중 상태
담장, 축대 등 부대시설의 안전성 여부
건축물 주변 및 옥상 등의 배수시설 상태
기계식주차시설․주차타워 등의 안전관리 실태
개별법에 의한 시설기준 적합 여부
설계도서 보관 상태
경희궁지내 배수로 박석 탈락
상 태 판 정
2015 . . 점검자 : 시설주사보(건축) (인)

안전점검 체크리스트

1. 점검대상 : 청사내,외 전기시설물 일체

2. 점검일시 : 2015.  .    ～ 2015.  .

3. 점검방법 : 육안점검 및 동작시험

4. 점검내용                                                    (전기분야)

설비명	주요점검항목	점검결과
수.배전반분야	변압기류
	차단기, 계폐기류
	계기류 및 보호장치
조명분야	로비등, 전시등, 형광등
	외곽 가로등, 잔디등
	조명제어시스템 관리상태
방재분야	인체 및 유리파괴 감지기류
	카메라류(CCTV, 외곽)
	방재제어시스템 관리상태
비상발전기	소음, 윤활유, 볼트,너트헐거움 상태
	패널내부 계기류 및 접속부 상태
기타설비	각종 풀박스 및 MCC, UPS, 유도등, 인터폰, VTR녹화상태 등
○ 누전차단기 등 전기시설의 정상작동 여부 ○ 조명탑 등 전기시설물의 유지관리상태 ○ 비상발전기 및 비상시 예비전원 확보여부 ○ 전선배선불량 및 문어발식 콘센트 사용여부 ○ 전기기구 접지 및 피뢰침설치 적정여부 ○ 전기실등 누유,누전 및 보호시설적정여부 ○ 승강기, 에스컬레이터 안전관리 및 작동상태 ○ 개별법에 의한 시설기준 적합 여부 ○ 설계도서 보관 상태
상 태 판 정

2015 .   .

점검자 : 공업주사(전기)      (인)

안전점검 체크리스트

1. 점검대상 : 청사내,외 기계시설물 일체

2. 점검일시 : 2015.  .   ～ 2015.  .

3. 점검방법 : 육안점검 및 동작시험

4. 점검내용                                                     (기계분야)

설 비 명	규 격	수량	점 검 항 목		점검결과
보일러	3톤,2톤,1톤	3대	수면계수위, 게이지압력, 가스공급압력, 송풍기상태 점검
공조기	10,000～47, 600CHM	15대	소음, 펜벨트 장력, 냉‧난방밸브 상태, 스팀밸브 작동여부 점검
FCU		139	온수순환상태, 소음상태 점검
화장실	배기휀	2개	소음 및 작동상태 점검
주 방	급배기휀	2개	소음 및 작동상태 점검
중앙집수정펌프	380V/7.5kw	2대	레벨스위치, 상한경보, 동작상태점검
유구펌프	380V/5.5kw	3대	레벨스위치, 상한경보, 동작상태점검
정화조		1식	정화조 급‧배기상태, 배수펌프 작동점검
열교환기		3개	누수확인 및 스팀트랩 작동상태 점검
물탱크		7개	급수상태, 상한 및 하한경보 상태점검
정압실		1개	가스누설 점검, 가스압력 기록지 상태점검
냉동기	450,270RT	2대	누수, 균열 유무 점검
○ 배관의 파손․누수 및 유지관리상태 ○ 보일러, 공조시설 및 설비배관 부식 여부 ○ 지하설비 누수, 환기상태 및 배출기 작동여부 ○ 급수․급탕․공조시설 관리 및 안전성 ○ 오․폐수처리시설 가동상태 ○ 개별법에 의한 시설기준 적합 여부 ○ 설계도서 보관 상태				양 호

구분	세 부 점 검 사 항		점검결과
가스 분야	○ 가스용기 관리상태 및 가연성물질 방치 여부 ○ 가스차단기, 경보기 등 정상작동 여부 ○ 가스기기 이용실태 및 시설기준 적정여부 ○ 가스보일러의 흡․배기구시설 설치 상태 ○ 지하실 환기 및 관리상태 확인 ○ 가스밸브 노후여부, 배관매설, 고정상태 ○ 가스사용시 주의사항 등 안전표어 부착여부
소방 분야	○ 내부마감재 방염기준 등의 적법 여부 ○ 소화기․화재탐지기 등 소방시설 상태 ○ 위험물질 및 화기관리의 적정성 여부 ○ 방화문, 방화샷터의 정상작동상태 점검 ○ 피난․소화통로 확보여부, 유지관리 상태
판 정 상 태		전반적으로 양호함

2015 .   .  .

점검자 : 공업주사보(기계)      (인)