점검자		확인자

현 장 점 검 표

∙ 점검대상 :                     ∙ 공사주관 :

∙ 시행년도 :                     ∙ 공사구간 :

구간		1구간			2구간		3구간		4구간		계	비 고
		전주수량	정비거리		전주수량	정비 거리	전주수량	정비 거리	전주수량	정비 거리
인입선 정비	1건물 1인입
	전주 분기점부터 인입점까지 최대 40m
	가공관로 사용
	탭오프 시설 수량(총 4개 이하)
계
여유장 및 방송 통신설비 정비	접속함체 설치 수량 최대 4개
	여유장 처리
	접속함체 이격거리(0.5m 이상 최대 1.5m)
계
기타사항	폐선, 사선 정비(제18조)
	뭉쳐있거나 늘어진 방송통신선 정비(제21조)
	공중케이블 표시(사업자별 식별표시)제22조
계