□ 김제리 시의원(환경수자원위원회, 더불어민주당) 요구자료

◯ 오존접촉조 및 활성탄조 방수/방식 현황

사업소	오존접촉조					활성탄흡착지
	지(池)수	면적(㎥)	공법	준공시기	오존농도 (㎎/ℓ)	지(池)수	면적(㎥)	공법	준공시기	오존농도 (㎎/ℓ)
계				000년 00월	최대 ~ 최소 (평균)				000년 00월	최대 ~ 최소 (평균)
광 암
구 의	2	5,400	내오존방수	2015.4	0~0.12 (3단, 유출측)	16	2,112	타일	2015.4	0~0.05 (유입측)
뚝 도
영등포
암 사
강 북

※ 방수방식 미시행시 : ‘공법’란에 현 상태 표기(콘크리트면), ‘시공시기’는 구조물 완료시기 표기

◯ 오존접촉조/활성탄지 공사후 현재까지 점검내역

사업소	오존접촉조					활성탄흡착지
	점검일	점검방법 (자체/외부)	지적사항	조치결과	조치비용 (천원)	점검일	점검방법 (자체/외부)	지적사항	조치결과	조치비용 (천원)
광 암
구 의	“‘15.4월 준공되어 미실시“					15.4월 준공된 시설로 활성탄 상부 벽체 : 수시 육안점검 – “이상없음” 활성탄 접촉 벽체 : 미실시
뚝 도
영등포
암 사
강 북

※ 점검결과 보고서 사본 첨부(한글파일)