공공측량성과심사 기준 및 방법 요약

❍ 상수도 지하시설물측량 심사항목(기준) 및 방법

구 분	일반사항	조사·측량	정위치 편집	구조화 편집
평가 항목	-지하시설물의 종류 -지하시설물도의 규격 -지하시설도 기도 -측량기기의 성능검사여부	-탐사간격 -위치정확도 -속성정확도 (해당없음)	-코드오류 -인접오류 -NODE 생성오류 -시설물 누락 -시설물 위치오류 -제원누락 및 오기 -기타오류	-속성정보의 정확성 -시설물누락 및 오기, 위치오차
판정 기준	규정, 계획서와 일치여부	위치 : 적합 80%이상 속성 : 적합 90%이상	적합 90%이상	적합 90%이상
심사 방법	실내심사	실내 및 현지심사	실내심사	실내심사