공사장 발생 소음 자율적 관리를 위한

소음측정기기 설치 운영 안내서

2021.  7.

	환 경 부 생 활 환 경 과

동 안내서는 공사시행자가 공사장에서 발생하는 소음을 자율적·체계적 관리하는데 도움이 될 수 있도록 마련한 것으로, 동 안내서를 토대로 공사시행자가 측정한 소음측정자료는 측정목적, 측정지점, 측정방법 등이 공정시험기준과는 차이가 있어 관할기관에서 행정처분의 근거자료로 활용할 수 없음.

1		목적 및 필요성

○ 최근 5년(‘15년 ~ ‘19년)간 공사장에서 발생하는 소음민원은 498,466건(연평균 99,693건)으로 전체 생활소음 민원의 약 74.8%를 차지함에 따라 정온한 생활환경을 조성하고 소음으로 인한 피해를 최소화하기 위하여 공사장 소음에 대한 자율적·체계적 관리 필요

※ 공사장 소음 민원 발생 추이

년도	계	2015년	2016년	2017년	2018년	2019년
건수	666,384	106,283	134,076	143,327	139,517	143,181
건수	498,466	77,179	101,680	108,644	103,169	107,794

○ 공사장에서 발생하는 소음에 대한 지속적인 모니터링 및 적정한 소음저감대책을 수립·추진하도록 유도하기 위하여 소음측정기기의 규격, 설치지점, 소음도 분석 및 활용 등 소음측정기기의 설치·운영 등에 관하여 필요한 사항을 정하기 위함

※ ｢소음･진동관리법｣ 제22조의2: 「공사장 소음측정기기의 설치 권고」규정

제22조의2(공사장 소음측정기기의 설치 권고) 특별자치시장ㆍ특별자치도지사 또는 시장ㆍ군수ㆍ구청장은 공사장에서 발생하는 소음을 적정하게 관리하기 위하여 필요한 경우에는 공사를 시행하는 자에게 소음측정기기를 설치하도록 권고할 수 있다.

2		적용범위

○ 이 안내서는 ｢소음･진동관리법｣ 제21조에 따른 생활소음과 진동의 규제 대상이 되는 공사장 등에 적용한다.

- 특히 ｢소음･진동관리법 시행규칙｣ 제21조제1항에서 정한 특정공사장(이하 “특정공사장”이라 한다)으로 소음으로 인한 피해가 발생할 우려가 크거나 발생한 경우에 우선 적용할 수 있다.

3		소음측정기기의 규격

가. 공사장에서 발생하는 소음을 모니터링하기 위한 소음측정기기는 「환경분야 시험검사에 관한 법률」제9조에 따라 측정기기의 형식승인을 받은 클래스 2의 소음계 또는 동등 이상의 장비를 사용한다.

제9조(측정기기의 형식승인ㆍ수입신고 등) ①측정기기의 정확성과 통일성을 도모하기 위하여 환경부령으로 정하는 측정기기를 제작 또는 수입하려는 자(이하 “제작자등”이라 한다)는 해당 측정기기의 구조ㆍ규격 및 성능 등에 대하여 환경부장관의 형식승인을 받아야 한다. (이하 생략)

나. 마이크로폰은 가급적 기상조건에 의한 영향을 최소화할 수 있는 옥외용 마이크로폰을 사용한다.

다. 마이크로폰을 박스(함) 내부에 넣는 등 인위적으로 소음 측정값에 영향을 줄 수 있는 부가 장치를 설치하는 것은 지양한다.

4		소음측정지점 사전 조사

가. 정온시설 및 피해 예상 지점 조사

○ 공사를 시행하려는 자(이하 “공사시행자”라 한다)는 공사장의 경계가 정해지면 공사가 시작되기(특정공사장의 경우 특정공사의 사전신고)전에 주변의 학교 등 정온시설 및 주거지 중 공사장 소음으로 영향을 받을 수 있는 피해 예상지점 현황을 작성하고 이를 도면에 표시한다.

나. 배경소음 측정

① 공사시행자는 공사가 시작되기(특정공사장의 경우 특정공사의 사전신고)전에 공사장의 부지 경계선 중 2지점 이상, 정온시설 지점, 주거지 중 피해 예상 지점 2지점 이상에서 배경소음을 측정하고 기록한다.

② 배경소음의 측정은 「소음․진동공정시험기준」의 “규제기준 중 생활소음측정방법”에 정하는 바에 따라 측정한다. 다만, 측정 시간은 소음진동관리법 별표 8의 생활소음 규제기준의 공사 작업시간이 포함되는 시간대 구분에 따라 각각 측정하고 측정횟수는 배경소음의 변화 상황을 고려하여 적정하게 결정한다.

5		소음의 관리 목표 설정

가. 공사장에서 발생되는 소음의 관리 목표 지점은 가급적 4. 나. ①에서 조사된 정온시설, 피해예상지점, 공사장의 경계 지점에서 각각 정한다.

※ `4의 나’에서 조사된 배경소음은 「소음․진동공정시험기준」‘규제기준 중 생활소음측정방법’ 중 배경소음 보정 원칙을 고려하여 실제 공사장 소음(대상소음)을 산정 할 수 있다.

나. ‘가’의 지점별 소음의 관리 목표는 「소음진동관리법 시행규칙」 별표 8의 생활소음규제기준을 준수할 수 있는 범위에서 정한다.

6		소음측정기기 설치지점 선정 및 소음도 측정

가. 소음측정기기 설치지점 선정

① 공사장 소음 모니터링을 위한 측정장비의 설치지점은 공사장 내부, 공사장 경계, 정온시설 및 피해예상 지점 중 1지점 이상에서 소음 측정 목적에 따라 공사 주체, 지자체 및 주민과 협의하여 결정할 수 있다. 다만, 공사장 내부 및 경계에 측정지점을 결정할 경우 정온시설 및 피해예상 지점에서의 영향(소음도 등)에 대한 설명을 명시한다.

② 공사장 경계 중 측정 지점을 선정할 경우, 공사장에 설치되는 방음벽의 상단에서 0.3~1.0 m 높게 하여 설치한다. 이때 공사 작업을 확인 할 수 있는 카메라 등을 설치할 수 있다.

③ 정온시설 및 피해예상 지점 중 측정 지점을 선정할 경우, 측정 지점은 4. 가에 따라 조사된 주변 정온시설 및 주거지 중 피해예상 지점 중 가급적 피해가 가장 우려되는 지점을 선정한다. 이 경우 다음 그림에서와 같이 가급적 소음 전달 경로 선상에 위치하여 공사장 작업 소음과 피해 예상 지점의 측정 소음과의 연관성을 확인할 수 있도록 선정한다.

비고 :  ①은 공사장 내 측정지점

②는 공사장 경계 중 측정지점(방음벽 상단 0.3∼1m높이)

③, ③`는 정온시설 및 피해 예상지점 중 측정지점

< 공사장 소음 모니터링 측정기기 설치 (예)>

나. 공사장 소음의 측정

① 공사장 소음은 공사 시작일부터 공사 완료일 까지 측정하는 것이 바람직하다.

② 측정 지점이 2지점 이상일 경우에는 동시에 측정·기록하여 두 지점 간의 상관성이 확보되도록 하는 것이 좋다

③ 측정자는 최소 5분 등가소음도, 1시간 등가소음도가 연속적으로 측정·저장되어야 하며, 일일 작업시간 이상으로 연속적인 시간이력(time history)이 저장되어 후처리 분석(post-processing)이 가능하여야 한다.

④ 공사장 소음을 측정한 모니터링 자료 원본은 공사 기간 중에는 저장·보관하여야 한다.

⑤ 공사장 소음의 측정은 소음측정기기 최초 전원 가동 시(on)에는 캘리브레이션을 통해 마이크로폰의 감도를 확인하는 것을 원칙으로 한다. 또한 소음기를 장시간 사용하여 환경요인 등에 따라 교정이 필요하다고 판단될 때에는 재교정을 실시 할 수 있다.

다. 소음 측정자료 표출

① 측정자료를 전광판 등을 이용하여 표출하고자 할 때에는 가급적 `6. 가. ①`에서 정한 지점의 측정값 중 5분 등가소음도를 연속적으로 표출한다.

② 전광판은 공사장 밖으로 사람이 왕래가 많은 곳을 1개 이상 선정하여 설치한다.

③ 측정자료의 표출시 측정 지점(그림 설명 등), 측정 목적, 측정 자료의 한계(법적 근거자료로 활용 불가 사유, 규제 기준과의 비교 등) 등을 명확하게 설명하는 것이 좋다.

[예시]

1) 측정지점이 현장 내부 및 경계일 경우

○ 동 소음도는 공사장 내부에서의 측정치로 규제기준 측정방법과는 차이가 있음을 알려드립니다.

○ 동 소음도는 공사장 내부 측정지로 피해지점에서의 소음도와는 다름을 알려드립니다.

○ 동 전광판에 표출되는 소음도는 당해 공사장에서 발생하는 소음을 자율적으로 관리하기 위해 측정하는 참고자료로 행정처분 적용대상이 아니며, 피해지역에서의 소음도와는 다름을 알려드립니다.

2) 측정지점이 정온시설 및 피해 예상지점일 경우

○ 동 전광판에 표출되는 소음도는 당해 공사장에서 발생하는 소음을 자율적으로 관리하기 위해 측정하는 참고자료로 행정처분 적용대상이 아니며, 피해지역에서의 소음도와는 다름을 알려드립니다.

7		측정자료의 분석

가. 공사장 소음 측정자료의 분석

① 공사장 소음 모니터링 자료는 연속된 5분 등가소음도 및 1시간 등가소음도를 각 지점에서의 관리 목표 기준과 비교하여 분석한다.

② 공사장 소음 관리를 감독하는 지자체에서는 소음측정기기나 소음측정자료의 적정관리 여부를 판단하기 위하여 공사 시행자에게 소음 측정자료를 제출하게 할 수 있다. 다만, 이때 제출받은 자료는 행정 조치를 위한 근거자료로 활용할 수 없다.

나. 공사장 소음의 영향 판단

① 공사장 소음 관리자는 모니터링 측정 결과가 각 지점의 목표 관리기준 초과 여부에 대하여 지속적으로 관리하여야 한다.

② 공사 시행자는 피해 예상 지점에 설치된 측정기기의 측정값 중 5분 등가소음도가 4회 이상(1시간 내) 목표 관리 기준을 초과하거나 1시간 등가소음도가 목표 관리 기준을 초과하면 해당 작업의 소음 발생 원인을 기록하고 저감 계획을 수립·이행하여야 한다.

③ 공사시행자는 필요하다고 판단되는 경우 ②에 따른 공사장 소음 저감계획을 지자체에 제출할 수 있다.

8		지자체의 소음측정기기 설치

① 지자체에서 공사장에서 발생하는 소음을 확인하기 위하여 소음측정기기를 직접 설치하는 경우는 1.에서 8.까지를 따를 수 있다.

② 지자체는 서버와의 통신방식을 고려하여 측정자료가 최소 5분 마다 연속적으로 전송될 수 있도록 하여야 한다.

붙임 1. 생활소음·진동의 규제기준

2. 「소음․진동 공정시험기준」의 “규제기준 중 생활소음측정방법”

붙임1		생활소음ㆍ진동의 규제기준(소음·진동관리법 시행규칙 별표 8)

1. 생활소음 규제기준 [단위 : dB(A)]
대상 지역	시간대별 소음원			아침, 저녁 (05:00～07:00, 18:00～22:00)	주간 (07:00～18:00)		야간 (22:00～05:00)
가. 주거지역, 녹지지역, 관리지역 중 취락지구 ㆍ주거개발진흥지구 및 관광ㆍ휴양개발진흥지구, 자연환경보전지역, 그 밖의 지역에 있는 학교ㆍ종합병원ㆍ공공도서관	확성기	옥외설치		60이하	65 이하		60 이하
		옥내에서 옥외로 소음이 나오는 경우		50 이하	55 이하		45 이하
	공장			50 이하	55 이하		45 이하
	사업장	동일 건물		45 이하	50 이하		40 이하
		기타		50 이하	55 이하		45 이하
	공사장			60 이하	65 이하		50 이하
나. 그 밖의 지역	확성기	옥외설치		65 이하	70 이하		60 이하
		옥내에서 옥외로 소음이 나오는 경우		60 이하	65 이하		55 이하
	공장			60 이하	65 이하		55 이하
	사업장	동일 건물		50 이하	55 이하		45 이하
		기타		60 이하	65 이하		55 이하
	공사장			65 이하	70 이하		50 이하
비고 1. 소음의 측정 및 평가기준은 「환경분야 시험ㆍ검사 등에 관한 법률」 제6조제1항제2호에 해당하는 분야에 따른 환경오염공정시험기준에서 정하는 바에 따른다. 2. 대상 지역의 구분은 「국토의 계획 및 이용에 관한 법률」에 따른다. 3. 규제기준치는 생활소음의 영향이 미치는 대상 지역을 기준으로 하여 적용한다. 4. 공사장 소음규제기준은 주간의 경우 특정공사 사전신고 대상 기계ㆍ장비를 사용하는 작업시간이 1일 3시간 이하일 때는 +10dB을, 3시간 초과 6시간 이하일 때는 +5dB을 규제기준치에 보정한다. 5. 발파소음의 경우 주간에만 규제기준치(광산의 경우 사업장 규제기준)에 +10dB을 보정한다. 6. 삭제 <2019. 12. 31.> 7. 공사장의 규제기준 중 다음 지역은 공휴일에만 -5㏈을 규제기준치에 보정한다. 가. 주거지역 나. 「의료법」에 따른 종합병원, 「초ㆍ중등교육법」 및 「고등교육법」에 따른 학교, 「도서관법」에 따른 공공도서관의 부지경계로부터 직선거리 50m 이내의 지역 8. “동일 건물”이란 「건축법」 제2조에 따른 건축물로서 지붕과 기둥 또는 벽이 일체로 되어 있는 건물을 말하며, 동일 건물에 대한 생활소음 규제기준은 다음 각 목에 해당하는 영업을 행하는 사업장에만 적용한다. 가. 「체육시설의 설치ㆍ이용에 관한 법률」 제10조제1항제2호에 따른 체력단련장업, 체육도장업, 무도학원업, 무도장업, 골프연습장업 및 야구장업 나. 「학원의 설립ㆍ운영 및 과외교습에 관한 법률」 제2조에 따른 학원 및 교습소 중 음악교습을 위한 학원 및 교습소 다. 「식품위생법 시행령」 제21조제8호다목 및 라목에 따른 단란주점영업 및 유흥주점영업 라. 「음악산업진흥에 관한 법률」 제2조제13호에 따른 노래연습장업 마. 「다중이용업소 안전관리에 관한 특별법 시행규칙」 제2조제3호에 따른 콜라텍업
2. 생활진동 규제기준
[단위 : ㏈(V)]
시간대별 대상 지역			주간 (06:00～22:00)			심야 (22:00～06:00)
가. 주거지역, 녹지지역, 관리지역 중 취락지구ㆍ주거개발진흥지구 및 관광ㆍ휴양개발진흥지구, 자연환경보전지역, 그 밖의 지역에 소재한 학교ㆍ종합병원ㆍ공공도서관			65 이하			60 이하
나. 그 밖의 지역			70 이하			65 이하
비고 1. 진동의 측정 및 평가기준은 「환경분야 시험ㆍ검사 등에 관한 법률」 제6조제1항제2호에 해당하는 분야에 대한 환경오염공정시험기준에서 정하는 바에 따른다. 2. 대상 지역의 구분은 「국토의 계획 및 이용에 관한 법률」에 따른다. 3. 규제기준치는 생활진동의 영향이 미치는 대상 지역을 기준으로 하여 적용한다. 4. 공사장의 진동 규제기준은 주간의 경우 특정공사 사전신고 대상 기계ㆍ장비를 사용하는 작업시간이 1일 2시간 이하일 때는 +10dB을, 2시간 초과 4시간 이하일 때는 +5dB을 규제기준치에 보정한다. 5. 발파진동의 경우 주간에만 규제기준치에 +10㏈을 보정한다.

붙임2		「소음․진동공정시험기준」의 “규제기준 중 생활소음측정방법”

소음·진동 공정시험기준
	ES 03303.1c
규제기준 중 생활소음 측정방법	2018
(Environmental Noise Measurement Method for Restriction Standards)

1.0  개요

1.1  목적

이 시험기준은 환경 분야 시험검사 등에 관한 법률 제6조의 규정에 의거 소음을 측정함에 있어서 측정의 정확성 및 통일성을 유지하기 위하여 필요한 제반사항에 대하여 규정함을 목적으로 한다.

1.2  적용범위

이 시험기준은 소음·진동관리법에서 정하는 규제기준 중 생활소음을 측정하기 위한 시험기준에 대하여 규정한다.

2.0  용어정의

“내용 없음”

3.0  분석기기 및 기구

3.1  사용 소음계

ES 03303.1c	2018

KS C IEC61672-1에 정한 클래스 2의 소음계 또는 동등 이상의 성능을 가진 것이어야 한다.

3.2  일반사항

3.2.1  소음계와 소음도 기록기를 연결하여 측정․기록하는 것을 원칙으로 한다. 소음도 기록기가 없는 경우에는 소음계만으로 측정할 수 있다.

3.2.2  소음계 및 소음도 기록기의 전원과 기기의 동작을 점검하고 매회 교정을 실시하여야 한다.(소음계의 출력단자와 소음도 기록기의 입력단자 연결)

3.2.3  소음계의 레벨레인지 변환기는 측정지점의 소음도를 예비조사한 후 적절하게 고정시켜야 한다.

3.2.4  소음계와 소음도 기록기를 연결하여 사용할 경우에는 소음계의 과부하 출력이 소음기록치에 미치는 영향에 주의하여야 한다.

3.3  청감보정회로 및 동특성

3.3.1  소음계의 청감보정회로는 A 특성에 고정하여 측정하여야 한다.

3.3.2  소음계의 동특성은 원칙적으로 빠름(fast)모드를 하여 측정하여야 한다.

4.0  시약 및 표준용액

“내용 없음”

5.0  시료채취 및 관리

5.1  측정점

5.1.1 측정점은 피해가 예상되는 자의 부지경계선 중 소음도가 높을 것으로 예상되는 지점의 지면 위 1.2 m ～ 1.5 m 높이로 한다.

5.1.2  측정지점에  높이가 1.5 m 를 초과하는 장애물이 있는 경우에는 장애물로부터 소음원 방향으로 1.0 m ～ 3.5 m 떨어진 지점으로 한다. 다만, 장애물로부터 소음원 방향으로 1.0 m ～ 3.5 m 떨어지기 어려운 경우에는 장애물 상단 직상부로부터 0.3 m 이상 떨어진 지점으로 할 수 있다. 또한, 그 장애물이 방음벽이거나 충분한 차음이 예상되는 경우에는 장애물 밖의 1.0 m ～ 3.5 m 떨어진 지점 중 암영대(暗影帶)의 영향이 적은 지점으로 한다.

5.1.3  위 5.1.1 및 5.1.2의 규정에도 불구하고 피해가 우려되는 곳이 2층 이상의 건물인 경우 등으로서 피해가 우려되는 자의 부지경계선에 비하여 소음도가 더 큰 장소가 있는 경우에는 소음도가 높은 곳에서 소음원 방향으로 창문․출입문 또는 건물벽 밖의 0.5 m ～ 1.0 m 떨어진 지점으로 한다. 다만, 건축구조나 안전상의 이유로 외부측정이 불가능한 경우에 한하여 창문 등의 경계면 지점으로 하고, +1.5 dB를 보정한다.

5.1.4  배경소음도는 측정소음도의 측정점과 동일한 장소에서 측정함을 원칙으로 한다.

5.2  측정조건

5.2.1  일반사항

5.2.1.1  소음계의 마이크로폰은 측정위치에 받침장치(삼각대 등)를 설치하여 측정하는 것을 원칙으로 한다.

5.2.1.2  손으로 소음계를 잡고 측정할 경우 소음계는 측정자의 몸으로부터 0.5 m 이상 떨어져야 한다.

5.2.1.3  소음계의 마이크로폰은 주소음원 방향으로 향하도록 하여야 한다.

5.2.1.4  풍속이 2 m/s 이상일 때에는 반드시 마이크로폰에 방풍망을 부착하여야 하며, 풍속이 5 m/s를 초과할 때에는 측정하여서는 안 된다. 다만, 대상소음이 풍력발전기 소음일 경우 풍속 5 m/s 초과 6 m/s이하에서 측정할 수 있고, 이때 풍속에 의한 영향을 최소화하기 위해 풍동시험에서 풍잡음이 측정하려는 대상소음보다 최소 3 dB 이상 낮게 측정되는 성능의 방풍망을 부착하여야 한다.

5.2.1.5  진동이 많은 장소 또는 전자장(대형 전기기계, 고압선 근처 등)의 영향을 받는 곳에서는 적절한 방지책(방진, 차폐 등)을 강구하여야 한다.

5.2.2  측정사항

5.2.2.1  측정소음도의 측정은 대상소음원의 일상적인 사용 상태에서 정상적으로 가동시켜 측정하여야 한다.

5.2.2.2  배경소음도는 대상소음원의 가동을 중지한 상태에서 측정하여야 한다. 단, 대상소음원의 가동 중지가 어렵다고 인정되는 경우에는 배경소음도 측정 없이 측정소음도를 대상소음도로 할 수 있다.

5.3  측정시간 및 측정지점수

피해가 예상되는 적절한 측정시각에 2지점 이상의 측정지점수를 선정․측정하여 그중 가장 높은 소음도를 측정소음도로 한다.

6.0  정도보증/정도관리(QA/QC)

“내용 없음”

7.0  측정자료 분석 및 배경소음 보정

7.1  측정자료 분석

측정 자료는 다음 경우에 따라 분석․정리하며, 소음도의 계산과정에서는 소수점 첫째자리를 유효숫자로 하고, 대상소음도(최종값)는 소수점 첫째자리에서 반올림한다. 다만, 측정소음도 측정 시 대상 소음이 공사장 소음에 한하여 발생시간이 5분 이내인 경우에는 그 발생시간 동안 측정․기록하되, 최소 2분 이상 측정하여야 한다.

7.1.1  디지털 소음자동분석계를 사용할 경우

샘플주기를 1초 이내에서 결정하고 5분 이상 측정하여 자동 연산․기록한 등가소음도를 그 지점의 측정소음도 또는 배경소음도로 한다.

7.1.2  소음도 기록기 또는 소음계만을 사용하여 측정할 경우

계기조정을 위하여 먼저 선정된 측정위치에서 대략적인 소음의 변화양상을 파악한 후 소음계 지시치의 변화를 목측으로 5초 간격 60회 판독․기록하여 다음의 방법으로 그 지점의 측정소음도 또는 배경소음도를 정한다.(2015년 12월 31일까지 적용)

7.1.2.1  등가소음도의 계산은 10.1 등가소음도 계산방법 중 10.1.1의 방법에 의한다.(2015년 12월 31일까지 적용)

7.2  배경소음 보정

측정소음도에 다음과 같이 배경소음을 보정하여 대상소음도로 한다.

7.2.1  측정소음도가 배경소음보다 10 ㏈ 이상 크면 배경소음의 영향이 극히 작기 때문에 배경소음의 보정 없이 측정소음도를 대상소음도로 한다.

7.2.2  측정소음도가 배경소음보다 3.0 dB ～ 9.9 ㏈ 차이로 크면 배경소음의 영향이 있기 때문에 측정소음도에 표 1의 보정표에 의한 보정치를 보정한 후 대상소음도를 구한다.

표 1. 배경소음의 영향에 대한 보정표

단위 : ㏈(A)

차이 (d)	.0	.1	.2	.3	.4	.5	.6	.7	.8	.9
3	-3.0	-2.9	-2.8	-2.7	-2.7	-2.6	-2.5	-2.4	-2.3	-2.3
4	-2.2	-2.1	-2.1	-2.0	-2.0	-1.9	-1.8	-1.8	-1.7	-1.7
5	-1.7	-1.6	-1.6	-1.5	-1.5	-1.4	-1.4	-1.4	-1.3	-1.3
6	-1.3	-1.2	-1.2	-1.2	-1.1	-1.1	-1.1	-1.0	-1.0	-1.0
7	-1.0	-0.9	-0.9	-0.9	-0.9	-0.9	-0.8	-0.8	-0.8	-0.8
8	-0.7	-0.7	-0.7	-0.7	-0.7	-0.7	-0.6	-0.6	-0.6	-0.6
9	-0.6	-0.6	-0.6	-0.5	-0.5	-0.5	-0.5	-0.5	-0.5	-0.5

[eqn: 보정치````=~-10`log(1`-~10 ^{-0.1 d} )], 여기서 d: 측정소음도 - 배경소음도

7.2.3  측정소음도가 배경소음도보다 3 ㏈ 미만으로 크면 배경소음이 대상소음보다 크므로 7.2.1 또는 7.2.2에 만족되는 조건에서 재측정하여 대상소음도를 구하여야 한다.

8.0  결과보고

8.1  평가

7.2로부터 구한 대상소음도를 생활소음 규제기준과 비교하여 판정한다.

8.2  측정자료의 기록

소음평가를 위한 자료는 10.3 생활소음 측정자료 평가표 [서식 3]에 의하여 기록하며, 측정값에 대한 증빙자료(수기제외)를 첨부한다.

9.0  참고자료

9.1  KS C IEC 61672-1 "사운드레벨미터(소음계)-제1부: 규격", (2013)

9.2  KS I ISO 1996-1 "음향-환경소음의 표현, 측정 및 평가방법-제1부:기본 양 및 평가절차", (2015)

9.3  ISO 1996-1:2006, "Acoustics -- Description, measurement and assessment of environmental noise -- Part 1: Basic quantities and assessment procedures", (2003)

9.4  ISO 1996-2, "Acoustics -- Description, measurement and assessment of environmental noise -- Part 2: Determination of environmental noise levels", (2007)

9.5  JIS Z 8731, "Acoustics -- Description and measurement of environmental noise", (1999)

9.6  KS C IEC 61672-1, "전기음향 – 사운드레벨미터(소음계) - 제1부: 규격", (2017)

10.0  부록

10.1  등가소음도 계산방법

10.1.1  소음도 기록기 또는 소음계만을 사용하여 측정할 경우

10.1.1.1  5분 이상 측정한 값 중 5분 동안 측정․기록한 기록지상의 값을 5초 간격으로 60회 판독하여 10.2 소음측정기록지 표 2에 기록한다.

10.1.1.2  위에서 기록한 60회의 소음도값을 (식 1)을 사용하여 등가소음도(Leq)를 구한다.

[eqn: L _{eq} =10`log` LEFT { {1} over {60} (10 ^{0.1 TIMES L _{1}} +10 ^{0.1 TIMES L _{2}} + CDOTS +10 ^{0.1 TIMES L _{60}} ) RIGHT }]             (식 1)

여기서, Leq : 5분 등가소음도

L1∼60 : 5초 간격으로 측정한 1 ∼ 60회 소음도

10.2  소음측정기록지

표2. 소음측정기록치

소 음 측 정 기 록 지

횟수	소 음 도(Li),㏈(A)	등가소음도, dB(A)
1		계산식 : [eqn: L _{eq} =10`log` LEFT { {1} over {60} (10 ^{0.1 TIMES L _{1}} +10 ^{0.1 TIMES L _{2}} + CDOTS +10 ^{0.1 TIMES L _{60}} ) RIGHT }]
2
3
4
5
. . . . . .	. . . . . .
60

10.3  생활소음 측정자료 평가표

[서식 3]

생활소음 측정자료 평가표

작성년월일 :        년    월    일

1. 측 정 년 월 일	년 월 일 요일			시 분부터 시 분까지
2. 측 정 대 상	소재지 : 명 칭 :
3. 측 정 자	소속 : 직명 : 성명 : (인) 소속 : 직명 : 성명 : (인)
4. 측 정 기 기	소음계명 : 기록기명 : 부속장치 : 삼각대, 방풍망
5. 측 정 환 경	반사음의 영향 : 풍속 : 진동, 전자장의 영향 :
6. 측정대상의 소음원과 측정지점
소 음 원	규 격	대 수	측 정 지 점 약 도
			(지역구분 : )

7. 측정자료 분석결과(기록지 등 첨부)

가. 측정소음도 :                  ㏈(A)

나. 배경소음도 :                  ㏈(A)

다. 대상소음도 :                  ㏈(A)

(첨부) 측정값의 인쇄 자료 등 증빙자료