비상소화장치 시방서

소방차 진입이 곤란한 장소에 설치하는 비상소화장치의 규격 및 재질 표기방법 등과 적재비품 등을 규격화하여 주변 환경개선 및 유사시 원활히 사용하고자 함.

1. 설치방법

○ 이동식(일반형)

2. 재질 및 규격

○ 기초(고정틀): 콘크리트 기반위에 보관함을 설치 볼트로 고정

- 규격 : 가로120㎝× 세로60㎝× 높이10㎝이상의 시멘트 콘크리트 구조

- 기구함 아래 4개소에 앵카 볼트로 고정

○ 규격(스텐레스 스틸 1.2㎜ 이상)

- 높이

◦ 전면 : 150㎝(콘크리트 기반 15㎝, 보관함 135㎝)

◦ 후면 : 147㎝(콘크리트 기반 15㎝, 보관함 132㎝)

- 가로 : 120㎝

- 폭   :  50㎝

전면 : 55× 130× 2짝

3. 내부구조 : 수관진열대 1, 공구용선반 1,  소화전함 1

4. 적재비품 : 수관10본,관창1개등 16종 27점(별첨 2참조)

5. 배 수 구

○ 함 하단 바닥에 지름 25㎝의 배수구 1개를 설치한다.

6. 시건장치

○ 전면 : 번호키 열쇠로  모든 비상소화장치의 문을 개방할 수 있는 기존의  것과 동일하여야만 하며, 하나의 함에는 자물쇠1,

○ 측면 : 함내부에서 시건이 가능한 잠금고리 설치(함외부에서 개방되지 않게)

7. 절 단 면

○ 모든 절단면(특히 함내부 절단부분)에는 실리콘이나 고무를 덧씌어  사용시 안전을 기한다(손 상처방지)

8. 함 전면 표기사항 및 부착물 : 별첨1 참조

구 분 명 칭	문 짝	색 상	위 치
외 함	※ 스테인레스(스테인레스 )
비상소화장치함	고딕체(한글)	적색	상단 중앙부
안 내 문	〃	도면참조	좌측 하단부
사 용 법	〃	도면참조	우측 하단부
비상소화장치비밀번호키	〃	도면참조	자물쇠손잡이 좌측
비상소화장치장애시열락처	〃	적/흑색	우측 상단부
관리번호	〃	〃	좌측 상단부
0 0 소방서	〃	적색	하단 중앙부

※ 함외부 모든 표기는 가열처리 로 오랜기간 퇴색되지 않게 한다

※ 주차금지 표시(적색․야광․반사도료) 표기는 함 중앙부에 한다.

9. 기    타

○ 이외 표시되지 않은 사항은 감독자와 협의하여 제작 설치한다.

별 첨 : 1. 도면 및 표기사항 등 1부.

2. 적재비품 1부.

【 별첨 1 】