설계 검토의견(보도포장분야)

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

문서요청번호			도로과-1650			담당자	이정훈	요청일자		`17. 2. 1
사업명		강남대로 빗물관리시설(투수블록 포장)설치공사
공사 내용		사업 개요		- 위치 : 서초구 바우뫼로 37길 58 ~ 강남대로 204 - 규모 : A=1,176㎡(B=6m, L=200m)
		사업 기간		2017. 4. ~ 6.
		발주자		서초구청
		용역사		자체설계
검토요청사항				보도포장 설계도서 지도점검
설계도서 검토내용
연번	구분				검 토 사 항				참고자료
1	설계도면				• 포장계획 평면도 - 모산빌딩 앞 횡단보도 주변 점자블록 설치 필요 - 횡단보도 주변 시각장애인 음향신호기가 있을 경우 시설물 전면 30㎝이격하여 점형블록 2매 설치 필요 - 보도공사 시공실명제 표지판 설치위치 표기				•보도턱 낮춤 및 점자블록 설치기준 개선(‘15.4) •서울시 「보도공사 설계시공 매뉴얼」
2	설계도면				•포장단면 표준도 - 서울형 보도포장 미끄럼저항기준 명기 - 경계석 미끄럼방지 적용 - 차량진출입로 단면 추가 - L형측구 재료기준 명기 (24Mpa)				•서울시 「보도공사 설계시공 매뉴얼」 보도포장재 미끄럼 저항기준 준수 편 •보도횡단차량출입시설 허가지침 •도로 L형측구 품질 향상 방안
3	설계도면				•턱낮춤/차량진출입로 상세도 보완 - 보도폭원별 턱낮춤 및 점자블록 상세도 작성				•보도턱 낮춤 및 점자블록 설치기준 개선(‘15.4)
4	설계도면				•시각장애인 블록 상세도 - 점자블록 재료기준 명기				•서울시 「보도공사 설계시공 매뉴얼」
5	기타				•공사중 보행안전시설 및 보행안전도우미 배치 준수, 보도포장 전문교육이수자 공사배치
6					•횡단보도 구간내 빗물받이가 있을 경우 이설
행정 사항	- 사업 기간중 현장지도점검을 받을 수 있도록 조치하시기 바람 (보도관련 공사 설계 및 현장 지도점검 의무화 세부 시행계획, 행정2부시장 방침 제411호) - 각종 참고자료는 서울시 홈페이지(보도블록 자료실)에서 검색 가능 ∙ 홈페이지 주소 : http://safe.seoul.go.kr/specifications?pageno=1