설계 검토의견(보도포장분야)

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

문서요청번호			구로구 도로과-15517			담당자	유시열	요청일자		`20. 9. 28.
사업명		경인로 오류IC주변 보행환경개선사업
공사 내용		사업 개요		- 위치 : 경인로 240(동부아파트) ~ 경인로 290(S-oil주유소) 간 - 내용 : 노후보도 정비(B=2~3m, L=700m)
		사업 기간		2020. 10. ~ 2021. 7.
		발주자		구로구 도로과
		용역사		에이스톤엔지니어링(주)
검토요청사항				보도포장 설계도서 지도점검
설계도서 검토내용
연번	구분				검 토 사 항				참고자료
1	설계도면				•도면 작성(추가) - 보도블록, 점자블록 규격 및 재질 표기 - 보도공사 실명제 표지판 설치계획 및 상세도 - 보도포장 상세도(가각부, 맨홀 등 각종시설물 접속부, 횡단보도 주변 등 ) - 교통처리계획도 ▶ 보행안전도우미, 안전펜스, 임시보행로				•서울시 「보도공사 설계시공 매뉴얼」 •보행약자를 위한 보도환경 개선대책(‘15.11) •보도턱 낮춤 및 점자블록 설치기준 개선(‘15.4) •서울시 「보도공사 설계시공 매뉴얼」 (대상 : 연장 100m 이상 보도공사)
2	시방서				•시방서 보완 - 개정된 시방서 적용 (프리캐스트 콘크리트 경계블록, 인터로킹, 공사장 안전펜스, 보행안전도우미, 임시보행로 등)				•서울시 전문시방서 (市 홈페이지 – 분야별정보(주택) - 자료실 – 전문시방서)
3	기타				•보도굴착 통제기간 준수 (당해년도 12월~익년 2월)				•보도블록 10계명
4					•보도 횡단구배 2% 준수(최대 4%)				•서울시 「보도공사 설계시공 매뉴얼」
5					•시각장애인용 음향신호기 (설치 예정포함)전면 30cm 이격하여 (점형)점자블록 2매 표기 - 볼라드는 30cm 전면 1매 설치				•보도턱 낮춤 및 점자블록 설치기준 개선(‘15.4)

설계도서 검토내용
연번	구분	검 토 사 항				참고자료
6	기타	•점자블록(점형, 선형) 설치 시 횡단보행 방향과 방향 일치				•보행약자를 위한 보도환경 개선대책(‘15.11)
7		•공사 중 보행안전시설 및 보행안전도우미 배치 준수, 보도포장 전문교육이수자 공사배치				•보행안전도우미 배치기준 개선계획(‘15.3)
8		•공사용 간판 문구는 다국어 표기				•서울시 「보도공사 설계시공 매뉴얼」
9		•횡단보도 구간내 빗물받이 이설 및 그레이팅(폭이좁은) 정비				•보도턱 낮춤 및 점자블록 설치기준 개선(‘15.4)
10		•사업대상지와 시·종점 주변 포장재간 조각블록 발생 최소화				•서울시 「보도공사 설계시공 매뉴얼」
11		•줄눈모래 포설 후 마무리(다짐, 청소 등)정리 철저				•서울시 보도공사 전문시방서
12		•공사착수 전 서울시 보도포장 시스템에 공사정보 입력 및 관리
행정 사항	- 사업구간의 대규모 변경 및 사업기간 변경 발생 시 설계지도점검 재의뢰 - 서울형 자전거도로 설치 및 유지관리 매뉴얼(서울시, 2016.) 기준 적용 - 각종 참고자료는 서울시 홈페이지(보도블록 자료실)에서 검색 가능 ∙ 홈페이지 주소 : http://news.seoul.go.kr/traffic/block_Collection
참고	- 점자블록 설치 유형도