설계 검토의견(보도포장분야)

문서요청번호			도로관리과-5524호			담당자	최은진		요청일자	2021. 4. 2.
사업명	남부순환로 1522 ~ 1555 일대 보도정비공사
공사 내용	사업 개요			- 위 치 : 남부순환로 1522 ~ 1555 일대 - 규 모 : 보도정비 폭 3.5 ~ 4.5m 연장 633m
	사업 기간			2021. 4. ~ 2021. 9.
	발주자			관악구 도로관리과
	용역사			자체설계
검토요청사항				보도포장 설계도서 지도점검
설계도서 검토내용
연번		구분			검 토 사 항			참고자료
1		설계도면			• 차량진출입로 보도블록 두께 T80 • 볼라드 전면 30cm 이격 후 점형블록 1매 설치 • 음향신호기 설치 시 30cm 이격 후 점형블록 2매 설치 • 횡단보도의 횡단방향과 점자블록 방향 일치 • 횡단보도 주변 지장물(가로수, 빗물받이 등) 이설 • 점자블록과 지장물 사이 이격거리 준수(60cm) • 보도블록 규격 및 재질 추가			• 서울시「보도공사 설계시공 매뉴얼ver2.0」
2		시방서			•시방서 보완 - 해당없음			•서울시 전문시방서 (市 홈페이지 – 분야별정보(주택) - 자료실 – 전문시방서)
3		기타			•보도 횡단구배 2% 준수(최대 4%)			•서울시「보도공사 설계시공 매뉴얼ver2.0」
4					•시각장애인용 음향신호기 전면 30cm 이격하여 (점형)점자블록 2매 표기 - 볼라드는 30cm 전면1매 설치			•보도턱 낮춤 및 점자블록 설치기준 개선(‘15.4)
5					•공사 중 보행안전시설 및 보행안전도우미 배치 준수, 보도포장 전문교육이수자 공사배치			•보행안전도우미 배치기준 개선계획(‘15.3)

설계도서 검토내용
연번	구분	검 토 사 항	참고자료
6		•공사용 간판 문구는 다국어 표기	•서울시「보도공사 설계시공 매뉴얼ver2.0」
7		•횡단보도 구간 내 빗물받이 이설 및 그레이팅(폭이좁은) 정비	•보도턱 낮춤 및 점자블록 설치기준 개선(‘15.4)
8	기타	•사업대상지와 시·종점 주변 포장재간 조각블록 발생 최소화	•서울시「보도공사 설계시공 매뉴얼ver2.0」
9		•줄눈모래 포설 후 마무리(다짐, 청소 등)정리 철저	•서울시 보도공사 전문시방서
행정 사항	- 사업구간의 대규모 변경 등 사업 변경사항 발생 시 설계지도점검 재의뢰 - 서울형 자전거도로 설치 및 유지관리 매뉴얼(서울시, 2016.) 기준 적용 - 각종 참고자료는 서울시 홈페이지(보도블록 자료실)에서 검색 가능 ∙ 홈페이지 주소 : http://news.seoul.go.kr/traffic/block_Collection