설계 검토의견(보도포장분야)

문서요청번호			도기본 토목부-8499			담당자	최돈용	요청일자		2020. 04. 28.
사업명		노들남북 고가차도 철거 기본 및 실시설계 용역
공사 내용		사업 개요		- 위치 : 동작구 본동 159 일대(노들남북 고가차도) - 규모 : 북고가차도(B=7.5m, L=461m), 남고가차도(B=8m, L=522m)
		사업 기간		2020. 9. ~ 2021. 3.
		발주자		도시기반시설본부
		용역사		㈜건화
검토요청사항				보도포장 설계도서 지도점검
설계도서 검토내용
연번	구분				검 토 사 항				참고자료
1	설계도면				• 유효 보도폭 2m 확보				•서울시 「보도공사 설계시공 매뉴얼」
2					• 도면 작성(추가) - 공사안내판 설치 계획 및 상세도 - 교통처리계획도 ‣보행안전도우미, 안전펜스, 임시보행로 - 보도블록, 점자블록 규격 표기 - 지장물 접속부, 곡선부분, 횡단보도 주변 등 보도 포장 상세도 - 서울형 보도포장 미끄럼 저항기준(BPN) 표기				•서울시 「보도공사 설계시공 매뉴얼」(84p-97p)
3					• 도면 보완 (도면명 : 확대계획평면도1 ~ 3, 7) - 보도포장 재질 일원화 (도면명 : 블록 및 경계석 상세도) - 보차도 경계석 기초 콘크리트 포장단명 변경 (뒷채움기초) B,H = 5㎝ → 10㎝ - 측구 하부 다짐 후 비닐 설치 및 주변 거푸집 설치 - 서울형 보도포장 미끄럼 저항기준(BPN) 표기 (도면명 : 보도계획평면도(2)) - 교통섬 구간 점자(점형)블록 한 줄 설치하고 선형블록은 간소화하여 설치 (도면명 : 장애인 블록 상세도(1, 2)) - 볼라드 미설치 검토 - 설치 시 볼라드의 위치를 점자블록(점형) 후면으로 변경하고 30cm 전면에 점형블록 1매 설치				•점자블록 설치 관련 안내사항 준수 보행정책과-2362(’20.2.13.) •보행약자를 위한 보도환경 개선대책(‘15.11) •도로연석(보차도경계석)품질향상 방안(’18.4.) •보도턱 낮춤 및 점자블록 설치기준 개선(‘15.4)

설계도서 검토내용
연번	구분	검 토 사 항				참고자료
4		(도면명 : 횡단보도부 시공예시도) - 보도 턱낮춤 폭을 횡단보도 폭과 동일한 전체 폭 턱낮춤 반영 - 횡단보도 턱낮춤, 측구 경계석 높이 차 0㎝				•보도턱 낮춤 및 점자블록 설치기준 개선(‘15.4)
5	시방서	•시방서 보완 - 개정된 시방서 적용(프리캐스트 콘크리트 경계블록, 보행안전도우미, 인터로킹, 안전펜스, 임시보행로 등)				•서울시 전문시방서 (市 홈페이지 – 분야별정보(주택) - 자료실 – 전문시방서)
6	기타	•보도 횡단구배 2% 준수(최대 4%)				•서울시 「보도공사 설계시공 매뉴얼」
7		•시각장애인용 음향신호기 전면 30cm 이격하여 (점형)점자블록 2매 표기 - 볼라드는 30cm 전면1매 설치				•보도턱 낮춤 및 점자블록 설치기준 개선(‘15.4)
8		•공사 중 보행안전시설 및 보행안전도우미 배치 준수, 보도포장 전문교육이수자 공사배치				•보행안전도우미 배치기준 개선계획(‘15.3)
9		•공사용 간판 문구는 다국어 표기				•서울시 「보도공사 설계시공 매뉴얼」
10		•횡단보도 구간 내 빗물받이 이설 및 그레이팅(폭이좁은) 정비				•보도턱 낮춤 및 점자블록 설치기준 개선(‘15.4)
11		•사업대상지와 시·종점 주변 포장재간 조각블록 발생 최소화				•서울시 「보도공사 설계시공 매뉴얼」
12		•줄눈모래 포설 후 마무리(다짐, 청소 등)정리 철저				•서울시 보도공사 전문시방서
13		- 공사착수 전 서울시 보도포장 시스템에 공사정보 입력 및 관리(3월 중 시스템 운영예정)
행정 사항	- 사업구간의 대규모 변경 등 사업 변경사항 발생 시 설계지도점검 재의뢰 - 서울형 자전거도로 설치 및 유지관리 매뉴얼(서울시, 2016.) 기준 적용 - 각종 참고자료는 서울시 홈페이지(보도블록 자료실)에서 검색 가능 ∙ 홈페이지 주소 : http://news.seoul.go.kr/traffic/block_Collection
참고	- 점자블록 설치 유형도