설계 검토의견(보도포장분야)

문서요청번호			도시기반시설본부 토목부-5653			담당자	김종혁		요청일자	2021. 4. 5.
사업명	동부간선도로(창동~상계구간)지하차도 건설공사 실시설계
공사 내용	사업 개요			- 위치 : 상계동 창동교 동측 ~ 상계교 동측 - 규모 : 보도, 보차도 및 도로경계석 정비 = 819[eqn: m ^{2}]
	사업 기간			2020. 08. ~ 2025. 02.(예정)
	발주자			도시기반시설본부 토목부
	용역사			㈜동해종합기술공사
검토요청사항				보도포장 설계도서 지도점검
설계도서 검토내용
연번		구분			검 토 사 항			참고자료
1		설계도면			• 보도포장 단면과 포장단면 일원화(투수성포장) • 도로경계석 뒷채움기초 단면변경(5cm → 10cm) • 보차도 경계석 뒷채움 기초 단면변경(5cm → 10cm) • 횡단보도 주변 지장물(가로수, 빗물받이 등) 이설 • 교차로 횡단보도 접속부 표준설계도면 적용 - 가각부 회전반경을 좁혀 대기평탄면을 확보 • 서울형 보도포장 미끄럼 저항기준			• 서울시 물순환 회복 및 저영향 개발 기본조례 제11조 제1항 제38호 • 서울시「보도공사 설계시공 매뉴얼ver2.0」
2		시방서			• 시방서 보완 - 서울시 전문시방서 적용(프리캐스트 콘크리트 경계블록, 인터로킹, 공사장 안전펜스, 보행안전도우미, 임시보행로 등)			•서울시 전문시방서 (市 홈페이지 – 분야별정보(주택) - 자료실 – 전문시방서)
3		기타			•보도 횡단구배 2% 준수(최대 4%)			•서울시「보도공사 설계시공 매뉴얼ver2.0」
4					•시각장애인용 음향신호기 전면 30cm 이격하여 (점형)점자블록 2매 표기 - 볼라드는 30cm 전면1매 설치			•보도턱 낮춤 및 점자블록 설치기준 개선(‘15.4)

설계도서 검토내용
연번	구분	검 토 사 항	참고자료
5	기타	•공사 중 보행안전시설 및 보행안전도우미 배치 준수, 보도포장 전문교육이수자 공사배치	•보행안전도우미 배치기준 개선계획(‘15.3)
6		•공사용 간판 문구는 다국어 표기	•서울시「보도공사 설계시공 매뉴얼ver2.0」
7		•횡단보도 구간 내 빗물받이 이설 및 그레이팅(폭이좁은) 정비	•보도턱 낮춤 및 점자블록 설치기준 개선(‘15.4)
8		•사업대상지와 시·종점 주변 포장재간 조각블록 발생 최소화	•서울시「보도공사 설계시공 매뉴얼ver2.0」
9		•줄눈모래 포설 후 마무리(다짐, 청소 등)정리 철저	•서울시 보도공사 전문시방서
행정 사항	- 사업구간의 대규모 변경 등 사업 변경사항 발생 시 설계지도점검 재의뢰 - 서울형 자전거도로 설치 및 유지관리 매뉴얼(서울시, 2016.) 기준 적용 - 각종 참고자료는 서울시 홈페이지(보도블록 자료실)에서 검색 가능 ∙ 홈페이지 주소 : http://news.seoul.go.kr/traffic/block_Collection