설계 검토의견(보도포장분야)

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

문서요청번호			강동구 도로과 -2296호			담당자	안소영	요청일자		2022. 2. 4.
사업명		명일역~굽은다리역 보행환경 개선사업
공사 내용		사업 개요		- 위 치 : 강동구 양재대로1626 ~ 양재대로1580 - 내 용 : 노후보도 정비(포장정비 A=27.12a, 보차도경계석 연장 850m)
		사업 기간		2022년 3월 ~ 5월
		발주자		강동구청
		용역사		자체설계
검토요청사항				보도포장 설계도서 지도점검
설계도서 검토내용
연번	구분				검 토 사 항				참고자료
1	일반				•보도공사 설계시공 매뉴얼(ver2.0), 보도공사 상세설계 표준도 준수
2					•보도굴착 통제기간 준수 (통제기간 : 당해년도 12월~익년 2월)				•보도블록 10계명
3	설계도면				•신·구 포장재 접합부 조각블록 유의시공 - 필요시 재료분리석, 마감블록 사용
4					•횡단보도 폭만큼 점자블록 및 턱낮춤 설치, 경사석 2m 준수 - 대상 : 가로 보도, 교통섬				•보도공사 상세설계 표준도 34번 참조
5					•보도포장 실명제 표지판 설치 검토 - 연장 100m 이상의 보도정비				•보도공사 설계시공 매뉴얼(ver2.0)
6					•맨홀, 지주시설물 주변 포장시 조각블록 발생주의				•보도공사 상세설계 표준도 45번 참조
7					•경계석 상세도 내 보도~차도 단차 ‘0cm’ 시공				•보도공사 설계시공 매뉴얼(ver2.0)
8					•버스 승차대 구간 주변 점자블록 설치(연속 선형 점자블록 연계)
9					•차량진출입로 주변 점자블록 표준도 적용 및 경사부 유색적용				•보도공사 상세설계 표준도 29번 참조
10					•연속 (선형)점자블록 좌우 60cm내 장애물 제거(최소 20cm)				•보도공사 설계시공 매뉴얼(ver2.0)

설계도서 검토내용
연번	구분	검 토 사 항	참고자료
11	시방서	•내용 추가 (투수블록 포장) •문구 반영(착공신고서 제출 부분) ‣포장기능공 보도포장 전문기술 교육과정 수료증 사본 및 교육이수 계획서 ※ 전문건설공제조합 기술교육원에서 시행하는 보도포장 전문기술 교육과정 이수하였거나, 교육이수 계획서를 제출 하여야 함	•서울시 전문시방서 https://news.seoul.go.kr/citybuild/spec_sheet#list/1
12	기타	•공사중 보행자 안전확보를 위한 임시보행로 설치 및 보행안전도우미 배치
13		•보도 횡단구배 2% 준수(최대 4%)	•서울시 「보도공사 설계시공 매뉴얼」
14		•시각장애인용 음향신호기 (설치 예정포함)전면 30cm 이격하여 (점형)점자블록 2매 표기 - 볼라드는 30cm 전면1매 설치	•보도턱 낮춤 및 점자블록 설치기준 개선(‘15.4)
15		•점자블록(점형, 선형) 설치 시 횡단보행 방향과 방향 일치	•보행약자를 위한 보도환경 개선대책(‘15.11)
16		•공사 중 보행안전시설 및 보행안전도우미 배치 준수, 보도포장 전문교육이수자 공사배치	•보행안전도우미 배치기준 개선계획(‘15.3)
17		•버스 및 택시 정차대 연석은 45BPN이상의 연석 설치	•서울시 「보도공사 설계시공 매뉴얼」
18		•경사도에 따른 보도포장 미끄럼기준(BPN)차등 적용	•서울시 「보도공사 설계시공 매뉴얼」
19		•공사용 간판 문구는 다국어 표기	•서울시 「보도공사 설계시공 매뉴얼」
20		•횡단보도 구간내 빗물받이 이설하고, 부득이한 경우 폭이좁은 그레이팅 으로 정비	•서울시 「보도공사 설계시공 매뉴얼」
21		•공사착수 전 서울시 보도포장 시스템에 공사정보 입력 •보도공사 10계명 이행서약서 작성
행정 사항	- 사업구간의 대규모 변경 등 사업 변경사항 발생 시 설계지도점검 재의뢰 - 서울형 자전거도로 설치 및 유지관리 매뉴얼(서울시, 2021.) 기준 적용 - 각종 참고자료는 서울시 홈페이지(보도블록 자료실)에서 검색 가능 ∙ 홈페이지 주소 : http://news.seoul.go.kr/traffic/block_Collection