설계 검토의견(보도포장분야)

문서요청번호			한국토지주택공사 서울하남단지사업3부-3917호			담당자	임채정		요청일자	2021. 9.10.
사업명	방아다리길 연결도로 개설공사
공사 내용	사업 개요			- 위 치 : 경기도 하남시 감일동 일동(송파구 구간) - 규 모 : 보차도 경계석 1,431m 보도포장 3,915a
	사업 기간			2021. 9. ~
	발주자			한국토지주택공사
	용역사			경동엔지니어링
검토요청사항				보도포장 설계도서 지도점검
설계도서 검토내용
연번		구분			검 토 사 항			참고자료
1		설계도면			<추 가> • 경계석 및 포장단면상세도 • 보도 턱 낮춤 상세도(2단경사석 사용) • 교통소통대책(보행안전도우미, 안전펜스 등) <검 토> • 점자(점형, 선형)블록 횡단보도 횡단방향과 일치 • 투수성 포장단면 검토 • 서울형 보도포장 미끄럼저항기준 적용 • 보도블록 규격 및 재질 추가			• 서울시 물순환 회복 및 저영향 개발 기본조례 제11조 제1항 제38 • 서울시「보도공사 설계시공 매뉴얼ver2.0」
2		시방서			•시방서 보완 - 서울시 전문시방서 적용(프리캐스트 콘크리트 경계블록, 인터로킹, 공사장 안전펜스, 보행안전도우미, 임시보행로 등)			•서울시 전문시방서 (市 홈페이지 – 분야별정보(주택) - 자료실 – 전문시방서)
3		기타			•보도 횡단구배 2% 준수(최대 4%)			•서울시「보도공사 설계시공 매뉴얼ver2.0」
4					•시각장애인용 음향신호기 전면 30cm 이격하여 (점형)점자블록 2매 표기 - 볼라드는 30cm 전면1매 설치			•보도턱 낮춤 및 점자블록 설치기준 개선(‘15.4)
5					•공사 중 보행안전시설 및 보행안전도우미 배치 준수, 보도포장 전문교육이수자 공사배치			•보행안전도우미 배치기준 개선계획(‘15.3)

설계도서 검토내용
연번	구분	검 토 사 항	참고자료
6	기타	•공사용 간판 문구는 다국어 표기	•서울시「보도공사 설계시공 매뉴얼ver2.0」
7		•횡단보도 구간 내 빗물받이 이설 및 그레이팅(폭이좁은) 정비	•보도턱 낮춤 및 점자블록 설치기준 개선(‘15.4)
8		•사업대상지와 시·종점 주변 포장재간 조각블록 발생 최소화	•서울시「보도공사 설계시공 매뉴얼ver2.0」
9		•줄눈모래 포설 후 마무리(다짐, 청소 등)정리 철저	•서울시 보도공사 전문시방서
행정 사항	- 사업구간의 대규모 변경 등 사업 변경사항 발생 시 설계지도점검 재의뢰 - 서울형 자전거도로 설치 및 유지관리 매뉴얼(서울시, 2016.) 기준 적용 - 각종 참고자료는 서울시 홈페이지(보도블록 자료실)에서 검색 가능 ∙ 홈페이지 주소 : http://news.seoul.go.kr/traffic/block_Collection