설계 검토의견(보도포장분야)

문서요청번호			토목2사업소 - 156			담당자	이상욱		요청일자	2021. 01. 06.
사업명		승강편의시설 설치공사_방이역, 화랑대역
공사 내용		사업 개요		- 위치 : 방이역 2번 출입구, 화랑대역 3번 출입구 - 규모 : E/S, E/L 설치에 따른 보도 신설 및 기본 보도 정비
		사업 기간		2021. 3. ~
		발주자		서울교통공사 토목2사업소
		용역사		㈜신성엔지니어링 ㈜유신
검토요청사항				보도포장 설계도서 지도점검
설계도서 검토내용
연번	구분				검 토 사 항			참고자료
1	설계도면				• 공통사항 - 점자블록 표준규격(KS F4561)제품 사용 - 음향신호기 설치 시 신호기 전면 30cm 이격하여 점형블록 2매 설치			•서울시「보도공사 설계시공 매뉴얼ver2.0」(75-76p) •보도 턱 낮춤 및 점자블록 설치기준 개선(‘15.4)
2					• 도면 보완 <방이역> - 횡단보도 주변 빗물받이, 가로수 등 지장물 이설 및 제거 - 임시보행로는 안전펜스를 설치하고 보행로 입구마다 보행자통로 안내간판을 설치 - 임시보행로 바닥재는 인조잔디, 쿠션매트 등 우천 시 미끄럼현상이 발생하지 않는 제품 사용 - 횡단보도 경사석 연장 확대(1m → 2m) - 도로경계석 앞채움 기초 콘크리트 폭은 10cm로 시공 <화랑대역> - 내용 없음			•보행약자를 위한 보도환경 개선대책(‘15.11) •점자블록 설치 관련 안내사항 준수 보행정책과-2362(’20.2.13.) •서울시「보도공사 설계시공 매뉴얼ver2.0」

설계도서 검토내용
연번	구분	검 토 사 항				참고자료
3	시방서	•시방서 보완 - 개정된 시방서 적용(프리캐스트 콘크리트 경계블록 등)				•서울시 전문시방서 (市 홈페이지 – 분야별정보(주택) - 자료실 – 전문시방서)
4	기타	•보도 횡단구배 2% 준수(최대 4%)				•서울시「보도공사 설계시공 매뉴얼ver2.0」
5		•시각장애인용 음향신호기 전면 30cm 이격하여 (점형)점자블록 2매 표기 - 볼라드는 30cm 전면1매 설치				•보도턱 낮춤 및 점자블록 설치기준 개선(‘15.4)
6		•공사 중 보행안전시설 및 보행안전도우미 배치 준수, 보도포장 전문교육이수자 공사배치				•보행안전도우미 배치기준 개선계획(‘15.3)
7		•공사용 간판 문구는 다국어 표기				•서울시「보도공사 설계시공 매뉴얼ver2.0」
8		•횡단보도 구간 내 빗물받이 이설 및 그레이팅(폭이좁은) 정비				•보도턱 낮춤 및 점자블록 설치기준 개선(‘15.4)
9		•사업대상지와 시·종점 주변 포장재간 조각블록 발생 최소화				•서울시「보도공사 설계시공 매뉴얼ver2.0」
10		•줄눈모래 포설 후 마무리(다짐, 청소 등)정리 철저				•서울시 보도공사 전문시방서
행정 사항	- 사업구간의 대규모 변경 등 사업 변경사항 발생 시 설계지도점검 재의뢰 - 서울형 자전거도로 설치 및 유지관리 매뉴얼(서울시, 2016.) 기준 적용 - 각종 참고자료는 서울시 홈페이지(보도블록 자료실)에서 검색 가능 ∙ 홈페이지 주소 : http://news.seoul.go.kr/traffic/block_Collection
참고	- 점자블록 설치 유형도