설계 검토의견(보도포장분야)

문서요청번호		송파구 도로과-4542호			담당자	강향길	요청일자		2020. 02. 24.
사업명	백제고분로 노후보도 정비
공사 내용	사업개요			- 위치 : 방이동 180-5~180, 석촌동 60-13~14-10, 석촌동 246-3~235, 잠실동 230-2~230-4, 잠실동 222-31~222-5 - 규모 : 보도블록 정비 15.45a, 보차도 및 도로경계석 정비 762m, 측구 정비 708m
	사업기간			2020. 3. ~ 9.
	발주자			송파구청
	용역사			자체설계
검토요청사항				보도포장 설계도서 지도점검
설계도서 검토내용
연번	구분		검 토 사 항					참고자료
1			•보도포장 단면 검토 - 투수블록 사용 시 투수시트 설치					•서울시 물순환 회복 및 저영향 개발 기본조례 제11조 제1항 제38호
2	설계도면		•도면 추가 - 시공실명제 표지판 설치계획 및 상세도 - 공사안내판 설치 계획 및 상세도 - 차량진출입로 포장 단면도					•서울시 「보도공사 설계시공 매뉴얼」 (대상 : 100m 이상 현장)
3			•도면 보완 <도면명 : 포장 표준 단면도> - 보도블록 규격 표기 - 기존 점자블록 설치구간 재설치 검토 - 측구 하부 다짐 후 비닐 설치 및 주변 거푸집 설치					•도로연석(보차도경계석)품질향상 방안(’18.4.)
4	시방서		•시방서 보완 - 개정된 시방서 적용(프리캐스트 콘크리트 경계블록, 보행안전도우미, 인터로킹, 안전펜스, 임시보행로 등)					•서울시 전문시방서 (市 홈페이지 – 분야별정보(주택) - 자료실 – 전문시방서)
5			•볼라드 설치 시 전면 30㎝이격하여 점형블록 1매 설치					•보도턱 낮춤 및 점자블록 설치기준 개선(‘15.4)
6			•보도 횡단구배 2% 준수(최대 4%)					•서울시 「보도공사 설계시공 매뉴얼」

설계도서 검토내용
연번	구분	검 토 사 항				참고자료
7	기타	•시각장애인용 음향신호기 전면 30cm 이격하여 (점형)점자블록 2매 표기 - 볼라드는 30cm 전면1매 설치				•보도턱 낮춤 및 점자블록 설치기준 개선(‘15.4)
8		•점자블록(점형, 선형) 설치 시 횡단보행 방향과 방향 일치				•보행약자를 위한 보도환경 개선대책(‘15.11)
9		•연속적인 (선형)점자블록 설치는 보도 중앙설치 원칙으로 하되, 주변 횡단보도 점자블록간 연계 및 지장물을 고려하여 현장여건에 맞추어 설치 •(선형)점자블록 좌우 60cm(최소 30cm)주변 장애물 없도록 배치				•서울시 「보도공사 설계시공 매뉴얼」
10		•공사 중 보행안전시설 및 보행안전도우미 배치 준수, 보도포장 전문교육이수자 공사배치				•보행안전도우미 배치기준 개선계획(‘15.3)
11		•공사용 간판 문구는 다국어 표기				•서울시 「보도공사 설계시공 매뉴얼」
12		•횡단보도 구간 내 빗물받이 이설 및 그레이팅(폭이좁은) 정비				•보도턱 낮춤 및 점자블록 설치기준 개선(‘15.4)
13		•사업대상지와 시·종점 주변 포장재간 조각블록 발생 최소화				•서울시 「보도공사 설계시공 매뉴얼」
14		•줄눈모래 포설 후 마무리(다짐, 청소 등)정리 철저				•서울시 보도공사 전문시방서
15		- 공사착수 전 서울시 보도포장 시스템에 공사정보 입력 및 관리(3월 중 시스템 운영예정)
행정 사항	- 사업구간의 대규모 변경 등 사업 변경사항 발생 시 설계지도점검 재의뢰 - 서울형 자전거도로 설치 및 유지관리 매뉴얼(서울시, 2016.) 기준 적용 - 각종 참고자료는 서울시 홈페이지(보도블록 자료실)에서 검색 가능 ∙ 홈페이지 주소 : http://news.seoul.go.kr/traffic/block_Collection
참고	- 점자블록 설치 유형도