설계 검토의견(보도포장분야)

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

문서요청번호			서대문구 도시재정비과–1635			담당자	나현수	요청일자		`20. 2. 14. 업무협의 : 2. 20.
사업명		북아현1-1 재정비 촉진지구 주택재개발정비사업
공사 내용		사업 개요		- 위치 : 서대문구 북아현동 1-954번지 일대 - 규모 : 폭 1.7~2.5m, 연장 1,160m
		사업 기간		2020. 5. ~ 2020. 8.
		발주자		북아현 101 재정비촉진구역 주택재개발 정비사업 조합
		용역사		㈜비에스 이엔지, (시공 : 초성종합건설(주))
검토요청사항				보도포장 설계도서 지도점검
설계도서 검토내용
연번	구분				검 토 사 항				참고자료
1	설계도면				•보도포장 단면 검토 - 북아현로 11길 사업지 대상측 보도포장 단면 투수성 포장 검토 (C-C′노선)				•서울시 물순환 회복 및 저영향 개발 기본조례 제11조 제1항 제38호
2					•도면 작성(추가) - 횡단보도 주변 턱낮춤 및 점자블록 설치 표준도 - 버스승차대 주변 점자블록 설치 표준도 - (선형)점자블록 교차 표준도 - 보도공사 실명제 표지판 표준도 - 보도포장 상세도(가각부, 맨홀 등 각종시설물 주변 등) - 보도포장 패턴 일반도 - 공사중 보행자 안전시설 설치계획도				•서울시 「보도공사 설계시공 매뉴얼」 •보행약자를 위한 보도환경 개선대책(‘15.11) •보도턱 낮춤 및 점자블록 설치기준 개선(‘15.4)
3					•도면 보완 - 도면명 : 포장구조물도 ‣보차도 경계석 기초 콘크리트 포장단면 변경 (뒷채움기초) B,H = 5㎝ → 10㎝ ‣험프식 횡단보도 포장재질 및 단면 변경에 따른 도면 보완(협의일 : 2.20.) ‣서울형 보도포장 미끄럼 저항기준(BPN) 표기 ※ 대상 : 연석(보차도, 도로, 녹지), 콘크리트 블록				•도로연석(보차도경계석)품질향상 방안(’18.4.) (참고) •서울시 「보도공사 설계시공 매뉴얼」
4	시방서				•시방서 보완 - 개정된 시방서 적용 (프리캐스트 콘크리트 경계블록, 인터로킹, 공사장 안전펜스, 보행안전도우미, 임시보행로 등)				•서울시 전문시방서 (市 홈페이지 – 분야별정보(주택) - 자료실 – 전문시방서)

설계도서 검토내용
연번	구분	검 토 사 항				참고자료
5	기타	•보도 횡단구배 2% 준수(최대 4%)				•서울시 「보도공사 설계시공 매뉴얼」
6		•시각장애인용 음향신호기 (설치 예정포함)전면 30cm 이격하여 (점형)점자블록 2매 표기 - 볼라드는 30cm 전면1매 설치				•보도턱 낮춤 및 점자블록 설치기준 개선(‘15.4)
7		•점자블록(점형, 선형) 설치 시 횡단보행 방향과 방향 일치				•보행약자를 위한 보도환경 개선대책(‘15.11)
8		•공사 중 보행안전시설 및 보행안전도우미 배치 준수, 보도포장 전문교육이수자 공사배치				•보행안전도우미 배치기준 개선계획(‘15.3)
9		•공사용 간판 문구는 다국어 표기				•서울시 「보도공사 설계시공 매뉴얼」
10		•횡단보도 구간내 빗물받이 이설 및 그레이팅(폭이좁은) 정비				•보도턱 낮춤 및 점자블록 설치기준 개선(‘15.4)
11		•사업대상지와 시·종점 주변 포장재간 조각블록 발생 최소화				•서울시 「보도공사 설계시공 매뉴얼」
12		•줄눈모래 포설 후 마무리(다짐, 청소 등)정리 철저				•서울시 보도공사 전문시방서
행정 사항	- 사업구간의 대규모 변경 등 사업 변경사항 발생 시 설계지도점검 재의뢰 - 서울형 자전거도로 설치 및 유지관리 매뉴얼(서울시, 2016.) 기준 적용 - 각종 참고자료는 서울시 홈페이지(보도블록 자료실)에서 검색 가능 ∙ 홈페이지 주소 : http://news.seoul.go.kr/traffic/block_Collection
참고	- 점자블록 설치 유형도