설계 검토의견(보도포장분야)

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

문서요청번호			역사도심재생과-4956			담당자	이기명	요청일자		`18. 4.23.
사업명		3.1운동 기념 시민공간 조성
공사 내용		사업 개요		- 위치 : 종로구 삼일대로 (안국역~종로2가) - 규모 : 보도포장 40a, 시설안내표지 7개소, 거점공간조성 7개소 등
		사업 기간		2016. 1. ~ 2019. 12.
		발주자
		용역사		HLD
검토요청사항				보도포장 설계도서 지도점검
설계도서 검토내용
연번	구분				검 토 사 항				참고자료
1	설계도면				•L형 측구 표준횡단면도 - 경계석 모따기(R10) 표기 - L형측구 콘크리트 강도 표기 → 24Mpa - 경계석 후면 기초콘크리트 단면변경 50mm → 100mm(도면) - 급경사형 경계석 자재 사용 표기 - 블록, 경계석 및 점자블록 미끄럼저항기준 표기 · 종·횡단경사 및 낮춤구간 미끄럼저항기준 고려 - 점자블록 재질 및 규격 표기 (색상포함) (해당도면 : L04-203, 226)				•서울시 「보도공사 설계시공 매뉴얼」 (P.44~45) •도로 L형측구 품질 향상 방안 (‘14.6.)
2					•보도포장상세도 - 종방향 선형블록 마감부 점형블록 → 선형블록 (유도블록B →유도블록A) (해당도면 : L04-101~109)				•보도 턱낮춤 및 점자블록 설치기준 개선계획(’15.4.) •서울시 「보도공사 설계시공 매뉴얼」 (P.72)
3					•보도포장상세도 - 볼라드 설치시 도면에 표시 및 보행방향이전 30cm 이격 후 점형블록 1매 설치 (적정)				•보도 턱낮춤 및 점자블록 설치기준 개선계획(‘15.4.)
4					•보도공사 실명제 위치도 - 시공사가 바뀌지 않는 경우, 향후 이어질 공사가 완료된 이후 최종 공사구간 시·종점부에 설치 - 설치 위치 및 규격은 매뉴얼 참조 (도면 보완)				•서울시 「보도공사 설계시공 매뉴얼」 (P.63)
5	기타				•기존 연속형(선형)점자블록이 시공되었던 구간은 반드시 재설치하기 바람.				•시각장애인 주요이용시설 주변 점자블록 정비시 준수사항 안내 (보도환경개선과-5632, ‘17.4.25)
6					•각종 시설물 주변 및 가장자리 정밀시공 철저 (조각블록 사용 기준 준수 등)				•서울시 「보도공사 설계시공 매뉴얼」
7					•투수블록 자재 선정 시 투수지속성 검증시험 성적 3등급 이상 자재 사용
8					•보도포장 전문교육이수자 공사배치 •보도상 설치예정인 조화맨홀(디자인맨홀) 설치 지양 → 일반 주철맨홀 설치 권장
행정 사항	- 사업 기간 중 현장지도점검을 받을 수 있도록 조치하시기 바람 (보도관련 공사 설계 및 현장 지도점검 의무화 세부 시행계획, 행정2부시장 방침 제411호) - 기존 연속형(선형)점자블록이 시공되었던 구간은 반드시 재설치하기 바람 (시간장애인 주요이용시설 주변 점자블록 정비시 준수사항 안내, 보도환경개선과-5632, ‘17.4.25) - 각종 참고자료는 서울시 홈페이지(보도블록 자료실)에서 검색 가능 ∙ 홈페이지 주소 : http://safe.seoul.go.kr/specifications?pageno=1