설계 검토의견(보도포장분야)

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

문서요청번호			토목과-7793			담당자	인대수	요청일자		`19. 5. 27.
사업명		상계로 확장공사(장기계속공사)
공사 내용		사업 개요		- 위치 : 노원구 상계동 111-549 ~ 37-3 - 규모 : 보도포장 3,237㎡, 경계석 및 측구설치 1,189m
		사업 기간		2016. 11. 25. ~ 2019. 10월
		발주자		노원구청 토목과
		용역사		㈜이노블록
검토요청사항				보도포장 설계도서 지도점검
설계도서 검토내용
연번	구분				검 토 사 항				참고자료
1	설계도면				• 보차도 경계석 기초 콘크리트 포장단면 변경 (뒷채움기초) B,H = 5㎝ → 10㎝				•도로연석(보차도경계석)품질향상 방안(’18.4.)
2					•실명제 표지판 설치 추가 - 사업대상지 양방향 시·종점 각 1매씩 설치				•서울시 「보도공사 설계시공 매뉴얼」
3					•포장 구조물 일반도 추가 (재료품질 명기) - 턱낮춤, 점자블록, 점자블록 교차 등 - 서울형 보도포장 미끄럼 저항기준(BPN) 표기				•서울시 「보도공사 설계시공 매뉴얼」
4					•포장구조물 단위수량 표기
5					•보도폭 변화구간 및 표준구간 시공상세도 작성
6					•보도 상 구조물(맨홀, 수목보호대)주변 시공상세도 작성
7	시방서				•시방서 제출				•서울시 전문시방서
8	기타				•보도공사 Closing 11 준수				•보도블록 10계명
9					•보도 횡단구배 2% 준수(최대 4%)				•서울시 「보도공사 설계시공 매뉴얼」
10					•횡단보도 주변 보도정비시 주변 맨홀과 보도높이 단차없이 시공				•서울시 「보도공사 설계시공 매뉴얼」

설계도서 검토내용
연번	구분	검 토 사 항				참고자료
11	기타	•차량진출입로 포장이 있을 경우 경사로는 주변 보도블록 색상과 구별 설치하고, 지그재그 패턴으로 설치 검토				•서울시 「보도공사 설계시공 매뉴얼」부록2, 63P
12		•시각장애인용 음향신호기 (설치 예정포함)전면 30cm 이격하여 (점형)점자블록 2매 표기 - 볼라드는 1매 설치				•보도턱 낮춤 및 점자블록 설치기준 개선(‘15.4)
13		•점자블록(점형, 선형) 설치시 횡단보행 방향과 방향 일치				•보행약자를 위한 보도환경 개선대책(‘15.11)
14		•공사중 보행안전시설 및 보행안전도우미 배치 준수, 보도포장 전문교육이수자 공사배치				•보행안전도우미 배치기준 개선계획(‘15.3)
15		•보도 가장자리 포장공사시 조각블록이 발생하지 않도록 유의하여 시공				•서울시 「보도공사 설계시공 매뉴얼」
16		•기존 연속 (선형)점자블록이 있을 경우 금회 공사시 재설치				•「시각장애인 주요이용시설 주변 점자블록 정비시 준수사항 안내」(보도환경개선과-5632, 2017.4.)
17		•횡단보도 구간내 빗물받이 이설 등 정비 검토				•보도턱 낮춤 및 점자블록 설치기준 개선(‘15.4)
18		•투수블록 포장 시 투수성 시험성적 확인절차 준수를 위한 품질시험비 반영
행정 사항	- 사업 기간 중 현장지도점검을 받을 수 있도록 조치하시기 바람 (보도관련 공사 설계 및 현장 지도점검 의무화 세부 시행계획, 행정2부시장 방침 제411호) - 각종 참고자료는 서울시 홈페이지(보도블록 자료실)에서 검색 가능 ∙ 홈페이지 주소 : http://news.seoul.go.kr/traffic/specifications#list/1
참고	- 점자블록 설치 유형도