설계 검토의견(보도포장분야)

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

문서요청번호			도시재생과-15176			담당자	남원오	요청일자		`19. 11. 6. 설계도면 접수 : 11. 18.
사업명		상계4구역 주택재개발 정비사업
공사 내용		사업 개요		- 위치 : 노원구 상계동 172-2~140-257(상계로), 172-2~138-171(수락산로) - 규모 : 보도(B=2~3m, L=613m, A=19a) 및 자전거도로(B=2m, L=341m, A=6.7a) 정비
		사업 기간		~ 2019. 11월 ※보도공사 통제기간 준수 (’19. 12. 1. ~ ‘20. 2. 29.)
		발주자		상계4구역 주택재개발정비사업조합
		용역사		㈜대교컨설턴트
검토요청사항				보도포장 설계도서 지도점검
설계도서 검토내용
연번	구분				검 토 사 항				참고자료
1	설계도면				•도면 보완 - 투수블록 포장단면도, 낮춤 경계석 라운딩=0, 서울형 보도포장 미끄럼 저항기준(BPN) 상세도 표기 (도면번호 : 208) - 횡단보도 주변 (선형)점자블록 설치기준 반영 (도면명 : 포장계획 확대평면도)				•서울시 「보도공사 설계시공 매뉴얼」
2					•보도공사 실명제 표지판 설치위치 조정 - 공사 시종점 설치				•서울시 「보도공사 설계시공 매뉴얼」
3					•포장계획 상세평면도 내 조각블록 발생되지 않도록 패턴 조정 및 일람표 작성				•서울시 「보도공사 설계시공 매뉴얼」
4					•횡단보도 주변 자전거도로 및 식수대 이격거리 조정 검토				•협의부서 : 자전거도로 관련부서 예시)
5	시방서				•시방서 추가 - 프리케스트 콘크리트 경계 블록				•서울시 전문시방서 (SMCS 44503505)
6	기타				•보도공사 Closing 11 준수 - 보도공사 통제기간 : 12월 ~ 익년 2월				•보도블록 10계명
7					•보도 횡단구배 2% 준수(최대 4%)				•서울시 「보도공사 설계시공 매뉴얼」
8					•차량진출입로 포장이 있을 경우 경사로는 주변 보도블록 색상과 구별 설치하고, 지그재그 패턴으로 설치				•서울시 「보도공사 설계시공 매뉴얼」부록2, 63P

설계도서 검토내용
연번	구분	검 토 사 항				참고자료
9	기타	•시각장애인용 음향신호기 (설치 예정포함)전면 30cm 이격하여 (점형)점자블록 2매 표기 - 볼라드는 1매 설치				•보도턱 낮춤 및 점자블록 설치기준 개선(‘15.4)
10		•점자블록(점형, 선형) 설치 시 횡단보행 방향과 방향 일치				•보행약자를 위한 보도환경 개선대책(‘15.11)
11		•공사중 보행안전시설 및 보행안전도우미 배치 준수, 보도포장 전문교육이수자 공사배치				•보행안전도우미 배치기준 개선계획(‘15.3)
12		•보도 가장자리 포장공사시 조각블록이 발생하지 않도록 유의하여 시공				•서울시 「보도공사 설계시공 매뉴얼」
13		•기존 연속 (선형)점자블록이 있을 경우 금회 공사시 재설치				•「시각장애인 주요이용시설 주변 점자블록 정비시 준수사항 안내」(보행정책과-724, 2019.8.9.)
14		•횡단보도 구간내 빗물받이 이설 등 그레이팅 정비				•보도턱 낮춤 및 점자블록 설치기준 개선(‘15.4)
15		•투수블록 포장 시 투수성 시험성적 확인절차 준수를 위한 품질시험비 반영				•2019년 보도 보도공사장 점검 및 관리계획(보행정책과-349, 2019. 1.), 보도공사 공정별 체크리스트
16		•줄눈모래 포설 후 마무리(다짐, 청소 등)정리 철저				•서울시 보도공사 전문시방서
행정 사항	- 사업구간의 대규모 변경 등 사업 변경사항 발생 시 설계지도점검 재의뢰 - 서울형 자전거도로 설치 및 유지관리 매뉴얼(서울시, 2016.) 기준 적용 - 각종 참고자료는 서울시 홈페이지(보도블록 자료실)에서 검색 가능 ∙ 홈페이지 주소 : http://news.seoul.go.kr/traffic/block_Collection
참고	- 점자블록 설치 유형도