설계 검토의견(보도포장분야)

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

문서요청번호			광화문추진단 - 9583			담당자	진철웅	요청일자		2020. 10. 30.
사업명		새로운 광화문광장 조성 사업
공사 내용		사업 개요		- 위치 : 종로구 세종로 1-67, 68일대 - 규모 : 광화문광장 및 세종대로 서측도로 일대, 면적 34,600㎡
		용역 기간		2019. 3. 22~2020.12.22
		발주자		광화문광장추진단
		용역사		CA조경기술사무소, ㈜유신, ㈜선인터라인건축사사무소
검토요청사항				기본 및 실시설계(보도포장 설계도서 지도점검)
설계도서 검토내용
연번	구분				검 토 사 항				참고자료
1	일반				•보도굴착 통제기간 준수 (통제기간 : 당해년도 12월~익년 2월)				•보도블록 10계명
2
3	설계도면				•도면 작성(추가) - 보도와 차도간 높이를 확인할 수 있는 고원식 횡단보도 표준도 - 버스승차대 주변 점자블록 설치도 - 보도포장 상세도(가각부, 맨홀 등 각종시설물 주변 등) - 공사중 보행자 안전시설 설치계획도 - 보도공사 실명제 표지판 설치계획 반영 - 횡단보도 턱낮춤 설치상세도(전체턱낮춤, 단차)				•보도설치 및 관리지침(국토부) •서울시 「보도공사 설계시공 매뉴얼」 •보행약자를 위한 보도환경 개선대책(‘15.11) •보도턱 낮춤 및 점자블록 설치기준 개선(‘15.4) •횡단보도 진출입로 장애인 안전시설 정비관련 안내(’20.2.)
					•도면 보완 - 도로시설물 상세도 ▸ 보차도경계석 뒷채움변경(각 5→10cm), 측구 재료기준(24Mpa) 및 모따기(10~30R) 등 - 서울형 보도미끄럼 저항기준 표기(블록, 연석) - 점자블록 설치상세도 보완(횡단보도 전폭 설치, 점자블록 방향, 점자블록 유도선 설치, 보차도 경계석과의 거리 등)				•서울시 「보도공사 설계시공 매뉴얼」 •도로연석(보차도경계석)품질향상 방안(’18.4.) (참고)
4

설계도서 검토내용
연번	구분	검 토 사 항				참고자료
5	시방서	•시방서 제출 - 서울시 전문시방서 적용 (프리캐스트 콘크리트 경계블록, 인터로킹, 공사장 안전펜스, 보행안전도우미, 임시보행로 등)				•서울시 전문시방서 (市 홈페이지 – 분야별정보(주택) - 자료실 – 전문시방서)
6	기타	•보도 횡단구배 2% 준수(최대 4%)				•서울시 「보도공사 설계시공 매뉴얼」
7		•시각장애인용 음향신호기 (설치 예정포함)전면 30cm 이격하여 (점형)점자블록 2매 표기 - 볼라드는 30cm 전면1매 설치				•보도턱 낮춤 및 점자블록 설치기준 개선(‘15.4)
8		•점자블록(점형, 선형) 설치 시 횡단보행 방향과 방향 일치				•보행약자를 위한 보도환경 개선대책(‘15.11)
9		•공사 중 보행안전시설 및 보행안전도우미 배치 준수, 보도포장 전문교육이수자 공사배치				•보행안전도우미 배치기준 개선계획(‘15.3)
10		•공사용 간판 문구는 다국어 표기				•서울시 「보도공사 설계시공 매뉴얼」
11		•횡단보도 구간내 빗물받이 이설하고, 부득이한 경우 폭이좁은 그레이팅 으로 정비				•서울시 「보도공사 설계시공 매뉴얼」
12		•사업대상지와 시·종점 주변 포장재간 조각블록 발생 최소화				•서울시 「보도공사 설계시공 매뉴얼」
13		•줄눈모래 포설 후 마무리(다짐, 청소 등)정리 철저				•서울시 보도공사 전문시방서
14
15		•공사착수 전 서울시 보도포장 시스템에 공사정보 입력 및 관리
행정 사항	- 사업구간의 대규모 변경 등 사업 변경사항 발생 시 설계지도점검 재의뢰 - 서울형 자전거도로 설치 및 유지관리 매뉴얼(서울시, 2016.) 기준 적용 - 각종 참고자료는 서울시 홈페이지(보도블록 자료실)에서 검색 가능 ∙ 홈페이지 주소 : http://news.seoul.go.kr/traffic/block_Collection
참고	- 점자블록 설치 유형도