설계 검토의견(보도포장분야)

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

문서요청번호			마포구 주택과-2819			담당자	백혜영	요청일자		`20. 1. 21. 도면 접수 : ’20. 1. 31.
사업명		서교동 청년주택 건설공사
공사 내용		사업 개요		- 위치 : 마포구 서교동 395-43번지(합정역 주변) - 규모 : 지하철 환기구(1개소) 및 변전실 환기구(1개소)이설, 보도 및 자전거도로 재포장 (총 2개 노선, 연장 101m(재료분리석 기준)), 고원식 횡단보도 설치 등
		사업 기간		~ 2020. 2.
		발주자		마포구청
		용역사		홍문종합건설주식회사
검토요청사항				보도포장 설계도서 지도점검
설계도서 검토내용
연번	구분				검 토 사 항				참고자료
1	설계도면				•도면 작성(추가) - 노선별 표준횡단면도 (도로폭원, 경사도 등) - 점자블록 교차상세도 - 횡단보도 주변 턱낮춤(단차) 및 점자블록 설치상세도 - 노선별 보도폭원 변화구간 마감부 블록포장 표준도(조각블록 조정) - 보도공사 실명제 표지판 상세도				•서울시 「보도공사 설계시공 매뉴얼」 •보행약자를 위한 보도환경 개선대책(‘15.11) •보도턱 낮춤 및 점자블록 설치기준 개선(‘15.4)
2					•도면 보완 - 포장계획평면도내 횡단보도 주변 볼라드, 점자블록 등 시설물 설치기준 적용 - 보도공사 실명제 표지판 설치계획 반영 - 차량진출입로 포장단면 일원화(험프식 횡단보도 포장단면도와 포장구조물 상세도간 단면도 상이)
3					•포장구조물 상세도 보완 - 점자블록 규격, 재료·미끄럼 기준 표기(서울형 미끄럼 저항기준 준수) - 측구 기초 하부비닐 설치 - 측구 콘크리트 강도 기준 보완(24Mpa) - 투수블록 포장 단면도 - 서울형 보도포장 미끄럼저항 기준 명기
4	시방서				•시방서 제출 - 보도공사에 수반되는 토목공종에 대한 시방서 제출				•서울시 전문시방서

설계도서 검토내용
연번	구분	검 토 사 항				참고자료
5	기타	•보도 횡단구배 2% 준수(최대 4%)				•서울시 「보도공사 설계시공 매뉴얼」
6		•시각장애인용 음향신호기 (설치 예정포함)전면 30cm 이격하여 (점형)점자블록 2매 표기 - 볼라드는 30cm 전면1매 설치				•보도턱 낮춤 및 점자블록 설치기준 개선(‘15.4)
7		•점자블록(점형, 선형) 설치 시 횡단보행 방향과 방향 일치				•보행약자를 위한 보도환경 개선대책(‘15.11)
8		•공사중 보행안전시설 및 보행안전도우미 배치 준수, 보도포장 전문교육이수자 공사배치				•보행안전도우미 배치기준 개선계획(‘15.3)
9		•기존 연속 (선형)점자블록이 있을 경우 금회 공사시 재설치				•「시각장애인 주요이용시설 주변 점자블록 정비시 준수사항 안내」(보행정책과-724, 2019.8.9.)
10		•횡단보도 구간내 빗물받이 이설 등 그레이팅 정비				•보도턱 낮춤 및 점자블록 설치기준 개선(‘15.4)
11		•투수블록 포장 시 투수성 시험성적 확인절차 준수를 위한 품질시험비 반영				•2019년 보도 보도공사장 점검 및 관리계획(보행정책과-349, 2019. 1.), 보도공사 공정별 체크리스트
12		•줄눈모래 포설 후 마무리(다짐, 청소 등)정리 철저				•서울시 보도공사 전문시방서
행정 사항	- 사업구간의 대규모 변경 등 사업 변경사항 발생 시 설계지도점검 재의뢰 - 서울형 자전거도로 설치 및 유지관리 매뉴얼(서울시, 2016.) 기준 적용 - 각종 참고자료는 서울시 홈페이지(보도블록 자료실)에서 검색 가능 ∙ 홈페이지 주소 : http://news.seoul.go.kr/traffic/block_Collection
참고	- 점자블록 설치 유형도