설계 검토의견(보도포장분야)

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

문서요청번호			도심재생과-941			담당자	서상혁	요청일자		’19. 1. 28
사업명		서소문구역 제5지구 도시환경정비사업
공사 내용		사업 개요		- 위치 : 중구 서소문동 85-3번지 일대 - 규모 : 보도포장 등
		사업 기간		2016. 12. ~ 2019. 5.
		발주자		㈜생보부동산신탁
		용역사		해안건축(토목설계: ㈜대교컨설턴트)
검토요청사항				보도포장 설계도서 지도점검
설계도서 검토내용
연번	구분				검 토 사 항				참고자료
1	설계도면				- 포장단면상세도 · 블록, 경계석 및 점자블록 미끄럼저항기준 표기 - 보차도경계석 뒷채움 기초 T=5cm⇒T=10cm (해당도면 : C00-202,203) - 시각장애인용유도점자블록 예시도 · 경계석 낮춤시공 도면 수치 작성 (해당도면 : C00-207) · 횡단보도 폭과 동일하게 점자블록 설치 반영 (해당도면 : C00-207) - 시공상세도 제출(가각부 및 변단면 등)				•서울시 「보도공사 설계시공 매뉴얼」 (P.27, 44~45) •도로 L형측구 품질 향상 방안 (‘14.6.) •도로 연석(보차도경계석) 품질 향상 방안 (‘18.4.)
2	기타				- 기존 연속형(선형)점자블록이 시공되었던 구간은 반드시 재설치하기 바람.				•시각장애인 주요이용시설 주변 점자블록 정비시 준수사항 안내 (보도환경개선과-5632, ‘17.4.25)
3					- 각종 시설물 주변 및 가장자리 정밀시공 철저 (마감블록 사용 기준 준수 등) - 횡단보도 앞에 빗물받이 설치 금지 - 볼라드 설치시 30cm 전면에 (점형)점자블록 1매 설치				•서울시 「보도공사 설계시공 매뉴얼」

연번	구분	검 토 사 항	참고자료
4		•투수블록 자재 선정 시 투수지속성 검증시험 성적 3등급 이상 자재 사용
5	기타	- 보도포장 전문교육이수자 공사배치 - 보행안전도우미 설치 도면 작성 - 보도 Closing11 이행 철저
행정 사항	- 사업 기간 중 현장지도점검을 받을 수 있도록 조치하시기 바람 (보도관련 공사 설계 및 현장 지도점검 의무화 세부 시행계획, 행정2부시장 방침 제411호) - 각종 참고자료는 서울시 홈페이지(보도블록 자료실)에서 검색 가능 ∙ 홈페이지 주소 :http://news.seoul.go.kr/traffic/specifications#view/55