설계 검토의견(보도포장분야)

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

문서요청번호			서울주택도시공사 도시설계부-580			담당자	김유진	요청일자		’19. 2. 25.
사업명		서울내곡 공공주택지구 지구 외 도로건설공사
공사 내용		사업 개요		- 위치 : 서초구 양재동, 신원동, 원지동, 염곡동 일원 - 규모 : 6개 노선 신설 및 확장(L=2.5km), 교량 6개소 설치
		사업 기간		2019. 2. ~ 2021. 3.
		발주자		서울주택도시공사
		용역사		㈜건화
검토요청사항				보도포장 설계도서 지도점검
설계도서 검토내용
연번	구분				검 토 사 항				참고자료
1	설계도면				- 보차도경계석 기초콘크리트 포장단면 변경 (뒷채움 기초) T=5cm → T=10cm (해당도면 : C-004,007)				•도로 연석(보차도경계석) 품질 향상 방안(‘18.4.)
					- 서울형 보도포장 미끄럼 저항기준(BPN) 준수 및 도면상 표기(해당도면 : C-004,005)				•서울시「보도공사 설계시공 매뉴얼」
					- 시각 장애인용 음향신호기(설치 예정 포함) 전면 30cm 이격하여 (점형)점자블록 2매 표기 (해당도면 : C-006)				•보도 턱 낮춤 및 점자블록 설치기준 개선계획(‘15.4.)
					- 보도공사 실명제 표지판 설치계획 반영(도면작성 등)				•서울시「보도공사 설계시공 매뉴얼」
2	시방서				- 제출된 토목 시방서 중 보도블록 분야는 최신 전문시방서로 보완				•서울특별시 전문시방서(SMCS) 코드집(도로공사) 중 보도분야 참조

연번	구분	검 토 사 항	참고자료
3	공통사항	- 각종 시설물 주변 및 가장자리 정밀시공 철저 (마감블록 사용 기준 준수 등) - 보도 가장자리 포장공사시 조각블록 발생 유의 시공 - 횡단보도 앞에 빗물받이 설치 금지 - 볼라드 설치시 30cm 전면에 (점형)점자블록 1매 설치 - 보도 횡단구배 2% 준수(최대 4%)	•서울시「보도공사 설계시공 매뉴얼」
		- 투수블록 포장시 포장자재등급(3등급)·줄눈 및 투수기층 입도 등 관련기준 적용	•투수블록 성능유지를 위한 세부추진계획(‘18.2.)
4	기타	- 보도포장 전문교육이수자 공사배치 - 보행안전도우미 설치 도면 작성 - 보도 Closing11 이행 철저	•「보도블록 10계명」
행정 사항	- 당해 보도공사의 정밀시공 및 관련 시방서 준수여부 등 현장 지도점검은 공사 중 관할 자치구 도로관리부서에 의뢰하여 지도점검을 받을것 - 각종 참고자료는 서울시 홈페이지(보도블록 자료실)에서 검색 활용 ∙ 홈페이지 주소 : http://news.seoul.go.kr/traffic/specifications#list/1