설계 검토의견(보도포장분야)

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

문서요청번호			영등포구 도로과–3296				담당자	권경우	요청일자		`20. 2. 25.
사업명		신길로 보도 정비공사 외 1건
공사 내용		사업 개요		신길로		- 위치 : 신기로 158 ~ 신길로 204 - 규모 : 보도포장 16.5a, 측구정비 474m
				디지털로		- 위치 : 디지털로 391 ~ 디지털로 427 - 규모 : 보도포장 15.8a, 측구정비 584m
		사업 기간		2020. 4. ~ 2020. 9.
		발주자		영등포구청 도로과
		용역사		자체설계
검토요청사항				보도포장 설계도서 지도점검
설계도서 검토내용
연번	구분				검 토 사 항					참고자료
1	설계도면				•보도포장 투수블록 검토					•서울시 물순환 회복 및 저영향 개발 기본조례 제11조 제1항 제38호
					•도면 작성(추가) - 버스승차대 주변 점자블록 설치 표준도 - 보도공사 실명제표지판 설치 ‣대상 : 연장 100m 이상인 모든 보도공사					•서울시 「보도공사 설계시공 매뉴얼」 - 버스정류장 (보도폭원이 넓은 경우) (보도폭원이 좁은 경우) - 실명제 표지판 시점부 종점부 에 설치
2					•도면 보완 - 도면명 : 포장단면 상세도 ‣보도상 차량진출입로 포장단면 보완 및 경사부 유색 포장재 적용 ‣진출입로 전후(보행자) 유효보도폭 만큼 점형블록(1줄) 설치 ‣보차도 경계석 기초 콘크리트 포장단면 변경 (뒷채움기초) B,H = 5㎝ → 10㎝ ‣콘크리트블록 및 점자블록 규격 표기 : 미끄럼 저항기준, 강도, 색상					•보도횡단차량 출입시설 허가처리지침 (참고) •도로연석(보차도경계석)품질향상 방안(’18.4.) •서울시 「보도공사 설계시공 매뉴얼」

설계도서 검토내용
연번	구분	검 토 사 항				참고자료
3	시방서	•시방서 보완 - 개정된 시방서 적용 (프리캐스트 콘크리트 경계블록, 인터로킹, 공사장 안전펜스, 보행안전도우미, 임시보행로 등)				•서울시 전문시방서 (市 홈페이지 – 분야별정보(주택) - 자료실 – 전문시방서)
4	기타	•보도공사 실명제 표지판 설치				•서울시 「보도공사 설계시공 매뉴얼」 (대상 : 100m 이상 현장)
5		•보도 횡단구배 2% 준수(최대 4%)				•서울시 「보도공사 설계시공 매뉴얼」
6		•시각장애인용 음향신호기 (설치 예정포함)전면 30cm 이격하여 (점형)점자블록 2매 표기 - 볼라드는 30cm 전면1매 설치				•보도턱 낮춤 및 점자블록 설치기준 개선(‘15.4)
7		•점자블록(점형, 선형) 설치 시 횡단보행 방향과 방향 일치				•보행약자를 위한 보도환경 개선대책(‘15.11)
8		•공사 중 보행안전시설 및 보행안전도우미 배치 준수, 보도포장 전문교육이수자 공사배치				•보행안전도우미 배치기준 개선계획(‘15.3)
9		•공사용 간판 문구는 다국어 표기				•서울시 「보도공사 설계시공 매뉴얼」
10		•횡단보도 구간내 빗물받이 이설 및 그레이팅(폭이좁은) 정비				•보도턱 낮춤 및 점자블록 설치기준 개선(‘15.4)
11		•사업대상지와 시·종점 주변 포장재간 조각블록 발생 최소화				•서울시 「보도공사 설계시공 매뉴얼」
12		•줄눈모래 포설 후 마무리(다짐, 청소 등)정리 철저(줄눈모래 간격 2~3㎜)				•서울시 보도공사 전문시방서
13		- 공사착수 전 서울시 보도포장 시스템에 공사정보 입력 및 관리(3월 중 시스템 운영예정)
행정 사항	- 사업구간의 대규모 변경 등 사업 변경사항 발생 시 설계지도점검 재의뢰 - 각종 참고자료는 서울시 홈페이지(보도블록 자료실)에서 검색 가능 ∙ 홈페이지 주소 : http://news.seoul.go.kr/traffic/block_Collection
참고	- 점자블록 설치 유형도