설계 검토의견(보도포장분야)

문서요청번호			컴팩트시티기획부-225호			담당자	황하경	요청일자	2022. 4. 6.
사업명		신내4 신내역로 우회전차로 신설공사
공사 내용		개요		- 위치: 신내동 63-7 일원 - 내용: 우회전차로 신설에 따른 보도정비
		기간		착공일로부터 6개월
		시행		서울주택도시공사 컴팩트시티기획부
		설계		㈜포스코에이엔씨건축사사무소 외 3개사
검토요청사항				보도포장분야 설계도서 지도점검
설계도서 검토내용
연번	구분				검 토 사 항			참고자료
1	설계도면				•도면보완 - 보도공사 실명제 표지판 상세도 추가			•서울시「보도공사 설계시공 매뉴얼」Ver2.0 •서울시「보도공사 상세설계 표준도」
2	시방서				•시방서 보완 - 의견 없음			•서울시 홈페이지→분야별정보(주택)→자료실→전문시방서(도로공사)
3	기타				•보도 횡단구배 2% 준수(최대 4%)
4					•포장 시 보도와 차도 경계구간 경계석 턱 높이차 준수 - 횡단보도 0㎝, 차량 진출입로 1~3㎝
5					•횡단보도 구간내 빗물받이 설치 지양(이설 또는 부득이한 경우 폭이 좁은 그레이팅으로 정비)
6					•사업대상지와 시·종점 주변의 포장재와의 조각블록 발생 최소화
7					•점자블록(점형, 선형) 설치 시 횡단보행 방향과 방향을 일치하도록 준수			•보행약자를 위한 보도환경 개선대책(’15.11)
8					•공사 중 보행안전시설 및 보행안전도우미 배치 •보도포장 전문교육이수자 공사인력 배치			•보행안전도우미 배치기준 개선계획(’15.3)
9					•공사용 간판 문구는 다국어 표기			•서울시「보도공사 설계시공 매뉴얼」Ver2.0
10					•투수블록 포장의 경우 투수성 시험성적 확인절차 준수를 위한 품질시험비 반영
11					•줄눈모래 포설 후 다짐, 청소 등 마무리 철저
12					•착공 전 서울시 보도포장 시스템에 공사정보 입력 •보도공사 10계명 이행서약서 작성
행정 사항	- 사업구간의 대규모 변경 등 사업 변경사항 발생 시 설계지도점검 재의뢰 - 각종 참고자료는 서울시 홈페이지(보도블록 자료실)에서 검색 가능 ∙ 홈페이지 주소 : http://news.seoul.go.kr/traffic/block_Collection