설계 검토의견(보도포장분야)

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

문서요청번호		동작구 주택과-5026호		담당자	김진	요청일자	’19. 2. 15.
사업명	신대방동 주택건설사업 도로개설공사(동작트인시아)
공사 내용	사업 개요		- 위치 : 동작구 신대방동 355-30번지 일원 - 규모 : 보도정비 L=488m, 투수블록포장 1,074㎡
	사업 기간		2019. 3. ~ 2022. 4.
	발주자		동작트인시아 지역주택조합
	용역사		㈜다한이앤씨
검토요청사항			보도포장 설계도서 지도점검

설계도서 검토내용
연번	구분	검 토 사 항	참고자료
1	설계도면	- 서울형 보도포장 미끄럼 저항기준(BPN) 준수 및 도면상 표기(해당도면 : C-003)	•서울시「보도공사 설계시공 매뉴얼」
2	공통사항	- 각종 시설물 주변 및 가장자리 정밀시공 철저 (마감블록 사용 기준 준수 등) - 보도 가장자리 포장공사시 조각블록 발생 유의 시공 - 횡단보도 앞에 빗물받이 설치 금지 - 볼라드 설치시 30cm 전면에 (점형)점자블록 1매 설치 - 보도 횡단구배 2% 준수(최대 4%)	•서울시「보도공사 설계시공 매뉴얼」
		- 시각 장애인용 음향신호기(설치 예정 포함) 전면 30cm 이격하여 (점형)점자블록 2매 표기	•보도 턱 낮춤 및 점자블록 설치기준 개선계획(‘15.4.)
		- 투수블록 포장시 포장자재등급(3등급)·줄눈 및 투수기층 입도 등 관련기준 적용	•투수블록 성능유지를 위한 세부추진계획(‘18.2.)
3	기타	- 보도포장 전문교육이수자 공사배치 - 보행안전도우미 설치 도면 작성 - 보도 Closing11 이행 철저	•「보도블록 10계명」
행정 사항	- 당해 보도공사의 정밀시공 및 관련 시방서 준수여부 등 현장 지도점검은 공사 중 관할 자치구 도로관리부서에 의뢰하여 지도점검을 받을것 - 각종 참고자료는 서울시 홈페이지(보도블록 자료실)에서 검색 활용 ∙ 홈페이지 주소 : http://news.seoul.go.kr/traffic/specifications#list/1