설계 검토의견(보도포장분야)

문서요청번호			도시기반시설본부 방재시설부-13744			담당자	이시연		요청일자	2021. 10. 29.
사업명	신상도 지하차도 확장공사
공사 내용	사업 개요			- 위 치 : 동작구 상도동 159-207번지 일대 - 규 모 : 도로확장 324m
	사업 기간			2007 .12. ~ 2021. 12.
	발주자			도시기반시설본부
	용역사			㈜유신
검토요청사항				보도포장 설계도서 지도점검
설계도서 검토내용
연번		구분			검 토 사 항			참고자료
1		공통			• 동절기(’21.12.1. ~ ’22.2.28.) 보도공사 금지			• 보도블록 10계명(보도공사 Closing 11)
					• 횡단보도 턱낮춤 구간 내 지장물(가로등, 가로수, 빗물받이 등) 설치 불가			• 보도 턱낮춤 및 점자블록 설치기준 개선(2015.4.)
					• 의무설치 대상시설(공원, 문화 및 집회시설 등)부터 인근 교통시설(버스정류장, 지하철 출입구)까지 연속적 선형블록 설치			• 장애인등편의법 제8조
					• 보도 유효 폭 2m 이상 확보			• 도로의 구조시설 기준에 관한 규칙 제16조
					• 보도 횡단구배 2% 준수(최대 4%)			•「보도공사 설계시공 매뉴얼ver2.0」
2		도면검토			• 투수성 포장단면 검토			• 서울시 물순환 회복 및 저영향 개발 기본조례 제11조 제1항 제38
3		추가작성			• 서울형 보도포장 미끄럼저항기준 적용 • 교통처리계획도 보행안전도우미 배치 • 보도포장단면상세도

설계도서 검토내용
연번	구분	검 토 사 항	참고자료
4	시방서	• 시방서 보완 - 해당없음	•서울시 전문시방서 (市 홈페이지 – 분야별정보(주택) - 자료실 – 전문시방서)
5	기 타	•시각장애인용 음향신호기 전면 30cm 이격하여 (점형)점자블록 2매 표기 - 볼라드는 30cm 전면1매 설치	•보도턱 낮춤 및 점자블록 설치기준 개선(’15.4)
		•공사 중 보행안전시설 및 보행안전도우미 배치 준수, 보도포장 전문교육이수자 공사배치	•보행안전도우미 배치기준 개선계획(’15.3)
		•공사용 간판 문구는 다국어 표기	•서울시「보도공사 설계시공 매뉴얼ver2.0」
		•횡단보도 구간 내 빗물받이 이설 및 그레이팅(폭이좁은) 정비	•보도턱 낮춤 및 점자블록 설치기준 개선(’15.4)
		•사업대상지와 시·종점 주변 포장재간 조각블록 발생 최소화	•서울시「보도공사 설계시공 매뉴얼ver2.0」
		•줄눈모래 포설 후 마무리(다짐, 청소 등)정리 철저	•서울시 보도공사 전문시방서
행정 사항	- 사업구간의 대규모 변경 등 사업 변경사항 발생 시 설계지도점검 재의뢰 - 서울형 자전거도로 설치 및 유지관리 매뉴얼(서울시, 2016.) 기준 적용 - 각종 참고자료는 서울시 홈페이지(보도블록 자료실)에서 검색 가능 ∙ 홈페이지 주소 : http://news.seoul.go.kr/traffic/block_Collection