설계 검토의견(보도포장분야)

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

문서요청번호			도로과-1860호			담당자	서 희	요청일자		`21. 2. 9.
사업명		안양천로, 목동중앙로 보행환경 개선공사
공사 내용		사업 개요		- 위치 : 안양천로 884(오목교역)~739(양천해누리공원) 등 2개소 목동중앙로 목동 900-2(신목동역)~847-2(정목초교) - 내용 : 보도블록 포장 128a, 경계석 및 측구설치 5,129m
		사업 기간		2021. 3. ~ 2021. 12.
		발주자		양천구청
		용역사		자체설계
검토요청사항				보도포장 설계도서 지도점검
설계도서 검토내용
연번	구분				검 토 사 항				참고자료
1	일반				•보도공사 설계 시공 매뉴얼(ver 2.0) 및 보도공사 상세 설계 표준도 준수				•서울시 자료실 서울시 홈페이지→분야별정보→교통→자료실→보도블록 자료실
2					•보도굴착 통제기간 준수 (통제기간 : 당해년도 12월~익년 2월)				•보도블록 10계명
3	설계도면				•도면 하단 주기표 변경 필요 - 본 도면은 보도공사를 위한 참고용 도면으로 공사발주시 발주기관 명 변경 등 자치구 여건에 맞추어 변경필요
5	시방서				•시방서 - 특이사항 없음				•서울시 전문시방서 (市 홈페이지 – 분야별정보(주택) - 자료실 – 전문시방서)
6	기타				•보도 횡단구배 2% 준수(최대 4%)				•서울시 「보도공사 설계시공 매뉴얼」
7					•시각장애인용 음향신호기 (설치 예정포함)전면 30cm 이격하여 (점형)점자블록 2매 표기 - 볼라드는 30cm 전면1매 설치				•보도턱 낮춤 및 점자블록 설치기준 개선(‘15.4)
8					•점자블록(점형, 선형) 설치 시 횡단보행 방향과 방향 일치				•보행약자를 위한 보도환경 개선대책(‘15.11)
9					•공사 중 보행안전시설 및 보행안전도우미 배치 준수, 보도포장 전문교육이수자 공사배치				•보행안전도우미 배치기준 개선계획(‘15.3)

설계도서 검토내용
연번	구분	검 토 사 항	참고자료
10	기타	- 버스 및 택시 정차대 연석은 45BPN이상의 연석 설치	•서울시 「보도공사 설계시공 매뉴얼」
11		- 경사도에 따른 보도포장 미끄럼기준(BPN)차등 적용	•서울시 「보도공사 설계시공 매뉴얼」
12		•공사용 간판 문구는 다국어 표기	•서울시 「보도공사 설계시공 매뉴얼」
13		•횡단보도 구간내 빗물받이 이설하고, 부득이한 경우 폭이좁은 그레이팅 으로 정비	•서울시 「보도공사 설계시공 매뉴얼」
14		•줄눈모래 포설 후 마무리(다짐, 청소 등)정리 철저	•서울시 보도공사 전문시방서
15		•투수블록 포장 시 투수성 시험성적 확인절차 준수를 위한 품질시험비 반영	•2019년 보도 보도공사장 점검 및 관리계획(보행정책과-349, 2019. 1.), 보도공사 공정별 체크리스트
16		•공사착수 전 서울시 보도포장 시스템에 공사정보 입력 및 관리
행정 사항	- 사업구간의 대규모 변경 등 사업 변경사항 발생 시 설계지도점검 재의뢰 - 서울형 자전거도로 설치 및 유지관리 매뉴얼(서울시, 2016.) 기준 적용 - 각종 참고자료는 서울시 홈페이지(보도블록 자료실)에서 검색 가능 ∙ 홈페이지 주소 : http://news.seoul.go.kr/traffic/block_Collection