설계 검토의견(보도포장분야)

문서요청번호			도기본 토목부-14401			담당자	이상욱		요청일자	2020. 07. 23.
사업명		염곡동서지하차도 보도복구공사
공사 내용		사업 개요		- 위치 : 염곡동서지하차도 일대 - 규모 : 보도포장(L=1,777m)
		사업 기간		2020. 8. ~ 2020. 11.
		발주자		도기본 토목부
		용역사		롯데건설(주)
검토요청사항				보도포장 설계도서 지도점검
설계도서 검토내용
연번	구분				검 토 사 항			참고자료
1	설계도면				• 도면 작성(추가) - 보도포장재질과 단면도 일원화(불필요한 포장단면도 삭제) - 보도블록, 점자블록 규격 및 재질 표기 - 공사안내판 설치 계획 및 상세도 - 교통처리계획도 ‣보행안전도우미, 안전펜스, 임시보행로 - 시공실명제 표지판 설치계획 및 상세도			•서울시 「보도공사 설계시공 매뉴얼」(84p-97p) •보도턱 낮춤 및 점자블록 설치기준 개선(‘15.4) •서울시 「보도공사 설계시공 매뉴얼」 (대상 : 100m 이상 현장)
2					• 도면 보완 (도면명 : 점자블록 시공상세도_횡단보도 주변) - 고속도로 진입램프 보차도경계 곡선부 도류화 조정 검토 - 횡단보도의 점자블록(점형블록)은 연석과 평행하게 60cm 폭으로 설치 - 횡단보도 주변 가로수, 빗물받이 등 지장물 이설 및 제거 (도면명 : 점자블록 시공상세도_교통섬) - 점자블록(선형블록)을 횡단보도 폭의 4/5지점까지 설치하고 교통섬 중앙 1m내에 점자블록이 설치될 수 있도록 조정			•보행약자를 위한 보도환경 개선대책(‘15.11) •보도턱 낮춤 및 점자블록 설치기준 개선(‘15.4) •점자블록 설치 관련 안내사항 준수 보행정책과-2362(’20.2.13.)

설계도서 검토내용
연번	구분	검 토 사 항				참고자료
3	시방서	•시방서 보완 - 개정된 시방서 적용(프리캐스트 콘크리트 경계블록 등)				•서울시 전문시방서 (市 홈페이지 – 분야별정보(주택) - 자료실 – 전문시방서)
4	기타	•보도 횡단구배 2% 준수(최대 4%)				•서울시 「보도공사 설계시공 매뉴얼」
5		•시각장애인용 음향신호기 전면 30cm 이격하여 (점형)점자블록 2매 표기 - 볼라드는 30cm 전면1매 설치				•보도턱 낮춤 및 점자블록 설치기준 개선(‘15.4)
6		•공사 중 보행안전시설 및 보행안전도우미 배치 준수, 보도포장 전문교육이수자 공사배치				•보행안전도우미 배치기준 개선계획(‘15.3)
7		•공사용 간판 문구는 다국어 표기				•서울시 「보도공사 설계시공 매뉴얼」
8		•횡단보도 구간 내 빗물받이 이설 및 그레이팅(폭이좁은) 정비				•보도턱 낮춤 및 점자블록 설치기준 개선(‘15.4)
9		•사업대상지와 시·종점 주변 포장재간 조각블록 발생 최소화				•서울시 「보도공사 설계시공 매뉴얼」
10		•줄눈모래 포설 후 마무리(다짐, 청소 등)정리 철저				•서울시 보도공사 전문시방서
11		- 공사착수 전 서울시 보도포장 시스템에 공사정보 입력 및 관리
행정 사항	- 사업구간의 대규모 변경 등 사업 변경사항 발생 시 설계지도점검 재의뢰 - 서울형 자전거도로 설치 및 유지관리 매뉴얼(서울시, 2016.) 기준 적용 - 각종 참고자료는 서울시 홈페이지(보도블록 자료실)에서 검색 가능 ∙ 홈페이지 주소 : http://news.seoul.go.kr/traffic/block_Collection
참고	- 점자블록 설치 유형도