설계 검토의견(보도포장분야)

문서요청번호			송파구 도로과-3748			담당자	정재필		요청일자	2021. 2. 10.
사업명	오금로 노후보도 정비공사 외 1개소
공사 내용	사업 개요			- 위치 : 오금로(오금역 ~ 개롱역) 외 1개소 - 규모 : 보도블록 정비 25a, 보차도 및 도로경계석 정비 1,100m
	사업 기간			2021. 3. ~ 9.
	발주자			송파구청
	용역사			자체설계
검토요청사항				보도포장 설계도서 지도점검
설계도서 검토내용
연번		구분			검 토 사 항			참고자료
1		설계도면			• 보도포장 단면 검토 • 유효보도 폭 2.0m 확보 • 횡단보도 주변 가로수, 빗물받이 등 지장물 이설 및 제거 • 버스승차대 주변 점자블록 설치 상세도			• 서울시 물순환 회복 및 저영향 개발 기본조례 제11조 제1항 제38호 • 서울시「보도공사 설계시공 매뉴얼ver2.0」
2		시방서			•시방서 보완 - 의견 없음			•서울시 전문시방서 (市 홈페이지 – 분야별정보(주택) - 자료실 – 전문시방서)
3		기타			•보도 횡단구배 2% 준수(최대 4%)			•서울시「보도공사 설계시공 매뉴얼ver2.0」
4					•시각장애인용 음향신호기 전면 30cm 이격하여 (점형)점자블록 2매 표기 - 볼라드는 30cm 전면1매 설치			•보도턱 낮춤 및 점자블록 설치기준 개선(‘15.4)
5					•공사 중 보행안전시설 및 보행안전도우미 배치 준수, 보도포장 전문교육이수자 공사배치			•보행안전도우미 배치기준 개선계획(‘15.3)
6					•공사용 간판 문구는 다국어 표기			•서울시「보도공사 설계시공 매뉴얼ver2.0」
7					•횡단보도 구간 내 빗물받이 이설 및 그레이팅(폭이좁은) 정비			•보도턱 낮춤 및 점자블록 설치기준 개선(‘15.4)

설계도서 검토내용
연번	구분	검 토 사 항				참고자료
8	기타	•사업대상지와 시·종점 주변 포장재간 조각블록 발생 최소화				•서울시「보도공사 설계시공 매뉴얼ver2.0」
9		•줄눈모래 포설 후 마무리(다짐, 청소 등)정리 철저				•서울시 보도공사 전문시방서
행정 사항	- 사업구간의 대규모 변경 등 사업 변경사항 발생 시 설계지도점검 재의뢰 - 서울형 자전거도로 설치 및 유지관리 매뉴얼(서울시, 2016.) 기준 적용 - 각종 참고자료는 서울시 홈페이지(보도블록 자료실)에서 검색 가능 ∙ 홈페이지 주소 : http://news.seoul.go.kr/traffic/block_Collection
참고	- 점자블록 설치 유형도