설계 검토의견(보도포장분야)

문서요청번호			주거정비과--1888호			담당자	지윤기	요청일자	2022. 2. 8.
사업명		용두제6구역 주택 재개발 정비사업
공사 내용		개요		- 위치: 용두제6구역 일대 - 내용: 주택 재개발에 따른 보도 신설
		기간		착공일~2022.12.31.
		시행		동대문구 주거정비과
		용역사		㈜에이비라인
검토요청사항				보도포장분야 설계도서 지도점검
설계도서 검토내용
연번	구분				검 토 사 항			참고자료
1	일반				•서울시 보도공사 설계시공 매뉴얼(ver 2.0) 및 서울시 보도공사 상세설계 표준도 준수			•서울시 홈페이지→분야별정보(교통)→자료실→보도블록 •보도블록 10계명
2	설계도면				•도면보완 - 포장계획 평면도의 작성내용은 상세도(턱 낮춤, 시각장애인 점자블록 등)와 일치하도록 작성			•서울시「보도공사 설계시공 매뉴얼」Ver2.0 •서울시「보도공사 상세설계 표준도」
3	시방서				•시방서 보완 - 의견없음			•서울시 홈페이지→분야별정보(주택)→자료실→전문시방서(도로공사)
4	기타				•보도 횡단구배 2% 준수(최대 4%)
5					•보도와 차도 경계구간 경계석 턱 높이차 준수 - 횡단보도 0㎝, 차량 진출입로 1~3㎝
6					•횡단보도 구간내 빗물받이 설치 지양(이설 또는 부득이한 경우 폭이 좁은 그레이팅으로 정비)
7					•사업대상지와 시·종점 주변의 포장재와의 조각블록 발생 최소화
8					•점자블록(점형, 선형) 설치 시 횡단보행 방향과 방향을 일치하도록 준수			•보행약자를 위한 보도환경 개선대책(’15.11)
9					•공사 중 보행안전시설 및 보행안전도우미 배치 •보도포장 전문교육이수자 공사인력 배치			•보행안전도우미 배치기준 개선계획(’15.3)
10					•공사용 간판 문구는 다국어 표기			•서울시「보도공사 설계시공 매뉴얼」Ver2.0
11					•투수블록 포장의 경우 투수성 시험성적 확인절차 준수를 위한 품질시험비 반영			•보도공사장 점검 및 관리계획(보행정책과-349,’19. 1.)
12					•줄눈모래 포설 후 다짐, 청소 등 마무리 철저
13					•착공 전 서울시 보도포장 시스템에 공사정보 입력 •보도공사 10계명 이행서약서 작성
행정 사항	- 사업구간의 대규모 변경 등 사업 변경사항 발생 시 설계지도점검 재의뢰 - 각종 참고자료는 서울시 홈페이지(보도블록 자료실)에서 검색 가능 ∙ 홈페이지 주소 : http://news.seoul.go.kr/traffic/block_Collection