설계 검토의견(보도포장분야)

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

문서요청번호			토목과-12273			담당자	최돈용	요청일자		`19. 8. 21. 설계사 회의 : 8. 26.
사업명		월계동 47-25일대 보도환경 개선사업
공사 내용		사업 개요		- 위치 : 노원구 월계동 47-25일대 - 규모 : 보도신설 150m, 보도정비 165m
		사업 기간		2020. 3. ~ 2020. 11월
		발주자		노원구청 토목과
		용역사		다산이엔지
검토요청사항				보도포장 설계도서 지도점검
설계도서 검토내용
연번	구분				검 토 사 항				참고자료
1	설계도면				•도막형 바닥재 도로 사용 제한에 따른 재검토 - 도면번호 03, 10, 11(석계로3길, 석계로7길)				•도막형 바닥재 사용 제한(변경) 재 알림(보행정책과-269, ’19. 1.)
2					•점자블록 설치계획 누락 - 도면번호 19(No. 0+40 우측 가각부) (No. 0+80 우측)				•교통약자 이동편의 증진법
3					•횡단보도 부분 이설에 따른 턱낮춤 및 점자블록 설치 기준 준수(설계 구간 검토) - 도면번호 20(No. 10+20 우측 가각부) (No. 10+80 좌우측)				•교통약자 이동편의 증진법
4					•디자인 블록 보도 포장재 및 단면 일원화 - 도면번호 23
5					•도면 수정 - 투수블록 포장(T80) ☞ 투수블록 포장(T80) ※ 지그재그 패턴 설치, 도면번호 25 - 도로와의 단차 1cm이하 ☞ 0cm ※ 도면번호 28 - 험프식 횡단보도 단면도 포장 높이 = 보도높이 일치 검토 ※ 도면번호 36				•보도횡단차량출입시설 허가처리 지침(보도공사 설계시공매뉴얼 부록)
6					•임시보행로 표기 일원화 - 도면번호 39				•서울시 「보도공사 설계시공 매뉴얼」
7					•보도폭 변화구간 및 표준구간 블록포장 상세도 작성				•서울시 「보도공사 설계시공 매뉴얼」
8					•보도 상 구조물(맨홀, 수목보호대)주변 블록포장 상세도 작성				•서울시 「보도공사 설계시공 매뉴얼」
9	시방서				•시방서 제출				•서울시 전문시방서

설계도서 검토내용
연번	구분	검 토 사 항				참고자료
10	기타	•석계로 보도 양측신설 구간(세븐일레븐~족발야시장)중 일부 보도상 설치되는 빗물받이 그레이팅은 보행시 미끄럽지 않도록(BPN 40이상)하며, 주변 마감은 보행면과 단차가 없고, 조각블록 최소 시공				•서울시 「보도공사 설계시공 매뉴얼」
11		•고원식 횡단보도 설치시 보도 높이형으로 설치하며, 횡단보도 끝단이 서로 다른 방향의 경사면으로 연결되지 않도록 시공				•보도설치 및 관리지침(국토교통부)
12		•보도공사 Closing 11 준수				•보도블록 10계명
13		•보도 횡단구배 2% 준수(최대 4%)				•서울시 「보도공사 설계시공 매뉴얼」
14		•횡단보도 주변 보도정비시 주변 맨홀과 보도높이 단차없이 시공				•서울시 「보도공사 설계시공 매뉴얼」
15		•차량진출입로 포장이 있을 경우 경사로는 주변 보도블록 색상과 구별 설치하고, 지그재그 패턴으로 설치				•서울시 「보도공사 설계시공 매뉴얼」부록2, 63P
16		•시각장애인용 음향신호기 (설치 예정포함)전면 30cm 이격하여 (점형)점자블록 2매 표기 - 볼라드는 1매 설치				•보도턱 낮춤 및 점자블록 설치기준 개선(‘15.4)
17		•점자블록(점형, 선형) 설치시 횡단보행 방향과 방향 일치				•보행약자를 위한 보도환경 개선대책(‘15.11)
18		•공사중 보행안전시설 및 보행안전도우미 배치 준수, 보도포장 전문교육이수자 공사배치				•보행안전도우미 배치기준 개선계획(‘15.3)
19		•보도 가장자리 포장공사시 조각블록이 발생하지 않도록 유의하여 시공				•서울시 「보도공사 설계시공 매뉴얼」
20		•기존 연속 (선형)점자블록이 있을 경우 금회 공사시 재설치				•「시각장애인 주요이용시설 주변 점자블록 정비시 준수사항 안내」(보도환경개선과-5632, 2017.4.)
21		•횡단보도 구간내 빗물받이 이설 등 그레이팅 정비				•보도턱 낮춤 및 점자블록 설치기준 개선(‘15.4)
22		•투수블록 포장 시 투수성 시험성적 확인절차 준수를 위한 품질시험비 반영				•2019년 보도 보도공사장 점검 및 관리계획(보행정책과-349, 2019. 1.), 보도공사 공정별 체크리스트
행정 사항	- 공사구간의 대규모 변경 등 사업 변경사항 발생시 설계지도점검 재의뢰 - 각종 참고자료는 서울시 홈페이지(보도블록 자료실)에서 검색 가능 ∙ 홈페이지 주소 : http://news.seoul.go.kr/traffic/block_Collection
참고	- 점자블록 설치 유형도