설계 검토의견(보도포장분야)

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

문서요청번호			도시기반시설본부 토목부-23526			담당자	윤창렬	요청일자		`19. 12. 17. 도면 접수 : ’20. 1. 9.
사업명		내부순환로(월곡IC) 구조개선 사업
공사 내용		사업 개요		- 위치 : 성북구 하월곡동 37번지 일대(월곡역 주변) - 규모 : 연장 465m(교량 375m, 옹벽 62.5m), 진출 연결로(1차로) 신설, 교각 신설에 따른 일부보도 정비
		사업 기간		2020 ~ 2021
		발주자		도시기반시설본부
		용역사		㈜도화엔지니어링
검토요청사항				보도포장 설계도서 지도점검
설계도서 검토내용
연번	구분				검 토 사 항				참고자료
1	설계도면				•보도 상 교각, 인공폭포 주변 등 보행지장시설 주변 장애인 안전시설(점자블록 등) 설치 검토				•서울시 「보도공사 설계시공 매뉴얼」
2					•교통섬 내 점자블록 선형 조정 및 교차부 보완 - 연속 유도시 (선형)점자블록 1줄(폭 30㎝)가능 - E/V 승강기 호출버튼 전면 (점형)점자블록 2매 설치
3					•보도포장 상세도 내 조각블록 발생되지 않도록 패턴 및 일람표 조정
4					•보도포장 패턴도 일원화 - 포장계획도와 횡단보도구간 보도블록 설치상세도간 패턴 상이
5					•투수블록 포장 단면도 및 보차도경계 측구 상세도 보완 - 보차도 경계석 기초 콘크리트 포장단면 변경 (뒷채움기초) B,H = 5㎝ → 10㎝ - 일체형 측구 및 기성측구제품의 설치검토				•서울시 「보도공사 설계시공 매뉴얼」 부록(투수) •도로연석(보차도경계석)품질향상 방안(’18.4.)
6					•「횡단보도 보도블록 설치 상세도」내 낮춤턱 설치 시 경계석과 측구와의 단차 (0㎝)표기				•보행약자를 위한 보도환경 개선대책(‘15.11)
7					•도면추가 - 도로경계석 상세표준도 및 재료표 - 표준횡단면도 - 시공실명제 표지판 설치계획 및 상세도

설계도서 검토내용
연번	구분	검 토 사 항				참고자료
8	시방서	•시방서 제출 - 보도공사에 수반되는 토목공종에 대한 시방서 제출				•서울시 전문시방서
9	기타	•보도공사 Closing 11 준수 - 보도공사 통제기간 : 12월 ~ 익년 2월				•보도블록 10계명
10		•보도 횡단구배 2% 준수(최대 4%)				•서울시 「보도공사 설계시공 매뉴얼」
11		•시각장애인용 음향신호기 (설치 예정포함)전면 30cm 이격하여 (점형)점자블록 2매 표기 - 볼라드는 30cm 전면1매 설치				•보도턱 낮춤 및 점자블록 설치기준 개선(‘15.4)
12		•점자블록(점형, 선형) 설치 시 횡단보행 방향과 방향 일치				•보행약자를 위한 보도환경 개선대책(‘15.11)
13		•공사중 보행안전시설 및 보행안전도우미 배치 준수, 보도포장 전문교육이수자 공사배치				•보행안전도우미 배치기준 개선계획(‘15.3)
14		•기존 연속 (선형)점자블록이 있을 경우 금회 공사시 재설치				•「시각장애인 주요이용시설 주변 점자블록 정비시 준수사항 안내」(보행정책과-724, 2019.8.9.)
15		•횡단보도 구간내 빗물받이 이설 등 그레이팅 정비				•보도턱 낮춤 및 점자블록 설치기준 개선(‘15.4)
16		•투수블록 포장 시 투수성 시험성적 확인절차 준수를 위한 품질시험비 반영				•2019년 보도 보도공사장 점검 및 관리계획(보행정책과-349, 2019. 1.), 보도공사 공정별 체크리스트
17		•줄눈모래 포설 후 마무리(다짐, 청소 등)정리 철저				•서울시 보도공사 전문시방서
행정 사항	- 사업구간의 대규모 변경 등 사업 변경사항 발생 시 설계지도점검 재의뢰 - 서울형 자전거도로 설치 및 유지관리 매뉴얼(서울시, 2016.) 기준 적용 - 각종 참고자료는 서울시 홈페이지(보도블록 자료실)에서 검색 가능 ∙ 홈페이지 주소 : http://news.seoul.go.kr/traffic/block_Collection
참고	- 점자블록 설치 유형도