설계 검토의견(보도포장분야)

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

문서요청번호			토목부-5591			담당자	차승환	요청일자		`20. 3. 18.
사업명		월드컵대교남단 연결로 및 접속교보완설계
공사 내용		사업 개요		- 위치 : 강서구 월드컵대교 남단일대 - 규모 : 보도포장 33a, 측구정비1,186m
		사업 기간		2020. 4. ~ 2020. 11.
		발주자		도시기반시설본부 토목부
		용역사		㈜ 동일기술공사 ㈜ 동성엔지니어링 ㈜ 태조엔지니어링
검토요청사항				보도포장 설계도서 지도점검
설계도서 검토내용
연번	구분				검 토 사 항				참고자료
1	설계도면				•보도구간 200×200㎜ 이하블록 사용				•서울시 「보도공사 설계시공 매뉴얼」
					•도면 작성(추가) - 안전펜스 및 임시보행로 설치 계획 - 서울형 보도포장 미끄럼 저항기준(BPN) 표기				•서울시 「보도공사 설계시공 매뉴얼」
2					•도면 보완 - 도면명 : 포장단면 상세도 ‣보도상 차량진출입로 포장단면 보완 및 경사부 유색 포장재 적용 ‣진출입로 전후(보행자) 유효보도폭 만큼 점형블록(1줄) 설치 ‣보차도 경계석 기초 콘크리트 포장단면 변경 (뒷채움기초) B,H = 5㎝ → 10㎝ ‣투수성 블록포장의 구조설계 단면수정				•보도횡단차량 출입시설 허가처리지침 (참고) •도로연석(보차도경계석)품질향상 방안(’18.4.) •서울시 「보도공사 설계시공 매뉴얼」 부록편

설계도서 검토내용
연번	구분	검 토 사 항				참고자료
4	시방서	•시방서 보완 - 개정된 시방서 적용 (프리캐스트 콘크리트 경계블록, 인터로킹, 공사장 안전펜스, 보행안전도우미, 임시보행로 등)				•서울시 전문시방서 (市 홈페이지 – 분야별정보(주택) - 자료실 – 전문시방서)
5	기타	•보도공사 실명제 표지판 설치				•서울시 「보도공사 설계시공 매뉴얼」 (대상 : 100m 이상 현장)
6		•보도 횡단구배 2% 준수(최대 4%)				•서울시 「보도공사 설계시공 매뉴얼」
7		•시각장애인용 음향신호기 (설치 예정포함)전면 30cm 이격하여 (점형)점자블록 2매 표기 - 볼라드는 30cm 전면1매 설치				•보도턱 낮춤 및 점자블록 설치기준 개선(‘15.4)
8		•점자블록(점형, 선형) 설치 시 횡단보행 방향과 방향 일치				•보행약자를 위한 보도환경 개선대책(‘15.11)
9		•공사 중 보행안전시설 및 보행안전도우미 배치 준수, 보도포장 전문교육이수자 공사배치				•보행안전도우미 배치기준 개선계획(‘15.3)
10		•공사용 간판 문구는 다국어 표기				•서울시 「보도공사 설계시공 매뉴얼」
11		•횡단보도 구간내 빗물받이 이설 및 그레이팅(폭이좁은) 정비				•보도턱 낮춤 및 점자블록 설치기준 개선(‘15.4)
12		•사업대상지와 시·종점 주변 포장재간 조각블록 발생 최소화				•서울시 「보도공사 설계시공 매뉴얼」
13		•줄눈모래 포설 후 마무리(다짐, 청소 등)정리 철저(줄눈모래 간격 2~3㎜)				•서울시 보도공사 전문시방서
14		- 공사착수 전 서울시 보도포장 시스템에 공사정보 입력 및 관리(3월 중 시스템 운영예정)
행정 사항	- 사업구간의 대규모 변경 등 사업 변경사항 발생 시 설계지도점검 재의뢰 - 서울형 자전거도로 설치 및 유지관리 매뉴얼(서울시, 2016.) 기준 적용 - 각종 참고자료는 서울시 홈페이지(보도블록 자료실)에서 검색 가능 ∙ 홈페이지 주소 : http://news.seoul.go.kr/traffic/block_Collection
참고	- 점자블록 설치 유형도