설계 검토의견(보도포장분야)

문서요청번호			도시기반시설본부 토목부-3817		담당자	최돈용	요청일자		2020. 02. 24.
사업명		잠실천호대교 남단IC 연결체계 개선
공사 내용		사업개요		- 위치 : 잠실대교 및 천호대교 IC 일대 - 규모 : 잠실대교( L= 125m, A=377[eqn: m^{ 2}]), 천호대교(L=300m, A=932[eqn: m^{ 2}])
		사업기간		2016. 06. ~ 2020. 03
		발주자		도시기반시설본부
		용역사		㈜동해종합기술공사
검토요청사항				보도포장 설계도서 지도점검
설계도서 검토내용
연번	구분			검 토 사 항				참고자료
1	설계도면			•보도포장 단면 검토				•서울시 물순환 회복 및 저영향 개발 기본조례 제11조 제1항 제38호
2				•도면 추가 - 공사안내판 설치 계획 및 상세도 - 보도블록, 점자블록 규격 표기 - 보차도 경계석 줄눈밴드 설치도 - 교통처리계획도 ‣보행안전도우미, 안전펜스, 임시보행로				•보도공사 설계시공 매뉴얼
3				•도면 보완 <도면명 : 보차도경계석 포장단면상세도> - 측구 하부 다짐 후 비닐 설치 및 주변 거푸집 설치 - 서울형 보도포장 미끄럼 저항기준(BPN) 표기				•도로연석(보차도경계석)품질향상 방안(’18.4.)
4	시방서			•시방서 보완 - 개정된 시방서 적용(인터로킹 등)				•서울시 전문시방서 (市 홈페이지 – 분야별정보(주택) - 자료실 – 전문시방서)
5	기타			•볼라드 설치 시 전면 30㎝이격하여 점형블록 1매 설치				•보도턱 낮춤 및 점자블록 설치기준 개선(‘15.4)
6				•보도 횡단구배 2% 준수(최대 4%)				•서울시 「보도공사 설계시공 매뉴얼」
7				•시각장애인용 음향신호기 전면 30cm 이격하여 (점형)점자블록 2매 표기 - 볼라드는 30cm 전면1매 설치				•보도턱 낮춤 및 점자블록 설치기준 개선(‘15.4)
8				•점자블록(점형, 선형) 설치 시 횡단보행 방향과 방향 일치				•보행약자를 위한 보도환경 개선대책(‘15.11)
9				•공사 중 보행안전시설 및 보행안전도우미 배치 준수, 보도포장 전문교육이수자 공사배치				•보행안전도우미 배치기준 개선계획(‘15.3)
10				•공사용 간판 문구는 다국어 표기				•서울시 「보도공사 설계시공 매뉴얼」

설계도서 검토내용
연번	구분	검 토 사 항				참고자료
11		•횡단보도 구간 내 빗물받이 이설 및 그레이팅(폭이좁은) 정비				•보도턱 낮춤 및 점자블록 설치기준 개선(‘15.4)
12		•사업대상지와 시·종점 주변 포장재간 조각블록 발생 최소화				•서울시 「보도공사 설계시공 매뉴얼」
13		•줄눈모래 포설 후 마무리(다짐, 청소 등)정리 철저				•서울시 보도공사 전문시방서
14		- 공사착수 전 서울시 보도포장 시스템에 공사정보 입력 및 관리(3월 중 시스템 운영예정)
행정 사항	- 사업구간의 대규모 변경 등 사업 변경사항 발생 시 설계지도점검 재의뢰 - 서울형 자전거도로 설치 및 유지관리 매뉴얼(서울시, 2016.) 기준 적용 - 각종 참고자료는 서울시 홈페이지(보도블록 자료실)에서 검색 가능 ∙ 홈페이지 주소 : http://news.seoul.go.kr/traffic/block_Collection
참고	- 점자블록 설치 유형도